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	№№ п/п
	Наименование Товара
	Технические характеристики

	1. 
	Кружка Эсмарха
	Используется для проведения лечебных или очистительных клизм, спринцеваний и орошений влагалища. 
Идентификатор: 187361217
Атравматичный наконечник Да
Диаметр отверстия наконечника ≥ 3 и ≤ 5 Миллиметр
Объем емкости для раствора 1500 Кубический сантиметр; миллилитр
Приспособление для подвешивания на стойке Да
Стерильность Да
[bookmark: _GoBack]Изготовлена из прозрачного плотного полиэтилена. Градуировка на мешке от 50 мл, затем 100 мл и далее с ценой деления 100 мл. Горловина мешка в виде воронки с отверстием круглой формы, снабжена плотно-эластичной втулкой, предотвращающей слипание отверстия. Внутренний диаметр верхнего заливного отверстия воронки 35 мм, диаметр нижнего отверстия - 30 мм. Воронка имеет откидную плотно притертую воронкообразную пластиковую крышку с замком. Для подвешивания кружки на стойке емкость снабжена подвесной петлей на горловине и укрепленными кольцами в верхней части кружки. Трубка изготовлена из нетоксичного ПВХ, длина соединительной трубки – 1,5 м, внешний диаметр 20 Сh. Дистальный конец трубки закругленный, атравматичный, обработан стерильной вазелиновой смазкой и закрыт защитным колпачком. Дистальный конец имеет торцевое отверстие диаметром 0.5 см и дополнительное боковое отверстие на расстоянии 2.5 см от дистального конца. На трубке имеется зажим для открытия/закрытия просвета трубки одной рукой. Кружка не содержит фталатов, стерилизована оксидом этилена, имеет индивидуальную стерильную упаковку.

	От Заказчика:
	
	От Поставщика:

	Зам. главного врача

_______________Н.Н. Рощипкин

	
	


2. Требования к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара: 
2.1. Требования к гарантии качества товара, а также гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий их качества: Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя), оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество на русском языке. Гарантия производителя на товар составляет не менее 12 месяцев. Гарантия Поставщика на товар составляет (не менее гарантии производителя) не менее 12 месяцев. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания соответствующего документа (УПД). 
2.2. Иные требования: Требования к качеству товара: Год выпуска не ранее 2026 года. 
2.3. Требования к упаковке и маркировке: Товар поставляется в упаковке, соответствующей ГОСТам, с соблюдением требований к упаковочным материалам и способу упаковывания, с использованием материалов, разрешенных к применению, обеспечивающих его сохранность от повреждений, а также сохранность качества и безопасность при перевозке всеми видами транспорта.

