	п/п
	Наименование продукции
	Характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Герметик полиуретановый однокомпонентный для плоских кровель
	Объем: 600мл;
Основа: полиуретановая;
Цвет: серый;
Консистенция: однородная паста;
Система отвердевания: влажность воздуха, под воздействием влаги;
Упаковка: фольгированная туба;   
Твердость по Шору (А), не менее 25.
	шт.
	1


Техническое задание
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Поставляемый Товар должен быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, свободно распространяться на территории Российской Федерации.
Товар должен поставляться в заводской упаковке, исключающей его повреждение, порчу.
При выявлении некачественного Товара в процессе эксплуатации Заказчик письменно уведомляет об этом Поставщика. 
Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления осуществить замену Товара своими силами и за свой счет.
Гарантия должна распространяться на весь поставляемый Товар и составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара. 

