ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на  поставку компьютеров 
	
	Тип объекта закупки

	
	Наименование товара, работы, услуги
	Код позиции
	Характеристики товара, работы, услуги
	Кол-во 
	Ед-ца измерения

	
	
	
	Наименование и значение характеристик
	
	

	1
	Системный блок
	ОКПД 2: 26.20.15.120
	Процессор

Гнездо процессора LGA 1200

Количество ядер не менее 4

Количество потоков не менее 8

Частота не менее 3.7 ГГц и 4.4 ГГц в режиме Turbo

L3 кэш не менее 6 МБ

Разрядность вычислений 64 bit

Технологический процесс не более 14 нм

Пропускная способность шины (GT/s) не менее 8

Тепловыделение не более 65 Вт

Максимальная температура не менее 100 °С

Максимальный объем памяти не менее 128 ГБ

Тип памяти DDR4

Поддержка частот памяти не менее 2666 МГц

Количество каналов памяти не менее 2

Пропускная способность памяти не менее 41.6 GB/s

Версия PCI Express PCI Express 3.0

Количество каналов PCI Express не менее 16

Встроенное графическое ядро есть

Частота графического ядра не менее 350 МГц и 1100 МГц Turbo

Максимальный объем видеопамяти не менее 64 ГБ

Материнская плата

Форм-фактор mATX

Питание материнской платы и процессора 24+8 pin

Гнездо процессора LGA 1200

Тип поддерживаемой памяти DIMM

Частотная спецификация памяти до 2933 МГц

Слотов памяти DDR4 не менее 2

Максимальный объем оперативной памяти не менее 64 ГБ

Режим работы оперативной памяти двухканальный

Слотов PCI-Ex1 не менее 1

Слотов PCI-E 3.0 x16 не менее 1

Разъемов SATA3не менее 4

Разъемов M.2 не менее 1

Разъемы на задней панели

Разъем PS/2 не менее 1 шт. (клавиатура или мышь)

Кол-во внешних USB 3.0 не менее 2

Кол-во внешних USB 2.0 не менее 4

Разъемов D-Sub (VGA) 1

Разъемов HDMI 1

Сетевой интерфейс Gigabit Ethernet

Звук 8 каналов (7.1)

Устройство охлаждения (кулер)

Предназначено для ЦП да

Назначение кулера для бренда Intel

Совместимость Socket 1200 да

Тип охлаждения активное воздушное

Количество вентиляторов не менее 1

Размер вентилятора не более 92 мм

Направление выдува перпендикулярно МП

Воздушный поток вентилятора не менее 57.97 cfm

Уровень шума вентилятора не более 18 - 45 дБ

Скорость вращения вентилятора не менее 1100 - 3200 об/мин

Тип подшипника скольжения (гидродинамический), Hydro Bearing

Максимальное тепловыделение процессора не менее 95 Вт

Основание кулера цельное, материал - алюминий

Материал радиатора алюминий

Питание вентилятора от материнской платы 4-pin

Модуль памяти

Форм-фактор DIMM

Тип памяти DDR4

Количество модулей 1

Объем одного модуля не менее 16000 МБ

Количество контактов 288-pin

Буферизация unbuffered

Скорость 3200МГц

Задержка 16-20-20

Латентность CL16

Радиатор охлаждения есть

SSD накопитель

Объем накопителя не менее 500 ГБ

Форм-фактор M.2 2280

Интерфейс PCI-E 4.0 x4

Разъем M.2

Тип памяти NAND 3D

Поддержка NVMe есть

Максимальная скорость чтения не менее 4800 МБ/с

Максимальная скорость записи не менее 2700 МБ/с

Ресурс TBW не менее 320 ТБ

Время наработки на отказ не менее 1500000 ч

Корпус ATX

Материал: сталь стандарт SECC

Толщина металла (мм) 0.5 мм

Кнопки Power, Reset

Кнопка включения ИБП на задней части корпуса

Индикаторы  Power

Форм-фактор ATX

Отсеки 3,5"внутренние не менее 2

Отсеки 5,25"внутренние не менее 4

Количество встроенных в корпус аудиоразъемов не менее 2

Количество портов USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0) на передней панели не менее 2

Охлаждение корпуса 1 вентилятор

Размещение БП в корпусе сверху, горизонтально

Световые индикаторы состояния ИБП на лицевой панели

Встроенный заводским способом источник бесперебойного питания должен находиться в нижней части корпуса и имеет пассивную систему охлаждения .

Тип ИБП: Линейно-интерактивный (line-interactive); обеспечивает стабилизацию напряжения на выходе; при этом частоты на входе и выходе совпадают

Максимальная выходная мощность ИБП (ВА) не менее 650 ВА

Эффективная мощность ИБП (Ватт) не менее 300 ВАТТ

Поддержка режима  Холодный старт

Функция Green Power\Функция полной работы

Кол-во выходных розеток 2 штук.

Наличие входного аудиоразъема для микрофона на передней панели - есть

Наличие выходного аудиоразъема на передней панели - есть

Суммарное количество встроенных в корпус портов USB 2.0 не менее 4

Высота корпуса не менее 422 мм

Блок питания

Форм-фактор ATX

Версия ATX 12V v2.3

Мощность не менее 500 Вт

Цвет черный

Питание материнской платы и процессора 24+4+4 pin

Длина линий питанияМП не менее 500 мм

Питание видеокарты 6+2pin

Разъемы SATA не менее 2 шт

Разъемы Peripheral(Molex) не менее 2 шт

Размер вентилятора(ов) 120мм

Количество вентиляторов 1

Терморегулятор оборотов есть
Гарантийный срок – 12 мес.
	2
	шт. 

	2
	Монитор
	ОКПД 2: 26.20.17.110
	Размер экрана не менее 23.6"

Разрешение экрана не менее 1920x1080

Частота обновления не менее 150 Гц

Соотношение сторон экрана 16:9

Тип матрицы VA

Статическая контрастность не менее 3000:1

Яркость экрана не менее 250 кд/м2

Время отклика(GTG) не более 6.5мс

Углы обзора не менее 178° по горизонтали, 178° по вертикали

Плотность пикселя не более 93 мм

Изогнутый экран да

Наклон экрана есть

Количество разъемов HDMI 1

Версия разъемов HDMI 1.4

Количество разъемов VGA(D-SUB) 1

Количество разъемов DisplayPort  1

Выход на наушники есть

Разъем подключения наушников 3.5 мм

Тип блока питания встроенный

Энергопотребление не более 30  Вт

Размер крепления VESA 100х100

Цвет черный

Покрытие корпуса матовое

Вес не более4 кг

Защита зрения есть

Подсветка без мерцания (Flicker-Free) есть

Комплектация:кабель адаптер питания, документация, кабель HDMI
Гарантийный срок – 12 мес.
	2
	шт. 

	3
	Клавиатура
	ОКПД 2: 26.20.16.110
	Цвет чёрный

Тип соединения проводная

Интерфейс PS/2

Длина кабеля не менее 1.5 м

Клавиши островного типа да

Дизайн клавиш квадратные

Клавиатура с русскими буквами да

Цвет русских букв белый

Цвет английских букв белый

Количество клавиш 104
Гарантийный срок – 12 мес.
	2
	шт.

	4
	Мышь
	ОКПД 2: 26.20.16.170
	Цвет черный

Тип соединения мыши проводная

Интерфейс подключения USB

Длина провода не менее 1.5 м

Технология оптическая

Разрешение сенсора, макс. не менее 1200 dpi

Поддержка разрешений не менее 1000/1200 dpi

Количество кнопок 4

Колесо прокрутки есть

Хват для правой и левой руки

Специальное покрытие корпуса прорезиненные боковые поверхности

Возможность работы на покрытиях на любой поверхности

Особенности силиконовое колесо прокрутки, рифленое колесо прокрутки. покрытие Soft RubberSkin.

Размеры мыши (ДхШхВ) не более 126 х 68 х 39 мм

Вес не более 155 грамм
Гарантийный срок – 12 мес.
	2
	шт.

	5
	Кабель HDMI
	ОКПД 2: 27.32.13.159
	Функциональный тип аудио-видео

Разъем 1 HDMI (m)

Разъем 2 HDMI (m)

Версия разъема HDMI ver 1.4

Позолоченные контакты
Гарантийный срок – 12 мес.
	2
	шт.


1. Требования к сопроводительной документации: сертификаты соответствия или декларации о соответствии, иные документы, подтверждающие   качество товара.
 2. Требования к товару:  Качество товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации положениям действующих государственных стандартов, утвержденных в отношении  данных видов товара, а также требованиям, установленными Заказчиком. Товар должен быть новым. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими Стандартами. 
3. Место поставки: 142432, Московская область, г. Черноголовка, ФИЦ ПХФ и МХ РАН, ул. проспект академика Семенова, д. 1.  Разгрузка склад ФИЦ ПХФ и МХ РАН 1 этаж.
4. Срок поставки: в течение 20 рабочих дней с даты  заключения  контракта.
5. Расходы, входящие в стоимость договора: все возможные расходы должны быть включены.
