Техническое задание
Разработка, изготовление и поставка планов эвакуации при пожаре

	№ п/п
	Наименование
Товара
	Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики
	Ед. измерения
	Ед. измерения

	1
	План эвакуации при пожаре
	Материал основания: Поливинилхлорид толщиной не менее 3 мм;
Материал покрытия основы: Фотолюминесцентная пленка согласно ГОСТ 34428-2018
Длина: 600 Миллиметров
Высота: 400 Миллиметров
Рама: Алюминиевый профиль
Цвет профиля: Матовое серебро
Подвесы: металлические для горизонтального или вертикального размещения
Вид: Этажный;
Привязка места размещения плана в здании и соответствующего ему места на плане ("Вы находитесь здесь") в виде круга синего цвета размером от 8 до 10 мм: Наличие;
Общие характеристики: Планы эвакуации состоят из графической и текстовой частей. Графическая часть включает в себя этажную (секционную) планировку здания, сооружения, объекта с указанием: а) обозначения номера этажа; б) эвакуационных путей и выходов; в) дверных проемов, лестниц, лестничных клеток, балконов, лифтов, зон безопасности и аварийных выходов; г) места размещения самого плана эвакуации; д) места включения ручных пожарных извещателей, размещения средств связи и спасения людей, оборудования для инвалидов, специально защищенных лифтов, медицинских аптечек, огнетушителей, пожарных кранов, места отключения источников электроэнергии, обозначаемые знаками безопасности. Цветографические изображения знаков безопасности на планах эвакуации соответствуют требованиям ГОСТ 12.4.026-2015. Знаки безопасности и символы дополняются, при необходимости, цифровыми, буквенными или буквенно-цифровыми обозначениями. Высота знаков безопасности и символов на плане эвакуации составляет от 8 до 15 мм, на одном плане эвакуации выполняются в едином масштабе. На этажных планах эвакуации при пожаре в графической части указывается номер этажа. Для знаков безопасности, символов и условных графических обозначений должны быть даны пояснения их смыслового значения в текстовой части плана эвакуации. Текстовая часть планов эвакуации при пожаре. Текстовая часть планов эвакуации при пожаре состоит из: а) способы оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации (пожара, аварии); б) порядок и последовательность эвакуации людей; в) обязанности и действия людей, в том числе порядок вызова пожарных или аварийно-спасательных подразделений, экстренной медицинской помощи и др.; г) порядок аварийной остановки оборудования, механизмов, отключения электропитания и т.п. д) порядок ручного (дублирующего) включения систем (установок) пожарной и противо-аварийной автоматики. Текстовая часть планов эвакуации при пожаре содержит инструкции о действиях в условиях чрезвычайной ситуации (при пожаре, аварии и т.п.), дополненные для наглядности знаками безопасности и символами. В левом нижнем углу плана эвакуации при пожаре указывается наименование организации - разработчика плана эвакуации при пожаре. Пути эвакуации, ведущие к эвакуационным выходам, обозначаются сплошной линией зеленого цвета с указанием направления движения. Пути эвакуации, ведущие к аварийным эвакуационным выходам, следует обозначать штриховой линией зеленого цвета с указанием направления движения. Надписи и графические изображения на плане эвакуации при пожаре (кроме знаков безопасности и символов) выполняются черным цветом независимо от фона. Шрифт надписей на плане эвакуации выполняется в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015. Высота шрифта - не менее 3 мм; Высота знаков безопасности и символов на плане эвакуации составляет от 8 до 15 мм, на одном плане эвакуации выполняются в едином масштабе. На этажных планах эвакуации при пожаре в графической части указывается номер этажа. В правом верхнем плана эвакуации при пожаре указывается: «Утверждаю» директор ФГБУН ГЕОХИ РАН  с расшифровкой ФИО руководителя и датой подписания. 
Планы эвакуации соответствуют требованиям ГОСТ 34428-2018. 
Исполнитель представляет сертификаты соответствия на используемые материалы.
Исполнитель обеспечивает выход на объект,  разработку, изготовление планов эвакуации, согласовывает планы эвакуации с Заказчиком.
Исполнитель обеспечивает доставку планов эвакуации на объект Заказчика по адресу: г. Москва, ул. Косыгина, д.19.
Исполнитель обеспечивает выполнение работ в течение 20 дней с даты заключения контракта.
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