Описание объекта закупки
Техническое задание
1. Мульти-вортекс лабораторный Biosan V-32 (BS-010207-AAG)
Наименование: Вортекс мульти-пробирочный лабораторный
Производитель/Модель: Biosan V-32 (арт. BS-010207-AAG)
Назначение: Одновременное перемешивание от 2 до 32 пробирок типа микроцентрифужных (0,5/1,5/2 мл) или ПЦР-стрипов.
Технические характеристики:
•	Тип перемешивания: орбитальный, с регулировкой скорости
•	Диапазон скорости: 200–3000 об/мин (шаг ≤ 10 об/мин)
•	Амплитуда орбиты: не менее 4 мм
•	Режимы: непрерывный, программируемый по времени (до 99 ч), таймер
•	Количество рабочих мест: для 32 пробирок 0,5/1,5/2 мл (сменные платформы в комплекте)
•	Совместимость с ПЦР-стрипами (8×0,2 мл) — опционально
•	Дисплей: цифровой (скорость, время)
•	Защита от сдвига пробирок: автоматическая при превышении скорости
•	Габариты (Ш×Г×В): не более 300×400×200 мм
•	Вес: не более 6 кг
•	Питание: 220 В, 50 Гц

2. Мини-центрифуга-вортекс Biosan FV-2400 Microspin (BS-010201-AAA) и роторы
2.1. Центрифуга-вортекс FV-2400 (BS-010201-AAA)
Наименование: Мини-центрифуга с функцией вортекса
Назначение: Быстрое отделение капель от стенок пробирок, перемешивание образцов.
Технические характеристики:
•	Тип: комбинированный (центрифуга + вортекс)
•	Максимальная скорость центрифугирования: 6000±200 об/мин (фиксированная)
•	Максимальная скорость вортекса: 3000±200 об/мин (фиксированная)
•	Вместимость роторов (сменных):
- Для 8×0,2 мл ПЦР-стрипов (8-полосные)
- Для 12×0,2 мл + 12×0,5 мл пробирок
- Для 12×1,5/2 мл пробирок
•	Время работы: для центрифуги — фиксированное (например, 10 с, с повторным стартом)
•	Управление: нажатием на пробирку (механическое)
•	Габариты (диаметр×высота): не более 150×180 мм
•	Вес: не более 1,5 кг
•	Питание: 220 В, 50 Гц (адаптер)
2.2. Ротор для 8 стрипов по 8×0,2 мл (BS-010201-EK)
Наименование: Ротор для ПЦР-стрипов (8×0,2 мл) 8-полосных
Совместимость: FV-2400 Microspin
Количество мест: 8 стрипов по 8 пробирок (всего 64 пробирки 0,2 мл)
Материал: Пластик, устойчивый к центрифугированию
Количество в комплекте: 1 шт.
2.3. Ротор для 12×0,5 мл и 12×0,2 мл пробирок (BS-010201-BK)
Наименование: Комбинированный ротор для пробирок 0,5 мл и 0,2 мл
Совместимость: FV-2400 Microspin
Вместимость: 12×0,5 мл + 12×0,2 мл (с адаптерами)
Материал: Пластик
Количество в комплекте: 1 шт.
2.4. Ротор для 12×1,5/2 мл пробирок (BS-010201-AK)
Наименование: Ротор для пробирок 1,5/2 мл
Совместимость: FV-2400 Microspin
Вместимость: 12×1,5 мл или 12×2,0 мл
Материал: Пластик
Количество в комплекте: 1 шт.
Общие требования для п.3:

[bookmark: _GoBack]3. Магнитная мешалка с подогревом MSH-20A Daihan (Witeg) (арт. DH.WMH03120)
Наименение: Магнитная мешалка лабораторная с подогревом
Производитель/Модель: Daihan Scientific (Witeg) MSH-20A (арт. DH.WMH03120)
Назначение: Перемешивание и нагрев жидкостей в лабораторных условиях.
Технические характеристики:
•	Температура нагрева: от комнатной до +380 °C
•	Точность поддержания температуры: ±1 °C (при использовании внешнего термозонда)
•	Площадь нагревательной плиты: 180×180 мм (керамическое или стеклокерамическое покрытие)
•	Материал плиты: керамика (устойчивая к кислотам и щелочам)
•	Диапазон скорости перемешивания: 100–1500 об/мин
•	Макс. объём перемешивания (H₂O): не менее 20 л
•	Макс. вязкость: не менее 1000 мПа·с
•	Таймер: да (от 1 мин до 99 ч)
•	Внешний датчик температуры (Pt1000): опционально или в комплекте
•	Защита от перегрева: автоматическое отключение при превышении заданной температуры
•	Режимы: нагрев + перемешивание, только нагрев, только перемешивание
•	Дисплей: цифровой (скорость, температура, время)
•	Габариты (Ш×Г×В): не более 210×310×100 мм
•	Вес: не более 3,5 кг
•	Питание: 220 В, 50 Гц (мощность не менее 600 Вт)


