[bookmark: bookmark0]Техническое задание на оказание услуг

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращенное
	Полное наименование

	1
	Музей-заповедник М.А. Шолохова «Тихий Дон»
	Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова 
«Тихий Дон» 


[bookmark: bookmark1]
2. [bookmark: _GoBack]НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
Оказание услуг по техническому обслуживанию дымоходов и вентканалов на объектах Музея-заповедника М. А. Шолохова «Тихий Дон» Ростовской области.
3. [bookmark: bookmark2]ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Исключить возникновение неисправного состояния дымоходов и котлов (отопительных приборов), позволяющего привести к возникновению пожара на объектах Музея-заповедника М. А. Шолохова «Тихий Дон» Ростовской области.
4. [bookmark: bookmark3]ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Требования к срокам начала и окончания оказания услуг.
Начало оказания услуг - в течение 1 (одного) рабочего дня с даты подписания договора. Окончание оказания услуг - в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора.
Место оказания услуг. Очистка дымоходов и котлов (отопительных приборов) проводится на следующих объектах:
	   №
  п/п
	
Наименование объекта

	Адрес
	Тип и марка котла
	Кол-во
котлов
	     Кол-во
дым-дов /венткалов

	1
	
Подворье Т.А. Каргина
	346240 Ростовская обл. Боковский район, ст. Каргинская, пер. Первомайский, 14
	Газовый котёл 
Buderus - 315

	2
	1/1

	2
	Народный дом начало 20 века
	346270 Ростовская обл. Шолоховский район, ст. Вёшенская, ул. Подтёлкова, 66
	Газовый котёл 
Buderus - 434

	1
	1/1

	3
	Усадьба, где жил и работал в 1949-1984 годах М.А. Шолохов
	346270 Ростовская обл. Шолоховский район, ст. Вёшенская, ул. Подтёлкова, 94
	Газовый котёл 
Protherm

	2
	1/1

	4
	Подсобно-хозяйственная база
	346270 Ростовская обл. Шолоховский район, ст. Вёшенская, ул. Подтёлкова, 129б   
	Газовый котёл 
Delta

	2
	2/2

	5
	Административно-хозяйственная часть
(административно-хозяйственное здание)
	346270 Ростовская обл. Шолоховский район, ст. Вёшенская, пер. Р Люксембург, 41   
	Газовый котёл 
Лемакс
	1
	1/1

	6
	Административно-хозяйственная часть
(помещение охраны)
	346270 Ростовская обл. Шолоховский район, ст. Вёшенская, пер. Р Люксембург, 41   
	Газовый котёл 
Siberia 29
	1
	1/1

	7
	Административно-хозяйственная часть
(теплица)
	346270 Ростовская обл. Шолоховский район, ст. Вёшенская, пер. Р Люксембург, 41   
	Газовый котёл 
Navien
	2
	1/1

	8
	Административно-хозяйственная часть
(административно-служебное здание)
	346270 Ростовская обл. Шолоховский район, ст. Вёшенская, пер. Р Люксембург, 41   
	Газовый котёл 
Лемакс; 
Конорд
	2
	1/1

	9
	
Курень казачий
	346240 Ростовская обл. Боковский район, ст. Каргинская, ул. Советская, 69
	Отопительно-варочная печь
	1
	1/1

	10
	
Казачье подворье
	346264 Ростовская обл. Шолоховский район, х. Кружилинский, ул. Шолохова, 34
	Газовый котёл 
КСТГ
	1
	1/1

	  11
	Дом культуры, в котором проходили встречи М.А. Шолохова с общественными деятелями и деятелями культуры
	346270 Ростовская обл. Шолоховский район, ст. Вёшенская, ул. Шолохова, 60
	Газовый котёл 
Buderus - 434

	1
	1/1

	  12
	
Казачий курень с хозпостройками
	346270 Ростовская обл. Шолоховский район, ст. Вёшенская, ул. Шолохова, 75
	Газовый котёл 
АОГВ
	2
	1/1

	  13
	Дом, где жил и работал над романом «Тихий Дон» в 1926-1927 гг. М.А. Шолохов
	346270 Ростовская обл. Шолоховский район, ст. Вёшенская, ул. Шолохова, 101
	Газовый котёл
Дон-16
	1
	1/1

	  14
	Усадьба, в которой жил и работал над романом «Тихий Дон» и «Поднятая целина» М.А. Шолохов в 1928-1935 годах
	346270 Ростовская обл. Шолоховский район, ст. Вёшенская, ул. Шолохова, 103
	Газовая
АКУ-18

	1
	1/1

	Итого:
	20
	15
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5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Исполнитель проводит осмотр технического состояния и проверку правильности расположения оголовков дымоходов с целью определения нахождения их вне зоны ветрового подпора, проверяет наличия тяги в дымовых каналах и отсутствие в них посторонних предметов, проверка технического состояния вентканалов, проверяет исправность противопожарных разделок и соединения железных соединительных труб (ЖСТ).
Обследование дымовых и вентиляционных каналов, для оформления Акта, включает в
себя:
· проверку технического состояния дымовых и вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений;
· наличие и состояние пожарных разделок в местах прохода дымохода через межэтажные перекрытия и кровлю;
· исправность и правильность расположения оголовков труб относительно крыш, близко расположенных сооружений и деревьев, с целью определения зоны ветрового подпора.
6. [bookmark: bookmark5]ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
6.1. [bookmark: bookmark6]Требования к качеству оказываемых услуг
При оказании услуг Исполнитель обязан руководствоваться следующими нормативно - правовыми документами:
· Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
· Федеральный закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
· Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
· Приказ Министерства энергетики от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду»;
· СП 60.13330.2020. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003;
· ГОСТ Р 58095.4-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы газораспределительные. Требования к сетям газопотребления. Часть 4. Эксплуатация;
· Постановление Правительства от 29.05.20233 N 859 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившим силу подпункта "ж" пункта 4 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 9 сентября 2017 г. № 1091»;
· Постановление президиума ЦС ВДПО от 14.03.2006 г. № 153 «Правила производства трубо-печных работ».
При оказании услуг Исполнитель вправе руководствоваться иными нормативными документами в соответствии с действующим законодательством.
Порядок оказания услуг и объем необходимо согласовывать со специалистами Заказчика на всех этапах их оказания до срока окончания таких услуг.
Исполнитель обязан обеспечивать высокое качество услуг за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного технического персонала с необходимыми допусками и разрешениями на оказание услуг, а также использование инструментов, производственной базы, отвечающих предложенным технологиям оказания указанных услуг, предоставление сертификатов, соблюдение гарантий по качеству оказываемых услуг.

6.2. [bookmark: bookmark7]Условия оказания услуг
Все услуги на объекте Заказчика должны оказываться в условиях действующего (не прекращающего свою работу) учреждения, с минимальным уровнем шума.
Исполнитель проводит очистку дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи и посторонних предметов на объектах Заказчика в светлое время суток, в соответствии с графиком работы объекта, и в присутствии представителя Заказчика.
При оказании услуг должны выполняться требования государственных стандартов, строительных норм и правил, противопожарных, санитарных правил и норм, межотраслевых и отраслевых (по принадлежности) нормативных правовых актов.
Исполнитель должен выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении контроля за ходом оказания и качества услуг.
Интенсивность и продолжительность рабочего дня Исполнитель согласовывает с Заказчиком.

6.3. [bookmark: bookmark8]Требования к безопасности
При оказании услуг Исполнитель обеспечивает на объекте соблюдение мероприятий по охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды. Исполнитель должен предоставить Заказчику копию приказа о назначении своего представителя, ответственного за охрану труда при оказании услуг на объекте.

                                              6.4.
[bookmark: bookmark9]Требования к конфиденциальности
Исполнитель соблюдает условия конфиденциальности информации, полученной при оказании услуг в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

[bookmark: bookmark10]6.5.	Требования по приемке услуг
По окончании Исполнитель предоставляет Заказчику:
· Акт о техническом состоянии дымоходов и вентиляционных каналов на каждый объект;
· Акт сдачи - приемки оказанных услуг:
· Скан квалификационного удостоверения на каждого специалиста, аттестованного в качестве ответственного лица по проверке, очистке печей, каминов, других теплогенерирующих установок, дымоходов и вентканалов с правом оформления актов, в соответствии с пунктом 1.1.5 Постановления президиума ЦС ВДПО от 14.03.2006 г. № 153 «Правила производства трубо- печных работ».
7. [bookmark: bookmark11]ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ
[bookmark: bookmark12]УСЛУГ
Гарантийный срок качества оказанных услуг не менее 6 месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг.
Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной их эксплуатации.
Если в течение гарантийного срока выявится, что качество оказанных услуг, материалов или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП технической и нормативно-технической документации, услуги, оказанные с отступлениями, ухудшившими результат услуг, с иными недостатками, которые делают объект услуг непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Исполнителю и потребовать от него безвозмездного устранения недостатков в кратчайшие сроки.
Гарантийный срок прерывается со дня письменного уведомления Заказчиком Исполнителя об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Исполнителем.


