Спецификация
на поставку реактивов и материалов
Наименование и характеристики поставляемого товара:
	№
п/п
	Наименование
	Характеристики
	Ед. изм
	Кол-во
	Примечание

	1
	ГСО ионов натрия 
	Объем образца в ампуле: 5 мл
Концентрация ионов натрия: 1 г/л
Фон: Вода
Номер Госреестра: 7775-2000
Назначение: Применяется для аттестации и калибровки измерительных приборов, использующихся для определения содержания натрия в воде или воздухе.
	амп.
	2
	

	2
	ГСО ионов кальция 
	Объем образца в ампуле: 5 мл
Концентрация ионов кальция: 1 г/л
Фон: азотн.к-та 0,1М
Номер Госреестра: 7772-2000
Назначение: Применяется  для аттестации методик измерений и контроля точности результатов измерений массовой концентрации ионов кальция в объектах окружающей среды, воздухе рабочей зоны, природной, сточной и питьевой воде с применением спектрофотометрических, спектральных и хроматографических методов.
	амп.
	2
	

	3
	ГСО ионов лития 
	Объем образца в ампуле: 5 мл
Концентрация ионов лития: 1 г/л
Фон: солян.к-та 0,1М
Номер Госреестра: 7780-2000
Назначение: Применяется  для градуировки спектрофотометров, фотоэлектроколориметров, атомно-абсорбционных спектрометров и полярографов, аттестации методик выполнения измерений в объектах окружающей среды, воздухе рабочей зоны, сточной и питьевой воде, контроль погрешности методик выполнения измерений методами спектрофотометрии, атомно-абсорбционной спектрометрии и полярографии
	амп.
	2
	

	4
	Буферный раствор для рН-метрии pH=10,01

	Значение pH: 10,01± 0,01.
Объем флакона: 500 мл
ТУ:20.59.52-003-51284861-2017.
Назначение: Используется в качестве реперных растворов для передачи шкалы рН водных растворов при калибровке и настройке рН-метров, методом прямых измерений.
	шт.
	1
	

	5
	Буферный раствор для рН-метрии pH=4,01 
	Значение pH: 4,01± 0,01.
Объем флакона: 500 мл
ТУ:20.59.52-003-51284861-2017.
Назначение: Используется в качестве реперных растворов для передачи шкалы рН водных растворов при калибровке и настройке рН-метров, методом прямых измерений.
	шт.
	1
	

	6
	Буферный раствор для рН-метрии pH=7,01 
	Значение pH: 7,01± 0,01.
Объем флакона: 500 мл
ТУ:20.59.52-003-51284861-2017.
Назначение: Используется в качестве реперных растворов для передачи шкалы рН водных растворов при калибровке и настройке рН-метров, методом прямых измерений.
	шт.
	1
	

	7
	Буферный раствор для рН-метрии pH=6,86 
	Значение pH: 6,86± 0,01.
Объем флакона: 500 мл
ТУ:20.59.52-003-51284861-2017.
Назначение: Используется в качестве реперных растворов для передачи шкалы рН водных растворов при калибровке и настройке рН-метров, методом прямых измерений.
	шт.
	1
	

	8
	Буферный раствор для рН-метрии pH=9,18 
	Значение pH: 9,18± 0,01.
Объем флакона: 500 мл
ТУ:20.59.52-003-51284861-2017.
Назначение: Используется в качестве реперных растворов для передачи шкалы рН водных растворов при калибровке и настройке рН-метров, методом прямых измерений.
	шт.
	1
	

	9
	Раствор калибровочный LEI-C1288-250 (12880мкСм) для для кондуктометров
	Состав: раствор хлорида калия
Стандарт проводимости: 12880 мкСм/см
Объем: 250 мл
ГОСТ: 8.292-2013
Назначение: калибровка кондуктометров Hanna Instruments или аналогичных  по точности кондуктометров.
	шт.
	1
	

	10
	Фенол чда
	Плотность: 1,07 г/см3
Растворимость: 	растворим в воде
Температура плавления:	 41 °C
Температура кипения: 181,8 °C
ТУ:6-09-40-3245-90
	кг.
	1
	

	11
	Фильтр красная лента d 11 см
	Диаметр фильтра: 11 см
Фильтрующая способность: не более 26 с
Задерживаемость осадков (сернокислого свинца по п.4.4 ТУ): соответствует
Массовая доля железа: не более 0,0020 %
Зольность одного фильтра: не более 0,00071 – 0,00078 г
Фасовка: 100 шт. в упаковке
	упак.
	15
	

	12
	Кислота серная конц. х.ч
	Внешний вид: бесцветная, прозрачная, маслянистая жидкость, без запаха
Плотность: 1,84 г/см³
Температура кипения: 337 °C
Температура плавления: 10 °C
Растворимость: хорошо растворима в воде, этиловом спирте и других органических растворителях.	
	кг.
	10,8
	

	13
	Фильтр красная лента d 5,5 см
	Диаметр фильтра: 5,5 см
Фильтрующая способность: не более 26 с
Задерживаемость осадков (сернокислого свинца по п.4.4 ТУ): соответствует
Массовая доля железа: не более 0,0020 %
Зольность одного фильтра: не более 	
не более 0,00016 – 0,00020 г
[bookmark: _GoBack]Фасовка: 100 шт. в упаковке
	упак.
	5
	

	14
	Лиофилизиро-ванный биосенсор «Эколюм» в стеклянных ампулах
	Вес: 1 кг
Размеры (Д x Ш x В): 200 х 150 х 100 мм
ТУ: 2639-236-00209792-01
Совместимость: совместим с прибором «Биотокс-10М»
Кол-во в упаковке: 10 стеклянных флаконов
Страна производитель: Россия
Назначение: Биосенсор Эколюм обладает очень широким спектром действия на разнообразные химические соединения: тяжелые металлы, пестициды, фенолы, углеводороды и т.д. Критерием токсического действия является изменение величины интенсивности биолюминесценции тест-объекта в исследуемой пробе по сравнению с контрольной пробой, не содержащей токсических веществ. Количественная оценка параметра тест-реакции выражается в виде безразмерной величины — индекса токсичности.
	упак.
	1
	

	15
	Стандарт-титры СТ-рН-04.3 3-го разряда ±0.03; для приготовления буферных растворов для рН-метрии
	Внешний вид: представляют собой шесть запаянных ампул с точными навесками (в сухом виде), рассчитанными на приготовление эталонных буферных растворов pH 3-го разряда с показателями pH 1,65; 3,56; 4,01; 6,86; 9,18; 12,43
Пределы допускаемой абсолютной погрешности ΔрН буферных растворов: ±0,03 pH
Фасовка: 6 ампул в упаковке 
	упак.
	2
	

	16
	Наконечники дозаторов универсальные 1-канальные 5000 (500…5000) тип Finnpipette мкл
	Диапазон дозирования: 500–5000 мкл
Материал: полипропилен
Цвет: нейтральный (бесцветный)
Фильтр: отсутствует
Стерильность: нестерильные
Тип посадки: универсальный (Finnpipette style)
Длина наконечника: 148 мм
Внутренний диаметр верхней части: 9 мм
Фасовка: 300 шт. в упаковке
Объем: 5 мл
	упак.
	1
	

	17
	Фильтр-влагоотделитель ФВГ-022
	Корпус: полипропилен
Мембрана: политетрафторэтилен 0,2 мкм
Диаметр: 65 мм
Подключения: штуцер под шланг Ду6
Фасовка: 3шт. в упаковке
	упак.
	1
	



Основные условия исполнения договора, заключаемого по результатам закупки:
· срок поставки продукции: в течение 30 рабочих дней с момента заключения договора;
· Адрес доставки: г. Санкт-Петербург, ул. Корпусная, д. 18;
· периодичность поставки: разовая;
· предполагаемые сроки проведения закупки: август 2026 г.
· порядок оплаты: по факту поставки в течение 7-ми рабочих дней с момента поставки товара в полном объеме, аванс не предусмотрен;
· требования к сроку годности товара: срок годности Товара на момент поставки должен составлять не менее 12 месяцев;
· цена товаров должна содержать, в т.ч.  расходы, связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой, подъемом и размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы.

