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Приложение № 1
	
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
На поставку контейнеров для твердых бытовых отходов (ТБО)

Требования к техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и иные требования:

1. Объект закупки: 
Прочая закупка Товаров, работ, услуг: «Контейнеры для твердых бытовых отходов (ТБО)»
Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности ОКПД 2: 
25.29.11.991 - Контейнеры для накопления твердых коммунальных отходов из прочих металлов.
2. Срок изготовления и монтажа Товара: 30 (Тридцать) календарных дней с момента заключения Контракта.
3. Краткие характеристики поставляемых Товаров: 
Работы по изготовлению Товара выполняются в строгом соответствии с требованиями Технического задания и Приложения № 1  
к настоящему Техническому заданию. 
Заказчик не позднее чем через 1 (один) рабочий день после заключения Контракта, направляет в адрес Заказчика на электронную почту 
blgz-pnp@mail.ru. :
Поставщик не менее чем за 3 (три) рабочих дня, направляет в адрес Заказчика уведомление о дате завершения работ на электронную почту blgz-pnp@mail.ru.
Приемка осуществляется по адресу: г. Иркутск, мкр. Юбилейный 83А, согласно требованиям Технического задания, действующего законодательства Российской Федерации.
Режим рабочего времени Заказчика – пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье), рабочее время установлено с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00 часов, в пятницу – с 8:00 до 16:00 часов по Иркутскому времени, перерыв с 12:00 до 12:48. Заказчик вправе осуществить самовывоз при необходимости. Погрузо-разгрузочные работы осуществляются за счет Поставщика, в том числе погрузка в транспортное средство Заказчика при самовывозе.

4. Требования к гарантийному сроку на поставленный Товар: 
Гарантийный срок Товара составляет 12 месяцев и начинает действовать с момента подписания документов о приемке Товара Заказчиком. Гарантийные обязательства не распространяются на механические повреждения и естественный износ Товара. Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара по назначению в течение всего срока годности Товара. Поставщик гарантирует качество 
и безопасность поставляемого Товара, в соответствии с действующими стандартами и техническими требованиями, установленными 
в Российской Федерации. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, 
не находится в залоге, под арестом или иным обременением. Поставщик обязан по первому требованию Заказчика и в указанные последним сроки, заменить некачественный, дефектный, некомплектный Товар или произвести его ремонт. Товар ненадлежащего качества возвращается 

Поставщику за его счет после поставки нового Товара. Поставляемый Товар сопровождается документами, подтверждающими поставку и документами, подтверждающими качество Товара, оформленными в соответствии с требованиями законодательства РФ, действующим сертификатом соответствия и/или декларацией о соответствии, паспортом/руководством по эксплуатации с техническими характеристиками, гарантийным талоном и др.
 5. Обмен и подписание документов о приемке:
Обмен документами осуществляется в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи через Операторов Системы ЭДО: Контур. Диадок, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, действующих на дату отправки документа. 
В случае отсутствия у Поставщика телекоммуникационных каналов, обмен документами осуществляется на бумажном носителе.
Таблица № 1
6. Количество и описание поставляемых Товаров:

	Наименование Товара:
	Требования к функциональным характеристикам   (потребительским свойствам), качественным характеристикам  запрашиваемого  Товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	

	2
	3
	4
	5

	Классификация продукции в соответствии с ОКПД2:
25.29.11.991 - Контейнеры для накопления твердых коммунальных отходов из прочих металлов.

	

Состоит из:

	1. Контейнер ТБО 1м3 металлический  (приложение № 2)
	Контейнеры ТБО с крышками для мусорных контейнеров и замками. Описание, состав, количество и характеристики поставляемого Товара:
	     Шт.
	    4

	
	Контейнер ТБО 1м3  смешанные отходы, цвет черный
	шт.
	1

	
	Контейнер ТБО 1м3  металл, цвет серый
	шт.
	1

	
	Контейнер ТБО 1м3  стекло, цвет зеленый
	шт.
	1

	
	Контейнер ТБО 1м3  пластик (сетка), цвет оранжевый
	шт.
	1

	
	Крышка Евро (сетчатая) для мусорных контейнеров 
	шт.
	4

	
	Навесной замок с ключами всепогодный (материал корпуса: железо, материал дужки: сталь)
	шт.
	4




Примечание: обоснование включения дополнительной информации в сведения о Товаре: применение параметров, касающихся функциональных (потребительских свойств) и качественных характеристик объекта закупки, не учтенных каталогом Товаров, работ, услуг обусловлено необходимостью поставки Товара надлежащего качества, с параметрами в наибольшей степени удовлетворяющими потребности Заказчика. 


Ответственный по Контракту: начальник отдела познавательного туризма Дудоровский К.В.  
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Приложение № 1 к Техническому заданию

1. Технические характеристики мусорных контейнеров для смешанных отходов, металла, стекла:
Контейнер ТБО объемом -1 м3, рис. 1, 2, габаритный размер Д*Ш*В: 1 м3 -1400*1060*1245 мм, под заднюю загрузку: фронтальный захват и грузовые цапфы, диаметром 40 мм. У контейнера все вертикальные и горизонтальные углы выполнены радиусными, исключающими залипание и намерзание влажного мусора, что снижает вероятность разрушения сварочных швов и образования коррозии металла из-за воздействия влаги. Радиус гиба не менее 90 мм. Контейнер собирается из 4-ех листовых панелей толщиной 1,5 мм, стыкующихся между собой внахлест и днища уложенного на загибы 4-ех панелей.  На лицевой стороне контейнера в месте контакта с мусоровозом имеется усиление из стали 2 мм. У контейнера восемь вертикальных сварочных шва, четыре из восьми вертикальных сварочных швов при соединении панелей- сплошные на длине не менее 300 мм от силового пояса, остальные швы прерывистые, но с двух сторон. Верхний силовой пояс изготовлен из 2-ух уголков 35*35*4 мм гнутых по радиусу так же, как и стенки контейнера, уголки не имеют надрезов в местах гиба. Силовой пояс имеет не более 2-ух сварочных стыков по всей длине пояса. Контейнер имеет перфорацию в днище для стока жидкости. Днище контейнера имеет четыре ребра жесткости из трубы 25*25 мм и распределительные пластины, к которым крепятся ножки контейнера. Ножки контейнера выполнены в виде платформ размером 105*135 мм гнутые из стального листа 2 мм в виде швеллера с полками 25 мм, и промежуточной опоры из листа 3 мм. Платформы имеют присоединительные отверстия д.9 мм, для крепления колесных опор, с центром отверстий 75*105 мм. Контейнер укомплектован 4-мя поворотными колесными блоками с подшипником скольжения, диаметр колес - 200 мм, грузоподъёмностью 200 кг каждое, два из них с тормозом. Способ крепления колес к платформам контейнера - болт-гайка, что позволяет быстро и без применения сварки менять колесные блоки. Контейнер окрашен внутри и снаружи грунт-эмалью с антикоррозийной добавкой, цвет по требованию Заказчика. 
[image: ТКО_1_2_белый фон][image: ]
Рис. 1                                                                        Рис. 2



2. Технические характеристики мусорных контейнеров для пластика:
Контейнер ТБО объемом- 1 м3, рис.3,4, для сбора ПЛАСТИКА, габаритный размер 1400*1060*1245 мм (Д*Ш*В) под заднюю загрузку: грузовые цапфы, диаметром 40 мм.  У контейнера все вертикальные и горизонтальные углы выполнены радиусными, исключающими залипание и намерзание влажного мусора, что снижает вероятность разрушения сварочных швов и образования коррозии металла из-за воздействия влаги. Радиус гиба не менее 90 мм. Контейнер выполнен из стали 2 мм и оцинкованной сварной сетки 50*50*2,5 мм. Верхний силовой пояс изготовлен из 2-ух уголков 35*35*4 мм гнутых по радиусу так же, как и стенки контейнера, уголки не имеют надрезов в местах гиба. Силовой пояс имеет не более 2-ух сварочных стыков по всей длине пояса. Контейнер загрунтован, окрашен внутри и снаружи, цвет по требованию Заказчика. Контейнер имеет перфорацию в днище для стока жидкости. Ножки контейнера выполнены в виде платформ размером 105*135 мм гнутые из стального листа 2 мм в виде швеллера с полками 25 мм и 50 мм, и опорной пластины для распределения нагрузки, которая исключают деформацию днища. Платформы имеют присоединительные отверстия д. 8+1,5 мм, для крепления колесных опор, с центром отверстий 75*105 мм. Контейнер укомплектован 4-мя поворотными колесными блоками с роликоподшипником, диаметр колес- 160 мм, грузоподъемностью 160 кг каждое, два из них с тормозом. Способ крепления колес к платформам контейнера - болт-гайка, что позволяет быстро и без применения сварки поменять колесные блоки в случае необходимости. Контейнер окрашен внутри и снаружи грунт-эмалью с антикоррозийной добавкой, цвет по требованию Заказчика.
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Рис. 3                                                                              Рис. 4
3. Технические характеристики крышек к контейнерам:
Крышка съемная для мусорных контейнеров объемом 1 м3 из трубы 20*20 мм и оцинкованной сетки 50*50*2,5 мм с отверстием под замок и замком.

Начальник отдела познавательного туризма                                                                                                              _________/К.В. Дудоровский/ 
                                                                                                                                           
Тел. 8 (3952) 35-01-53 доб. 158                                                                                                                                    "___" _______________20__г                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                   .      
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