
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


	№
п/п
	Наименование объекта закупки
	Технические, качественные и эксплуатационные характеристики объекта закупки
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Коммутатор

26.30.11.110-00000041
		Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	QoS классификация трафика на основании ACL
	Да
	

	Блок питания
	Встроенный
	

	Виртуальное тестирование кабеля
	Да
	

	Внутренняя пропускная способность
	≥ 50
	Гигабит в секунду

	Возможность загрузки и выгрузки конфигурации и программного обеспечения
	TFTP
SFTP
SCP
	

	Возможность загрузки файлов на устройство по шифрованному протоколу передачи файлов
	Да
	

	Возможность работы в качестве DHCP relay агента
	Да
	

	Возможность работы в качестве DHCP-сервера
	Да
	

	Возможность работы в качестве NTP-клиента (NTP client)
	Да
	

	Возможность работы в качестве NTP-сервера (NTP server)
	Да
	

	Возможность стекирования
	Да
	

	Возможность управления доступом при подключении к консольному (последовательному/серийному) порту
	Да
	

	Высота коммутатора для размещения в шкаф телекоммуникационный, U
	1
	

	Интерфейс LAN-порта
	SFP
SFP+
	

	Количество 802.1ad правил
	> 2 и ≤ 4
	Тысяча штук

	Количество ARP записей
	≥ 2
	Тысяча штук

	Количество COMBO 1G портов
	≥ 4
	Штука

	Количество ECMP-групп
	> 1024 и ≤ 2048
	Штука

	Количество L2 Multicast-групп
	> 3.2 и ≤ 6.2
	Тысяча штук

	Количество L3 интерфейсов
	> 2 и ≤ 8
	Штука

	Количество LAN портов
	≥ 8
	Штука

	Количество блоков питания
	2
	Штука

	Количество вентиляторов
	≥ 2
	Штука

	Количество записей MAC
	≥ 16384
	Тысяча штук

	Количество записей таблицы Vlan
	> 2 и ≤ 4
	Тысяча штук

	Количество изделий в стеке
	≥ 8
	Штука

	Количество очередей (выходных на порт)
	> 4 и ≤ 8
	Штука

	lКоличество поддерживаемых VRF
	> 10 и ≤ 20
	Штука

	Количество портов 10G SFP+
	≥ 4
	Штука

	Количество портов 1G 8P8C
	≥ 4
	Штука

	Количество портов 1G SFP
	≥ 4
	Штука

	Количество портов в одном LAG
	> 4 и ≤ 8
	Штука

	Максимальная потребляемая мощность
	≤ 50
	Ватт

	Максимальный размер JumboFrame
	≥ 9416
	Байт

	Материал корпуса
	Металл
	

	Наличие выделенного порта управления 8P8C Ethernet
	Да
	

	Наличие защиты от DoS-атак
	Да
	

	Наличие защиты от смены корневого коммутатора в домене STP (Root Guard/Protection)
	Да
	

	Наличие интерфейсов управления
	CLI
WEB
	

	Наличие механизма блокировки портов при получении сообщений BPDU (Bridge Protocol Data Unit)
	Да
	

	Наличие механизмов управления broadcast-траффиком для предотвращения broadcast-штормов
	Да
	

	Наличие механизмов управления multicast-траффиком для предотвращения multicast-штормов
	Да
	

	Наличие механизмов управления unicast-траффиком для предотвращения unicast-штормов
	Да
	

	Наличие отдельного консольного (последовательного/серийного) порта для управления и диагностики
	Да
	

	Наличие сменных блоков питания
	Да
	

	Наличие функции DHCP Snooping (защита от атак, связанных с протоколом DHCP)
	Да
	

	Наличие функции Proxy ARP
	Да
	

	Направление воздушного потока
	От передней части назад (front-to-back)
	

	Объем оперативной памяти
	≥ 2048
	Мегабайт

	Объем постоянного запоминающего устройства
	≥ 512
	Мегабайт

	Поддержка Dynamic ARP Inspection
	Да
	

	Поддержка IP Source Guard
	Да
	

	Поддержка IPv6
	Да
	

	Поддержка безопасности протоколов связующего дерева
	Spanning Tree Fast Link option
STP Root Guard
BPDU Filtering
STP BPDU Guard
Loopback Detection
	

	Поддержка горячей замены блоков питания
	Да
	

	Поддержка доступа к консоли по SSH
	Да
	

	Поддержка записи системных событий (логов) на встроенный носитель памяти
	Да
	

	Поддержка защиты доступа к сети по стандарту (802.1x)
	Да
	

	Поддержка зеркалирования трафика
	SPAN
RSPAN
	

	Поддержка механизма маркировки трафика Class of Service (CoS; стандарт IEEE 802.1p)
	Да
	

	Поддержка отправки системных событий (логов) на удаленное хранилище (например, syslog-сервер)
	Да
	

	Поддержка протоколов ААА
	Radius
Tacacs+
	

	Поддержка стандарта GVRP
	Да
	

	Поддержка стандарта IEEE 802.1Q (VLAN)
	Да
	

	Поддержка стандарта Rapid Spanning Tree Protocol IEE 802.1w
	Да
	

	Поддержка стандарта STP Loopback Detection
	Да
	

	Поддержка стандарта Selective Double (VLAN)
	Да
	

	Поддержка стандарта Spanning Tree Protocol IEE 802.1d
	Да
	

	Поддержка статической маршрутизации IPv4
	Да
	

	Поддержка статической маршрутизации IPv6
	Да
	

	Поддержка технологии Auto MDI-X (Auto Medium Dependent Interface Crossover)
	Да
	

	Проверка подлинности на основе MAC-адреса Port Security
	Да
	

	Проверка подлинности на основе MAC-адреса Port Security
	≥ 64
	

	Размер пакетного буфера
	≥ 1
	Мегабайт

	Тип LAN-порта
	Оптический
	

	Тип блоков питания
	Сменные
	

	Тип коммутатора
	Управляемый
	

	Тип модуля управления по отношению к коммутационной матрице
	Совмещённый
	

	Тип организации списков контроля доступа
	DSCP
IP-протокол
Номер порта TCP/UDP
Порт коммутатора
Приоритет IEEE 802.1p
VLAN ID
EtherType
	

	Тип охлаждения
	Активное
	

	Тип передачи данных
	Ethernet
	

	Тип размещения
	Телекоммуникационная стойка или шкаф 19"
	

	Тип электропитания
	AC
	

	Уровень применения
	Агрегация
	

	Уровень управляемого коммутатора
	3
	

	Функции L2 Multicast
	IGMP Snooping v1,2,3
IGMP Snooping Fast Leave
MLD Snooping v1,2
MVR
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	2. 
	Камера видеонаблюдения

26.70.13.000-00000008
		Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	Дальность подсветки
	≥ 30
	Метр

	Исполнение
	Уличная
	

	Количество независимых видеопотоков
	> 2
	Штука

	Максимальная рабочая температура
	≥ + 50
	Градус Цельсия

	Максимальный угол обзора по вертикали
	≥ 55
	Градус (плоского угла)

	Максимальный угол обзора по горизонтали
	≥ 95
	Градус (плоского угла)

	Материал корпуса (кожуха)
	Металлический
	

	Минимальная рабочая температура
	≤ -40
	Градус Цельсия

	Ночная съемка
	Да
	

	Поддержка PoE
	IEEE 802.3af (PoE)
	

	Поддержка аудиокодеков
	AAC
G.711u
G.711a
Opus
	

	Поддержка видеокодеков
	H.264 Main Profile
H.264 Baseline Profile
H.264 High Profile
H.265
MJPEG
	

	Поддержка карт памяти
	microSD
	

	Поддержка сетевого протокола
	Source-Specific Multicast (SSM)
HTTPS / TLS (поддержка шифрования данных)
IPv4
TCP/IP
UPD/TCP
DNS
DHCP
RTP/RTCP
NTP
ICMP
ARP
mDNS
RTSP
ONVIF
HTTP
	

	Потребляемая мощность
	≥ 5 и < 7
	Ватт

	Рабочее напряжение
	12
	Вольт

	Размер матрицы, дюйм
	≥ 1/2.9 и ≤ 1/2
	

	Разрешение основного видеопотока
	≥ 1920x1080
	

	Разъемы
	Порт RJ-45
Разъем питания DC
	

	Светочувствительность
	≥ 0 и < 1
	Люкс

	Съемка и возможности
	Съемка ночная
Запись на карту памяти
	

	Тип камеры
	Цифровая
	

	Тип конструкции камеры
	Купольная
	

	Тип крепления
	Потолочные
	

	Тип носителя
	Карта памяти
	

	Тип объектива
	Фиксированный (монофокальный)
	

	Тип передачи сигнала
	Проводной
	

	Тип тока
	Постоянный
	

	Угол обзора по диагонали
	≥ 120
	Градус (плоского угла)

	Функции и возможности
	Степень влагозащиты (IP), Степень ударопрочности (IK)
Минимальная температура холодного запуска (в °C)
Наличие протокола TLS
Настройка кодека
Слот для карты памяти
Шумоподавление
Антитуман
Режим BLC
Режим HLC
ИК-подсветка
Режим WDR
	

	Частота кадров (кадр/сек)
	30
	

	Число мегапикселей матрицы
	< 4
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