Приложение № 1
                                                                                                                                                                                             к Электронной версии контракта                                                                               
                                                                                                                                                         
 № ____________________  от  ___    __________________   2026 г.

ИКЗ: 261671500149067150100100710000000000



Место поставки: Смоленская область, г. Сычевка, ул. Карла Маркса, д.71
[bookmark: _GoBack]             Сроки поставки:  10 (десять) рабочих дней с момента подписания Контракта.
     Сведения о включенных в стоимость товара: в стоимость товара включены, в том числе все расходы на доставку товаров до Заказчика, разгрузка, а также все налоги, сборы и другие обязательные платежи, все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением Контракта в полном объеме.     
           Время поставки товара – понедельник-пятница с 8-30 до 11-30, с 13.30 до 15-00 (время московское).



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

	№ п/п
	наименование
	функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики материалов используемых при выполнении работ, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.
	Ед.
изм.
	Кол-
во

	1
	Пена 
	Соответствие товара СанПиН, ГОСТ
Продукция должна соответствовать: 
- ТР ТС 005-2011 «О безопасности упаковки».
Функциональные и качественные характеристики товара:
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	Тип
	Пена монтажная

	Вид работ
	наружные / внутренние

	Способ выпуска из баллона
	трубка-адаптер

	Сезонность
	всесезонное

	Объем (мл)
	 ≥ 750 и  ≤ 1000

	
	


 Упаковка, фасовка, маркировка: Каждая единица фасованной продукции должна иметь маркировку.
	шт
	20

	2
	Пена 
	Соответствие товара СанПиН, ГОСТ
Продукция должна соответствовать: 
- ТР ТС 005-2011 «О безопасности упаковки».
Функциональные и качественные характеристики товара:
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	Тип
	Пена монтажная

	Вид работ
	наружные / внутренние

	Способ выпуска из баллона
	пистолет

	Сезонность
	всесезонное

	Объем (мл)
	  ≤ 1000

	
	


 Упаковка, фасовка, маркировка: Каждая единица фасованной продукции должна иметь маркировку.
	шт
	15

	3
	Пистолет для монтажной пены
	Соответствие товара СанПиН, ГОСТ
Продукция должна соответствовать: 
- ТР ТС 005-2011 «О безопасности упаковки».
Функциональные и качественные характеристики товара:
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	Материал корпуса
	металл

	Назначение
	Для монтажной пены

	Материал рукоятки
	 пластик

	Регулятор подачи
	да

	Тефлоновое покрытие держателя баллонов
	да

	Тефлоновое покрытие сопла
	да

	Игольчатый и шариковый клапаны из нерж. стали.
	да

	Ацетон стойкая ручка
	да

	Двухкамерный ствол
	да

	Латунное сопло
	да


 Упаковка, фасовка, маркировка: Каждая единица фасованной продукции должна иметь маркировку.
	шт
	5

	4
	Саморезы 
	Соответствие товара СанПиН, ГОСТ
Продукция должна соответствовать: 
- ТР ТС 005-2011 «О безопасности упаковки».
Функциональные и качественные характеристики товара:
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	Тип
	саморез 

	Назначение
	по дереву

	Длина, мм
	51

	Диаметр,мм
	3,5

	Наконечник
	острый

	Шлиц
	крестовый

	Форма головки
	потайная


 Упаковка, фасовка, маркировка: Каждая единица фасованной продукции должна иметь маркировку.
	шт
	2000

	5
	Саморезы 
	Соответствие товара СанПиН, ГОСТ
Продукция должна соответствовать: 
- ТР ТС 005-2011 «О безопасности упаковки».
    Функциональные и качественные характеристики товара:
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	Тип
	саморез 

	Назначение
	по дереву

	Длина, мм
	45

	Диаметр,мм
	3,5

	Наконечник
	острый

	Шлиц
	крестовый

	Форма головки
	потайная


 Упаковка, фасовка, маркировка: Каждая единица фасованной продукции должна иметь маркировку.
	шт
	2000

	6
	Клей 
	Код позиции КТРУ: 23.64.10.110-00000002- Смесь сухая строительная
Соответствие товара СанПиН, ГОСТ
Продукция должна соответствовать: 
- ТР ТС 005-2011 «О безопасности упаковки».
Функциональные и качественные характеристики товара:
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	Тип 
	клей плиточный

	Вид применяемого вяжущего
	цементный

	Назначение клеевой смеси
	для укладки облицовочных материалов

	Способ нанесения
	ручной

	Условия применения
	для наружных и внутренних работ


 Упаковка, фасовка, маркировка: Каждая единица фасованной продукции должна иметь маркировку.
	кг
	600

	7
	Крестики 
	Соответствие товара СанПиН, ГОСТ
Продукция должна соответствовать: 
- ТР ТС 005-2011 «О безопасности упаковки».
Функциональные и качественные характеристики товара:
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	Тип
	Крестики для плитки

	Назначение
	для создания ровных швов при укладке керамической плитки

	Толщина шва, мм
	2

	Материал 
	 пластик



	шт
	1000

	8
	Крестики 
	Соответствие товара СанПиН, ГОСТ
Продукция должна соответствовать: 
- ТР ТС 005-2011 «О безопасности упаковки».
Функциональные и качественные характеристики товара:
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	Тип
	Крестики для плитки

	Назначение
	для создания ровных швов при укладке керамической плитки

	Толщина шва, мм
	3

	Материал 
	 пластик



	шт
	1000

	9
	Топор 
	Соответствие товара СанПиН, ГОСТ
Продукция должна соответствовать: 
- ТР ТС 005-2011 «О безопасности упаковки».
Функциональные и качественные характеристики товара:
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	Тип
	Топор хозяйственный

	Материал топорища
	Дерево

	Длина, мм
	≥ 400  и  < 450

	*Особенности
	 с округлым лезвием

	*Материал лезвия
	Кованый металл

	*Вес лезвия
	0,8 кг



	шт
	1

	10
	Топор 
	Соответствие товара СанПиН, ГОСТ
Продукция должна соответствовать: 
- ТР ТС 005-2011 «О безопасности упаковки».
Функциональные и качественные характеристики товара:
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	Тип
	Топор хозяйственный

	Материал топорища
	Дерево

	Длина, мм
	≥ 400  и  < 450

	*Материал лезвия
	Кованый металл

	*Вес лезвия
	0,8 кг



	шт
	1

	
	
	
	
	

	11
	Затирка швов 
	Код позиции КТРУ: 23.64.10.110-00000002- Смесь сухая строительная
Соответствие товара СанПиН, ГОСТ
Продукция должна соответствовать: 
- ТР ТС 005-2011 «О безопасности упаковки».
Функциональные и качественные характеристики товара:
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	Вид применяемого вяжущего
	Цементный

	Способ нанесения
	Ручной

	Условия применения
	Для наружных и внутренних работ

	Цвет затирки
	белый

	*Влагостойкая
	да

	*Противогрибковая
	да



	кг
	20

	12
	Цилиндровый механизм/врезного замка LL-60-G (25-10-25)
	Код позиции КТРУ: 25.72.12.110-00000004- Замок для дверей
Соответствие товара СанПиН, ГОСТ
Перечень законодательных и нормативных актов, выполнение требований которых обязательно при поставке продукции: 
- ТР ТС 005-2011 «О безопасности упаковки».
- ГОСТ 5089-2011 "Межгосударственный стандарт. Замки, защелки, механизмы цилиндровые. Технические условия"
Тип механизма секретности Цилиндровый
Длина: 60 мм
Кол-во ключей: не менее 3
Конструкция: двухсторонняя
Цвет: золото
	шт
	24

	13
	Лак 
	Соответствие товара СанПиН, ГОСТ
Перечень законодательных и нормативных актов, выполнение требований которых обязательно при поставке продукции: 
- ТР ТС 005-2011 «О безопасности упаковки».
Функциональные и качественные характеристики товара:
	Тип
	Лак нитроцеллюлозный

	Назначение
	Для дерева

	Цвет
	Бесцветный

	Способ нанесения
	Валик, кисть, распылитель

	Срок годности
	Не менее 24 месяца


Упаковка, фасовка, маркировка: Каждая единица фасованной продукции должна иметь маркировку в соответствии с требованиями и должна содержать всю необходимую информацию.
	кг
	10

	14
	Клей 
	Соответствие товара СанПиН, ГОСТ
Перечень законодательных и нормативных актов, выполнение требований которых обязательно при поставке продукции: 
- ТР ТС 005-2011 «О безопасности упаковки».
Функциональные и качественные характеристики товара:
	Вид
	Столярный клей ПВА для дерева

	Марка по влагостойкости
	Д2

	*Вес, г
	750

	*Вид работ
	наружные / внутренние

	*Вид тары
	бутыль

	*Срок годности
	не менее 12 месяцев


Упаковка, фасовка, маркировка: Каждая единица фасованной продукции должна иметь маркировку в соответствии с требованиями и должна содержать всю необходимую информацию.
	шт
	5

	15
	Клей 
	Соответствие товара СанПиН, ГОСТ
Перечень законодательных и нормативных актов, выполнение требований которых обязательно при поставке продукции: 
- ТР ТС 005-2011 «О безопасности упаковки».
Функциональные и качественные характеристики товара:
	Вид
	Столярный клей ПВА для дерева

	Марка по влагостойкости
	Д2

	*Вес, г
	250

	*Вид работ
	наружные / внутренние

	*Вид тары
	бутыль

	*Срок годности
	не менее 12 месяцев


Упаковка, фасовка, маркировка: Каждая единица фасованной продукции должна иметь маркировку в соответствии с требованиями и должна содержать всю необходимую информацию.
	шт
	5



* Дополнительные требования к характеристикам товара предъявлены Государственным заказчиком в соответствии с п.5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Постановления Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Дополнительные требования предъявлены Государственным заказчиком в связи с тем, что описание Товара, указанное в КТРУ не позволяет определить соответствие Товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания технических характеристик Товара, имеющих существенное значение для Заказчика. 
Особенности исполнения контракта.
ФКУ «Смоленская ПБСТИН» Минздрава России является режимным учреждением.
Время поставки товара – понедельник-пятница с 8-30 до 11-30, с 13.30 до 15-00 (время московское).
Для оформления пропуска на проезд к складу Заказчика водитель Поставщика и лица, осуществляющие погрузку-выгрузку Товара должны при себе иметь паспорт гражданина Российской Федерации (для иностранных граждан - документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина в Российской Федерации). Так же водитель Поставщика должен при себе иметь водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, доверенность на получение и перевоз материальных ценностей. Контроль за пропускным режимом прохождения транспорта и передвижением его по территории Заказчика осуществляется сотрудниками ФСИН России. Заказчик не несет ответственности за время, потраченное Поставщиком на прохождении пропускного режима.




