[bookmark: _Hlk239148131]Описание объекта закупки
(Техническое задание)

                                           
Предмет закупки: комплекты входных дверей 
[bookmark: _Hlk222585381]
Место разгрузки: Российская Федерация, 124575 г. Москва, г. Зеленоград, ул. Панфилова, д. 21, стр. 1. 

Общие показатели (функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики) и их значения[footnoteRef:1] (являющиеся показателями для определения соответствия закупаемых товаров установленным заказчиком требованиям): [1: ] 


	[bookmark: _Hlk239148010]Заказчик, адрес
	Наименование 
	Кол-во.
	Срок оказания услуг

	ФКУ СИЗО-12 ГУФСИН России 
по г. Москве,
124575, г. Москва, 
г. Зеленоград, 
ул. Панфилова,
 д. 21
8 (499) 731-00-74; дежурная часть: 
8 (499) 731-00-82
	Входная дверь Двери регионов Винтер термо правый 205x98см цвет муар мокко/аляска белый или эквивалент
ОКПД2: 25.12.10
КТРУ: 25.12.10.000-00000001

Характеристики: 
Дверное полотно – толщина 109 мм с терморазрывом, глухое.
Направление открывания: правый
Утеплитель  – пенополистирол высокой плотности + пробка.
Дверной короб – утеплен с терморазрывом.
Количество петель – 3 
Размер блока: 980х2050 мм
Материал: сталь
Глубина короба: 164 мм
Ширина наличника: 55 мм
Толщина металла: 1,5 мм
Тип внешней отделки: металл покрытый порошково-полимерным покрытием со вставками из нержавеющей стали
Цвет внешней отделки: муар мокко
Тип внутренней отделки: Панель MDF с ПВХ покрытием
Цвет внутренней отделки: аляска
Теплоизоляция: MDF, пенополистирол высокой плотности
Верхний замок: с эксцентриком и накладками с автошторками, сувальдный, 4 (высшего) класса надёжности и взломостойкости, Гардиан Термо
Нижний замок: с накладками с автошторками, сувальдный, 4 (высшего) класса надёжности и взломостойкости, Гардиан Термо
Устройство дверного короба: утеплённый с терморазрывом
Контуров примыкания: 3
Полный комплект фурнитуры требуемый для установки двери: да
Цвет фурнитуры: чёрный

	1 компл.

	В течении 15 календарных дней после заключения Государственного контракта.

	
	Входная дверь Двери регионов Винтер термо левый 205x98см цвет муар мокко/аляска белый или эквивалент
ОКПД2: 25.12.10
КТРУ: 25.12.10.000-00000001

Характеристики: 
Дверное полотно – толщина 109 мм с терморазрывом, глухое.
Направление открывания: левый
Утеплитель  – пенополистирол высокой плотности + пробка.
Дверной короб – утеплен с терморазрывом.
Количество петель – 3 
Размер блока: 980х2050 мм
Материал: сталь
Глубина короба: 164 мм
Ширина наличника: 55 мм
Толщина металла: 1,5 мм
Тип внешней отделки: металл покрытый порошково-полимерным покрытием со вставками из нержавеющей стали
Цвет внешней отделки: муар мокко
Тип внутренней отделки: Панель MDF с ПВХ покрытием
Цвет внутренней отделки: аляска
Теплоизоляция: MDF, пенополистирол высокой плотности
Верхний замок: с эксцентриком и накладками с автошторками, сувальдный, 4 (высшего) класса надёжности и взломостойкости, Гардиан Термо
Нижний замок: с накладками с автошторками, сувальдный, 4 (высшего) класса надёжности и взломостойкости, Гардиан Термо
Устройство дверного короба: утеплённый с терморазрывом
Контуров примыкания: 3
Полный комплект фурнитуры, требуемый для установки двери: да
Цвет фурнитуры: чёрный
	1 компл.
	



3. Требования к отгрузке и доставке товара:
Поставка товара осуществляется по адресу: Российская Федерация, 124575 г. Москва, г. Зеленоград, ул. Панфилова, д. 21, стр. 1, расходы на поставку и разгрузку Товара в соответствии с условиями настоящего контракта несет Поставщик. После поставки товара сторонами подписываются акты приема-передачи товара.
Поставщик обязуется:  
- поставить Заказчику товар в соответствии с техническим заданием.
- обеспечить сохранность и целостность товара при транспортировке. 
- немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить поставку при обнаружении: 
а) возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе поставки товара,
б) иных, не зависящих от Поставщика обстоятельств, угрожающих срокам поставки.
4. Требования к таре и упаковке товара:
- поставляемый товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами, 
- товар должен отгружаться в упаковке, обеспечивающей полную его сохранность от всякого рода повреждений и коррозии при перевозке его любым транспортным средством с учётом нескольких перегрузок в пути,
 - упаковка должна обеспечивать сохранность товара во время транспортировки и разгрузочных работ на территории Заказчика. 
- упаковка должна быть оригинальной и недеформированной.

5. Требования к качеству и безопасности товара:
Поставщик должен гарантировать безопасность товара для жизни, здоровья, имущества заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов, установленных в Российской Федерации к такому виду товара, а также экологическим, санитарно-гигиеническим правилам и другим нормам и правилам, действующим на территории Российской Федерации.
     [image: ]
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