	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	
	Наименование ТРУ
	ОКПД-2, 1875
	Описание объекта закупки
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Угол-порог противоскользящий
	24.42.22.130


	Противоскользящий алюминиевый уголок с  тактильными вставками в алюминиевой основе для обеспечения безопасности , травмоопасных падений на ступенях лестницы. Материал профиля: алюминий; материал вставки: термоэластопласт; количество вставок, шт: 2; цвет вставок: жёлтый; Расположение тактильных рифов: линейное; Высота тактильного рифа, мм: 5; Ширина основания, мм: 81; Длина, мм: 2000; Высота профиля, мм: 25
	штука
	Без объёма

	2
	Угол-порог противоскользящий
	24.42.22.130


	Противоскользящий алюминиевый уголок с  тактильными вставками в алюминиевой основе для обеспечения безопасности , травмоопасных падений на ступенях лестницы. Материал профиля: алюминий; материал вставки: термоэластопласт; количество вставок, шт: 2; цвет вставок: чёрныйй; Расположение тактильных рифов: линейное; Высота тактильного рифа, мм: 5; Ширина основания, мм: 81; Длина, мм: 2000; Высота профиля, мм: 25
	штука
	Без объёма

	3
	Угол-порог противоскользящий
	24.42.22.130


	Противоскользящий алюминиевый уголок с  тактильными вставками в алюминиевой основе для обеспечения безопасности , травмоопасных падений на ступенях лестницы. Материал профиля: алюминий; материал вставки: термоэластопласт; количество вставок, шт: 2; цвет вставок: жёлтый; Расположение тактильных рифов: линейное; Высота тактильного рифа, мм: 5; Ширина основания, мм: 81; Длина, мм: 2700; Высота профиля, мм: 25
	штука
	Без объёма

	4
	Угол-порог противоскользящий
	24.42.22.130


	Противоскользящий алюминиевый уголок с  тактильными вставками в алюминиевой основе для обеспечения безопасности , травмоопасных падений на ступенях лестницы. Материал профиля: алюминий; материал вставки: термоэластопласт; количество вставок, шт: 2; цвет вставок: чёрныйй; Расположение тактильных рифов: линейное; Высота тактильного рифа, мм: 5; Ширина основания, мм: 81; Длина, мм: 2700; Высота профиля, мм: 25
	штука
	Без объёма



