Приложение № 1

к Государственному контракту 

№ 

от      _____________ 2026 года
Техническое задание
на выполнение работ по текущему ремонту тамбура главного входа в 

административном здании Брянскстата
1.
Объект закупки.
1.1. Объектом закупки является выполнение работ по текущему ремонту тамбура главного входа в административном здании Брянскстата (далее – Работы).

1.1.1. Код классификации ОКПД 2: 43.39.19.190. Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки.

          КТРУ – отсутствует.

1.2. Место выполнения работ: г. Брянск, ул. Красноармейская, дом 60, административное здание Брянскстата, тамбур главного входа Брянскстата (далее – Объект).

1.3. Срок выполнения работ: 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения государственного контракта.
В указанный срок входят сроки на выполнение работ по текущему ремонту тамбура главного входа в административном здании Брянскстата предусмотренные Контрактом и Техническим заданием сроки на приемку Заказчиком результатов Работ, а также на оформление результатов такой приемки. 

Подрядчик вправе по согласованию с Заказчиком выполнить работы досрочно.
2. Цель закупки: Работы выполняются для обеспечения надлежащей и безопасной деятельности сотрудников Брянскстата, безопасности иных граждан и поддержания здания в исправном состоянии.

3. Объем выполняемых работ.

Подрядчик выполняет работы по текущему ремонту текущему ремонту тамбура входа в административного здания Брянскстата в соответствии с требованиями настоящего Технического задания.

Виды, объем выполняемых работ и перечень применяемых материалов приведены в Таблице № 1 и Таблице № 2 Технического задания.

Таблица № 1

	N п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Демонтаж: электросчетчиков
	шт
	1

	2
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	м
	6.26

	3
	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: пластиковых панелей
	м2
	2.37

	4
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее демонтаж
	м2
	2

	5
	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсоволокнистыми листами или гипсостружечными плитами в два слоя: с дверным проемом
	м2
	5.5

	6
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
	
	

	7
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	м2
	5.5

	8
	Установка уголков ПВХ на клее
	м
	8

	9
	Установка и крепление наличников
	м
	2

	10
	Устройство потолков: реечных алюминиевых
	м2
	4.37

	11
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	м
	3

	12
	Установка извещателя ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении МР ранее демонтированный
	шт
	1

	13
	Установка светильника: местного освещения
	
	


Таблица № 2

	N п/п
	Перечень применяемых материалов
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Листы гипсоволокнистые ГВЛ, толщина 10 мм
	м2
	12.375

	2
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111
	т
	0.00165

	3
	Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований
	кг
	1.1

	4
	Профиль стальной оцинкованный угловой, размеры 31х31 мм, толщина 0,4 мм
	м
	8

	5
	Наличник ПВХ белый 65*15*2200 мм
	м
	2.24

	6
	Светильник светодиодный накладной для общественных зданий, круглый, IP54, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус пластиковый, кривая силы света косинусная, световой поток 900-1100 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 10 Вт
	шт
	2

	7
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660
	м
	3.06

	8
	Уголок алюминиевый декоративный, размеры 10х10 мм, толщина 1,5 мм
	м
	12

	9
	Клипсы (зажимы)
	шт
	3

	10
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	м
	3

	11
	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм
	м
	3.06

	12
	Потолкок: реечный алюминиевый
	м2
	4.37


4. Требования к качеству выполненных работ и гарантийные обязательства: 

4.1. Выполненные работы и применяемые материалы, должны соответствовать условиям Контракта, настоящего технического задания.

4.2. Подрядчик должен гарантировать надлежащее качество используемых материалов (должны быть новыми не бывшими в употреблении, невосстановленными, сертифицированными, свободными от прав на них третьих лиц и других обременений, не должны быть предметом спора или залога), конструкций, оборудования и систем, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантированной эксплуатации объекта.
4.3. Срок предоставления гарантии качества: 
4.3.1. Все используемые материалы, изделия и конструкции должны быть надлежащего качества, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

4.3.2. Гарантия на качество материалов, изделий, конструкций, систем, оборудования, применяемых Подрядчиком для выполнения Работ - в течение гарантийного срока, установленного производителем, на выполненные работы - 1 (один) год с даты одписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
	ЗАКАЗЧИК:
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