

ОПИСАНИЕ ЗАКУПКИ ТОВАРА
АККУМУЛЯТОР АВТОМОБИЛЬНЫЙ
	НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	ЗНАЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	АККУМУЛЯТОРЫ СВИНЦОВЫЕ ДЛЯ ЗАПУСКА ПОРШНЕВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ОКПД2-27.20.21.000.

	Назначение
	Адаптирован для использования в сложных зимних условиях 
	

	Тип
	Не обслуживаемый
	

	Артикул:
	SMF115D31R
	

	Технология
	Ca/Ca
	

	Полярность
	Прямая
	

	Маркировка JIS
	115D31R
	

	Габариты (Д×Ш×В)
	305×173×225
	мм

	Клеммы
	Толстые (T2, диаметр плюсовой клеммы 19,5 мм)
	мм

	Напряжение
	12
	В

	Гарантия
	3
	г
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