
Спецификация на оказание услуг по заправке картриджей 
	№ п/п
	[bookmark: _GoBack]Наименование

	1
	Заправка картриджа Kyocera ТК 3130

	2
	Заправка картриджа Kyocera ТК- 435

	3
	Заправка картриджа Kyocera ТК-1140

	4
	Заправка картриджа Q2612A

	5
	Заправка картриджа HP CE285A 

	6
	Заправка картриджа Kyocera ТК-1170

	7
	Заправка картриджа Kyocera ТК-1130

	8
	Заправка картриджа Kyocera ТК-3100

	9
	Заправка картриджа Epson M2110

	10
	Заправка картриджа Epson L132



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по заправке картриджей 
(наименование предмета контракта)
Период оказания Услуг: с даты заключения контракта и до 20 ноября 2026 года 
1. Требования к организации по оказанию услуг:
1.1. Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем получения заявки от Заказчика, осуществляет заправку картриджей по месту нахождения Заказчика. 
1.2. Заправка картриджей осуществляется Исполнителем в соответствии с режимом работы Заказчика, с понедельника по пятницу с 9 ч. 00 м. до 16 ч. 00 м, обед с 12 ч. 00 м. до 13 ч. 00 м. по адресу г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 267. 
2. Требования к выполнению услуг по заправке картриджей:
2.1. Услуги по заправке картриджей, должны производиться по мере необходимости на основании заявок Заказчика. Заявка передается Заказчиком, по телефону или электронной почте, указанной в Контракте.
2.2. Качество и безопасность услуг должны соответствовать установленным стандартам. Используемые Исполнителем расходные материалы должны иметь товарный знак и сертификаты качества и соответствовать государственным стандартам или техническим условиям, действующим в Российской Федерации.
3. Требования к качеству оказываемых услуг: 
3.1. Заправка картриджей должны производится с использованием новых (не бывших в употребление) материалов.
3.2. Используемый при заправке тонер должен соответствовать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным действующим законодательством Российской Федерации, техническим условиям при использовании и хранении. 
3.3. После выполнения работ на корпусе картриджа должны отсутствовать следы проводимых услуг (тонер, смазка и т.п.), корпус должен быть чистым, не должно быть грубых следов его вскрытия (сколы, не предусмотренные отверстия, отломленные и деформированные части корпуса).
3.4. Не должен просыпаться тонер из заправленного картриджа.
3.5. Процесс печати должен быть бесшумным (т.е. без посторонних стуков, скрипов и пр.)
3.6. Не допускается наличие на отпечатанном листе с текстом полос и участков, загрязненных тонером, а также тонерных вкраплений. Каждый символ на листе должен быть четко пропечатан, текст должен быть стойким к механическим воздействиям.
3.7. В случае некачественной заправки картриджа (осыпание тонера в принтере, шум при работе, заклинивание валов, дефект печати (полосы черные или белые, пятна, точки, размытое или нечеткое изображение, затемнения, бледная печать, посторонний фон, в том числе и на обратной стороне отпечатка) Исполнитель должен осуществить перезаправку картриджа за свой счет и провести работы по очищению загрязнений принтера, связанных с осыпанием тонера в течение 2 (двух) рабочих дней с момента уведомления Заказчиком.



