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1.
	
Услуги по представлению доступа к RTK поправкам от сети базовых станций через канал интернет для приемника GPS/GNSS:
1. EFT M4 № WM13689681.
	Сервис высокоточного позиционирования на территории Российской Федерации для определения координат объектов



1. Период оказания услуг: 7 месяцев.
2. Дата начала оказания услуг: с даты, следующей за датой заключения контракта.
3. Требования к качественным и функциональным характеристикам услуг:
Предоставление RTK поправок и RINEX файлов осуществляется 24 часа 7 дней в неделю.
[bookmark: sub_1310]Исполнитель оказывает услуги по предоставлению доступа к информационному ресурсу сети дифференциальных (базовых / опорных / референсных) геодезических станций, далее – Сеть, содержащую измерительную и корректирующую информацию, передаваемую в режиме реального времени RTK и для постобработки, посредством сети Интернет. 
Качество оказываемых услуг соответствует стандартам, техническим условиям и требованиям, действующим в Российской Федерации на данный вид услуг.
Получение сырых данных (Rinex) осуществляется посредством интернет соединения. 
Получение RTK поправок производится через GPRS-канал (мобильный интернет), используя SIM-карту любого доступного оператора сотовой связи. 
Исполнитель предоставляет Заказчику авторизованный доступ к информации сети путем передачи логина и пароля на адрес электронной почты, указанной Заказчиком.
В течение срока действия доступа Исполнитель обеспечивает возможность получения информации Сети для проведения измерений в режиме реального времени и в режиме постобработки 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, за исключением следующих ситуаций:
- перерывы для проведения ремонтных и плановых профилактических (регламентных) работ;
- аварии на линиях электропередач и операторов связи;
- сбои в работе глобальных навигационных спутниковых систем; 
- сбои в работе при проведении мероприятий службами безопасности.
Исполнитель уведомляет Заказчика по электронной почте или иным способом о проведении профилактических и/или регламентных работ не менее чем за 24 часа до начала их проведения.
Исполнитель устраняет неисправности, препятствующие пользованию информацией Сети, возникшие по вине Исполнителя в течение 24 часов с момента возникновения неисправности за исключением выходных и/или праздничных дней.
Исполнитель обеспечивает техническую поддержку, связанную с выполнением указанных услуг.
Исполнитель, при необходимости, проводит консультации работникам Заказчика по вопросам предоставления информации Сети по телефону и/или электронной почте.
Исполнитель гарантирует качество оказанных услуг в течение всего срока действия доступа к измерительной и корректирующей информации Сети.
В случае обнаружения в течение срока действия доступа к измерительной и корректирующей информации Сети недостатков оказанных услуг, Исполнитель обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в претензии Заказчика.
Использование, передача третьим лицам, а также опубликование информации, ставшей доступной Исполнителю при оказании услуг, возможны только с письменного разрешения Заказчика.

Характеристики для сети высокоточного позиционирования на территории Российской Федерации:
	№ п/п
	Параметр
	Значение

	1
	Покрытие базовыми станциями для работы ровером в режиме RTKследующих акваторий:
1. р. Волхов от истока (оз. Ильмень) до устья (оз.Ладожское), Новгородская, Ленинградская обл.
2. оз. Ильмень, Новгородская обл.
3. р. Ловать от г. Парфино до устья (оз. Ильмень), Новгородская обл.
4. р. Шелонь от г. Сольцы до устья, Новгородская обл.
5. р. Мста от д. Мстинский мост до устья (оз. Ильмень), Новгородская обл.
6. р. Великая от н.п. Большая гоголевка до устья (оз. Псковское), Псковская обл.
7. р. Толба от д. Толбица до устья (оз. Псковское)
8. Подходы к островам Залит и Белова (оз. Псковское), Псковская обл.
9. р. Черная от д. Аксентьево до устья(оз. Псковское), Псковская обл.
10. оз. Теплое от д. Мтеж до о. Станок, Псковская обл.
11. оз Чудское от д. Подборовье до д. Хитово, Псковская обл.
12. р. Нарва от автом. моста Ивнгород - Нарва до устья (Нарвская губа Балтийского м.), Ленинрадская обл.
13. Водохранилище Нарвское, Ленинградская обл.
14. р. Плюсса от г. Сланцы до устья (Нарвское вдх.), Ленинградская обл.
	Соответствие

	2
	Поддержка передачи поправок в режиме реального времени спутниковым геодезическим приемникам Заказчика
	
Соответствие

	3
	Станции сети должны быть оснащены оборудованием
	Поддержка не менее 220 каналов

	4
	Поддержка сетевых решений (поправок)
	Поддержка работы в режиме VRS 

	6
	Поддержка навигационных систем и сигналов GLONASS, GPS, BeiDou, Galileo
	Соответствие




Адреса и реквизиты Заказчика.
	ФБУ «Администрация «Волго-Балт»
Адрес местонахождения: 
191014, Санкт-Петербург, Виленский пер., дом 15, Литер Б Тел.: (812) 494-85-01
ИНН 7812024833/КПП 784201001 
Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу 
(ФБУ «Администрация «Волго-Балт», 
л/с 20726Х60180) 
№ казначейского счета: 03214643000000017200 
Банк получателя: ОКЦ №1 Северо-Западного ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу г. Санкт-Петербург
БИК: 014030106 
№ банковского счета: 40102810945370000005
ОГРН 1027810270553 ОКПО 03145006 
ОКТМО 40911000 
Грузополучатель (получатель работ, услуг):
Новгородский район водных путей и судоходства – филиал ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей» (краткое наименование: НРВПиС)
Почтовый адрес: 173020, г. Великий Новгород, ул. Парковая, д. 15, корп. 4
ИНН 7812024833 КПП 532102001
Контакты: Нурутдинов Константин Рифович
Электронная почта: k.nurutdinov@volgo-balt.ru
Телефон: +7-921-739-81-21
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