ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
на поставку самоспасателей фильтрующих

	№ п/п
	Наименование товара
	Требования к функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Самоспасатель фильтрующий
	Назначение: самоспасатель фильтрующий предназначен для защиты органов дыхания, зрения и кожных покровов головы взрослых и детей старше 12 лет от воздействия токсичных продуктов горения, опасных химических веществ (ОХВ) и аэрозолей, образующихся при пожарах и других чрезвычайных ситуациях техногенного характера.
Время защитного действия, минут: не менее 30.
Комплектация: рабочая часть, в которую входят капюшон со смотровым окном и полумаской (четвертьмаской), комбинированный фильтр (или фильтры); герметичная упаковка, руководство по применению и паспорт (допускается на партию); сумка. 
ГОСТ Р 53261-2009 «Техника пожарная. Самоспасатели фильтрующие для защиты людей от токсичных продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара. Общие технические требования. Методы испытаний»: Соответствует. 
	шт
	65



Требования к поставляемому Товару
1. Требования к функциональным, эксплуатационным, техническим и качественным, характеристикам товара.
1.1. Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности, установленными действующим законодательством для данного вида товара.
1.2. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.
2. Требования к таре и упаковке товара
Товар должен отгружаться в стандартной упаковке (таре) изготовителя, с учетом необходимых маркировок, в соответствии с санитарными и гигиеническими нормами и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
3. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара
Поставщик гарантирует соответствие товара требования качества и безопасности, установленным действующим законодательством для данного вида товара.
На Товар установлен гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев с даты поставки Товара. 

Условия поставки: Товар, предлагаемый к поставке, должен быть новым, (не бывшим в эксплуатации или после ремонта), должен соответствовать условиям хранения и транспортировки, иметь целостность упаковки, предусмотренной изготовителем. Товар должен сопровождаться паспортами (формулярами), гарантийными талонами и иными документами в случае, если их наличие предусмотрено изготовителем. Качество и безопасность самоспасателя должны подтверждаться сертификатом на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». Представляемые Поставщиком документы, подтверждающие соответствие Товаров требованиям пожарной безопасности (их заверенные копии), не должны быть просроченными.
Дата выпуска: не ранее 3-го квартала 2026 года
