ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№п/п
	Наименование товара
	Характеристика товара
	Единица изм.
	Количество

	1
	Радиатор биметаллический OGINT 500х80 мм 8 секций или эквивалент

	Радиатор биметаллический
Тип товара-Радиаторы биметаллические, боковое подключение
Цвет-белый
Площадь обогрева (кв.м.)-11.8
Количество секций- 8
Ширина (мм)- 600
Межосевое расстояние (мм)-500
Ширина секции (мм)-80
Высота секции (мм)-556
	шт 
	5

	2
	Труба полипропиленовая РВК PN25 армированная алюминием Ø32мм 2м или эквивалент

	Труба полипропиленовая РВК PN25 армированная алюминием Ø32мм Назначение-для горячей воды, отопления
Длина (мм)- 2000
Диаметр (мм)- 32
	м
	 50

	3
	Муфта комб. VALFEX полипропиленовая d 32 мм, наруж резьба ¾  или эквивалент
	Муфта комб. полипропиленовая d 32 мм,
 наруж резьба 3/4, Тип - Муфта для труб
Расположение резьбы -  наружная
Диаметр трубы (мм)- 32 мм
Максимальное рабочее давление (бар)-25 бар
Максимальная рабочая температура (°С)-90гр, 
	шт 
	30

	4

	Тройник VALFEX PP-R переходной белый  32/32/32  или эквивалент
	Тройник PP-R переходной белый 32/32/32- предназначен для надёжного соединения полипропиленовых труб в системах водоснабжения и отопления.
Материал изделия- полипропилен, Тип фитинга
-угольник, Тип трубы- полипропилен
Тип соединения подводки-наружная резьба
Диаметр резьбы на входе-1/2"
	шт 
	30

	5
	Угол полипропиленовый VALFEX 90° Ø32 мм или эквивалент
	Тип тфитинга- Угольник, 
Материал-полипропилен, Угол наклона (град.)-90, Диаметр (мм)- 32,  Длина (мм)-55,
	шт
	30

	6
	Монтажный комплект для радиатора Ogint  ¾ c 3-мя кронштейнами или эквивалент
	[bookmark: _GoBack]Монтажный комплект для радиатора состоит из 13 предметов и предназначен для установки алюминиевых и биметаллических радиаторов с присоединительным размером верхнего и нижнего коллекторов 3/4". В состав комплекта входят: пробка проходная, пробка проходная, заглушка, кран Маевского, ключ для крана Маевского, дюбель, кронштейн. Max температура -эксплуатации:110 °С, номинальное давление:10 бар, Цвет : белый
	шт
	5

	7
	Кран Маевского (ручной воздухоотводный клапан ½)
	Используется для удаления копившегося воздуха в отопительных системах. диаметр крана (по резьбе) составляет соответственно 15 мм или 1/2"
	шт
	80




