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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку светодиодных светильников

	№
п/п
	Наименование объекта закупки
	Показатель объекта закупки
	Единица измерения показателя (при наличии)
	Значения показателей
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Количество

	
	
	
	
	Значение показателя, которое может изменяться
	*Значение показателя, которое не может изменяться
	
	

	
	
	
	
	Минимальное значение 
	Максимальное значение 
	
	
	

	1
	Светильник светодиодный


	Назначение
	
	
	
	Светильник для подвесных потолков типа «Армстронг»
	штука
	100

	
	
	Тип монтажа
	
	
	
	Встраиваемый, накладной
	
	

	
	
	Источник света
	
	
	
	светодиоды (LED)
	
	

	
	
	Номинальное напряжение 
	Вольт
	≥220
	≤230
	
	
	

	
	
	Напряжение питающей сети
	Вольт
	≥175
	≤265
	
	
	

	
	
	Потребляемая мощность
	Ватт
	≥30
	≤36
	
	
	

	
	
	Частота питающей сети
	Гц
	
	
	50
	
	

	
	
	Размер, длина*ширина, мм
	мм
	
	
	595*595
	
	

	
	
	Размер, высота, мм
	мм
	≥30
	≤45
	
	
	

	
	
	Материал корпуса 
	
	
	
	Сталь
	
	

	
	
	Толщина металла
	мм
	≥0.4
	≤0.6
	
	
	

	
	
	Цвет корпуса
	
	
	
	Белый
	
	

	
	
	Цвет рассеивателя
	
	
	
	Опал
	
	

	
	
	Класс защиты от поражения эл. током
	
	
	
	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
	
	

	
	
	Световой поток
	Люмен
	> 3000 
	≤ 4500
	
	
	

	
	
	Цветовая температура
	Кельвин
	≥5600
	≤6500
	
	
	

	
	
	Индекс цветопередачи CRI
	
	≥0.9
	≤1
	
	
	

	
	
	Индекс цветопередачи Ra
	
	≥90
	≤100
	
	
	

	
	
	Коэффициент пульсации
	%
	
	<1
	
	
	

	
	
	Температурный диапазон эксплуатации
	Град. С (Градусов Цельсия)
	
	
	от – 40
до + 50
	
	

	
	
	Кривая силы света
	
	
	
	Д
	
	

	
	
	Срок службы
	часов
	≥100 000
	
	
	
	

	
	
	Гарантийный срок эксплуатации
	месяцев
	≥36
	
	
	
	

	
	
	Степень защиты от пыли и влаги
	
	
	
	IP40
	
	

	
	
	Масса нетто
	килограмм
	>0
	≤3,1
	
	
	

	
	
	Наличие клеммы (контакта) заземления 
	шт.
	
	
	Да
	
	

	
	
	Наличие вывода провода для присоединения
	
	
	
	Да
	
	

	
	
	Блок аварийного питания
	
	
	
	нет
	
	


* Конкретный цвет корпуса светильников указан в соответствии с проектной документацией, конкретные значения других показателей светильников, которые не могут изменяться указаны в связи с тем, что в помещениях в настоящее время установлены и эксплуатируются светильники с такими характеристиками.
1. Требования к качеству и безопасности товара.
Качество поставляемого товара и его упаковка должны соответствовать санитарным и иным требованиям, предъявляемым для данного вида товара. Поставляемый Товар должен соответствовать всем характеристикам, указанным в Описании объекта закупки. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. При поставке товара Поставщик представляет следующие документы:
- заверенные копии сертификатов/деклараций соответствия качества, выданных уполномоченными органами (организациями) (в случае, если товар подлежит обязательной сертификации). 
- Паспорт изделия, в котором должны быть указаны: основные сведения об изделии (назначение изделия и условное обозначение); технические данные (мощность, цветовая температура, световой поток, габаритные размеры, правила монтажа и эксплуатации, материалы основных деталей и т.д.); комплектность; гарантийное свидетельство; дата выпуска или отгрузки. Вся информация должна быть на русском языке. 
2. Требования к упаковке товара.
Весь поставляемый товар должен иметь соответствующую упаковку, маркировку и оформление: название товара, тип, состав, характеристики, название предприятия-изготовителя, дату изготовления, номера (артикулы), наименование ГОСТа. Товар должен быть упакован в соответствии с требованиями законодательства для данного вида товара. При поставке тара и упаковка не должны иметь признаков повреждения, нарушения целостности и следов вскрытия. 
3. Требования к транспортировке товара.
 Условия транспортировки должны обеспечивать условия, необходимые для данного вида товара. 
4. Требования к предоставлению гарантии производителя и (или) Поставщика Товара и к сроку действия такой гарантии:
Гарантийный срок на товар устанавливается в соответствии с гарантией производителя, но не менее 36 (Тридцать шесть) месяцев с момента приемки. 
