Наименование программного продукта	Гектор: Сметчик-строитель	
Наименование редакции сметных нормативов	Дополнение 18 (приказ Минстроя РФ от 15.05.2026 № 301/пр)	
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	ГЭСН 2022 (приказ Минстроя РФ 1046/пр от 30.12.2021 г.), дополнение 1 (приказ Минстроя РФ 378/пр от 18.05.2022 г.), дополнение 2 (приказ Минстроя РФ № 703/пр от 26.08.2022), дополнение 3 (приказ Минстроя РФ № 905/пр от 26.10.2022), дополнение 4 (приказ Минстроя РФ № 1133/пр от 27.12.2022), дополнение 5 (приказ Минстроя РФ № 84/пр от 10.02.2023), дополнение 6 (приказ Минстроя РФ от 11.05.2023 № 335/пр), дополнение 7 (приказ Минстроя РФ от 02.08.2023 № 551/пр), дополнение 8 (приказ Минстроя РФ от 14.11.2023 № 817/пр), дополнение 9 (приказ Минстроя РФ от 16.02.2024 № 102/пр), дополнение 10 (приказ Минстроя РФ от 13.05.2024 № 323/пр), дополнение 11 (приказ Минстроя РФ от 09.08.2024 № 524/пр), дополнение 12 (приказ Минстроя РФ от 07.11.2024 № 747/пр), дополнение 13 (приказ Минстроя РФ от 07.02.2025 № 69/пр), дополнение 14 (приказ Минстроя РФ от 19.05.2025 № 299/пр), дополнение 15 (приказ Минстроя РФ от 14.08.2025 № 490/пр), дополнение 16 (приказ Минстроя РФ от 12.11.2025 № 696/пр), дополнение 17 (приказ Минстроя РФ от 17.02.2026 № 91/пр), дополнение 18 (приказ Минстроя РФ от 15.05.2026 № 301/пр)	
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 20l9 г. № З26/пр		
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22 (1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 20l6 г. № 1452		
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы		
Наименование субъекта Российской Федерации	Московская область	
Наименование зоны субъекта Российской Федерации		

ФИЦ ПХФ и МХ РАН

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 26-07-06

Текущий ремонт кровли корпуса 2/3.

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание 

Составлен(а) в текущем уровне цен 2-й кв. 2026 года.

Сметная стоимость	92.487 тыс.руб.		Средства на оплату труда рабочих	14.906 тыс.руб.	
в том числе:			Средства на оплату труда машинистов	0.318 тыс.руб.	
строительных работ	92.487 тыс.руб.		Нормативные затраты труда рабочих	26.79 чел.час	
монтажных работ	- тыс.руб.		Нормативные затраты труда 
машинистов	0.46 чел.час	
оборудования	- тыс.руб.				
прочих затрат	- тыс.руб.				
NN пп	Обоснование	Наименование работ	Единица	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.  	
		и затрат	измерения	на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. Ремонт примыкания к вытяжке в осях "Г/1-2".	
1	ГЭСН 12-01-004-01	Устройство примыканий рулонных  кровель к вытяжной трубе высотой до 600 мм без фартуков	100 м	0.015		0.015						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	421/пр_2020_п.58_пп.б	применение сметных норм, включенных в сборники гэсн, фер (тер), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, ЗТ=1.15, ЗТм=1.25										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0.4582463					253.49	
	1-100-36	Средний разряд работ 3,6	чел.-ч	23.1	1.3225	0.4582463			553.18	1	253.49	
	2	ЭМ									22.76	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.0077625					5.53	
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.15	1.4375	0.0032344			1 040.72	1	3.37	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6.00	чел-ч.	0.15	1.4375	0.0032344			777.91	1	2.52	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.09	1.4375	0.0019406			1 582.31	1	3.07	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6.00	чел-ч.	0.09	1.4375	0.0019406			777.91	1	1.51	
	91.08.04-021	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л	маш.-ч	4.94	1.4375	0.1065188	95.25	1.47	140.02	1	14.91	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.12	1.4375	0.0025875			543.33	1	1.41	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.12	1.4375	0.0025875			579.11	1	1.50	
	4	М									45.52	
	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0.51	1	0.00765			5 950.06	1	45.52	
	01.2.03.03	Мастики битумосодержащие	т	0.605	1	0.009075						
	12.1.02.06	Материалы рулонные кровельные	м2	252	1	3.78						
		Итого прямые затраты									327.30	
	01.2.03.03-0014	Мастика битумная кровельная горячая МБК-Г-55, МБК-Г-65, МБК-Г-75, МБК-Г-85, МБК-Г-100	т	0.605	1	0.009075	24 767.25	1.40	34 674.15	1	314.67	
	12.1.02.08-0122	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный для верхнего слоя кровли, основа стеклоткань, верхнее покрытие сланец/гранулят, нижнее покрытие пленкой, гибкость не выше 0 °C, прочность не менее 294 Н, теплостойкость не менее 80 °C	м2	252	1	3.78	75.99	1.35	102.59	1	387.79	
		ФОТ									259.02	
	Пр/812-012.0-1	НР 012.0 Кровли	%	109	0.9	98.1					254.09	
	Пр/774-012.0	СП 012.0 Кровли	%	57	0.85	48.45					125.50	
		Всего по позиции					93 956.92		1 409.35	
Раздел 2. Ремонт кровли в осях А-Г/1-11.	
2	ГЭСН 12-01-004-01	Устройство примыканий рулонных  кровель к стенам высотой до 800 мм без фартуков	100 м	0.164		0.164						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	421/пр_2020_п.58_пп.б	применение сметных норм, включенных в сборники гэсн, фер (тер), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, ЗТ=1.15, ЗТм=1.25										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			5.010159					2 771.52	
	1-100-36	Средний разряд работ 3,6	чел.-ч	23.1	1.3225	5.010159			553.18	1	2 771.52	
	2	ЭМ									248.81	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.08487					60.40	
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.15	1.4375	0.0353625			1 040.72	1	36.80	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6.00	чел-ч.	0.15	1.4375	0.0353625			777.91	1	27.51	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.09	1.4375	0.0212175			1 582.31	1	33.57	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6.00	чел-ч.	0.09	1.4375	0.0212175			777.91	1	16.51	
	91.08.04-021	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л	маш.-ч	4.94	1.4375	1.164605	95.25	1.47	140.02	1	163.07	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.12	1.4375	0.02829			543.33	1	15.37	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.12	1.4375	0.02829			579.11	1	16.38	
	4	М									497.66	
	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0.51	1	0.08364			5 950.06	1	497.66	
	01.2.03.03	Мастики битумосодержащие	т	0.605	1	0.09922						
	12.1.02.06	Материалы рулонные кровельные	м2	252	1	41.328						
		Итого прямые затраты									3 578.39	
	01.2.03.03-0014	Мастика битумная кровельная горячая МБК-Г-55, МБК-Г-65, МБК-Г-75, МБК-Г-85, МБК-Г-100	т	0.605	1	0.09922	24 767.25	1.40	34 674.15	1	3 440.37	
	12.1.02.08-0122	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный для верхнего слоя кровли, основа стеклоткань, верхнее покрытие сланец/гранулят, нижнее покрытие пленкой, гибкость не выше 0 °C, прочность не менее 294 Н, теплостойкость не менее 80 °C	м2	252	1	41.328	75.99	1.35	102.59	1	4 239.84	
		ФОТ									2 831.92	
	Пр/812-012.0-1	НР 012.0 Кровли	%	109	0.9	98.1					2 778.11	
	Пр/774-012.0	СП 012.0 Кровли	%	57	0.85	48.45					1 372.06	
		Всего по позиции					93 955.97		15 408.78	
3	ГЭСН 12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой	100 м2	1.6936		1.6936						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			16.4380816					9 306.26	
	1-100-38	Средний разряд работ 3,8	чел.-ч	8.44	1.15	16.4380816			566.14	1	9 306.26	
	2	ЭМ									307.52	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.3116224					223.05	
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.08	1.15	0.1558112			1 040.72	1	162.16	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6.00	чел-ч.	0.08	1.15	0.1558112			777.91	1	121.21	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.03	1.15	0.0584292			1 582.31	1	92.45	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6.00	чел-ч.	0.03	1.15	0.0584292			777.91	1	45.45	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.05	1.15	0.097382			543.33	1	52.91	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.05	1.15	0.097382			579.11	1	56.39	
	4	М									1 484.30	
	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	15.02	1	25.437872	41.38	1.41	58.35	1	1 484.30	
	12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя	м2	116	1	196.4576						
		Итого прямые затраты									11 321.13	
	12.1.02.08-0122	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный для верхнего слоя кровли, основа стеклоткань, верхнее покрытие сланец/гранулят, нижнее покрытие пленкой, гибкость не выше 0 °C, прочность не менее 294 Н, теплостойкость не менее 80 °C	м2	116	1	196.4576	75.99	1.35	102.59	1	20 154.59	
		ФОТ									9 529.31	
	Пр/812-012.0-1	НР 012.0 Кровли	%	109	0.9	98.1					9 348.25	
	Пр/774-012.0	СП 012.0 Кровли	%	57	0.85	48.45					4 616.95	
		Всего по позиции					26 830.97		45 440.92	
Раздел 3. Ремонт кровли в осях "А-Г/1-11".	
4	ГЭСНр 58-01-007-01	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 1 слоя	100 м2	0.19		0.19						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4.883475					2 574.81	
	1-100-32	Средний разряд работ 3,2	чел.-ч	22.35	1.15	4.883475			527.25	1	2 574.81	
	2	ЭМ									36.74	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.054625					29.51	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.15	1.15	0.032775	37.32	1.57	58.59	1	1.92	
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3.00	чел-ч.	0.15	1.15	0.032775			514.28	1	16.86	
	91.08.04-021	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л	маш.-ч	0.75	1.15	0.163875	95.25	1.47	140.02	1	22.95	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.1	1.15	0.02185			543.33	1	11.87	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.1	1.15	0.02185			579.11	1	12.65	
	01.2.03.03	Мастики битумосодержащие	т	0.33	1	0.0627						
	12.1.02.10	Материалы рулонные кровельные	м2	115	1	21.85						
	999-9900                                                        	Строительный мусор	т                                                                               	0.34	1	0.0646						
		Итого прямые затраты									2 641.06	
	01.2.03.03-0020	Мастика битумная гидроизоляционная, приклеивающая для битумных и битумно-полимерных рулонных гидроизоляционных материалов, холодная, температура размягчения не ниже +70 °C, прочность сцепления с бетоном 0,3 МПа, расход 0,7-1,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг	330	1	62.7	46.71	1.75	81.74	1	5 125.10	
	12.1.02.08-0122	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный для верхнего слоя кровли, основа стеклоткань, верхнее покрытие сланец/гранулят, нижнее покрытие пленкой, гибкость не выше 0 °C, прочность не менее 294 Н, теплостойкость не менее 80 °C	м2	115	1	21.85	75.99	1.35	102.59	1	2 241.59	
	999-9900	Строительный мусор	т	0.34	1	0.0646			0	1	0.00	
		ФОТ									2 604.32	
	Пр/812-092.0-1	НР 092.0 Крыши, кровли	%	90		90					2 343.89	
	Пр/774-092.0	СП 092.0 Крыши, кровли	%	46		46					1 197.98	
		Всего по позиции					71 313.82		13 549.63	
			
		ВСЕГО по смете
в том числе					75 808.68	
		   Всего прямые затраты
   в том числе					53 771.83	
		   оплата труда (ОТ)					14 906.08	
		   эксплуатация машин и механизмов					615.83	
		   оплата труда машинистов (ОТм)					318.49	
		   материальные ресурсы					37 931.43	
		   перевозка					0.00	
		Всего ФОТ					15 224.57	
		Всего накладные расходы					14 724.35	
		Всего сметная прибыль					7 312.51	
                                            Налог на добавленную стоимость 22%				16 677.91	
		
ИТОГО	
92 486.59	

Составил ________________ Самсонова З.А.

Проверил ________________  Малыгин И.В.