Наименование программного продукта	Гектор: Сметчик-строитель	
Наименование редакции сметных нормативов	Дополнение 18 (приказ Минстроя РФ от 15.05.2026 № 301/пр)	
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	ГЭСН 2022 (приказ Минстроя РФ 1046/пр от 30.12.2021 г.), дополнение 1 (приказ Минстроя РФ 378/пр от 18.05.2022 г.), дополнение 2 (приказ Минстроя РФ № 703/пр от 26.08.2022), дополнение 3 (приказ Минстроя РФ № 905/пр от 26.10.2022), дополнение 4 (приказ Минстроя РФ № 1133/пр от 27.12.2022), дополнение 5 (приказ Минстроя РФ № 84/пр от 10.02.2023), дополнение 6 (приказ Минстроя РФ от 11.05.2023 № 335/пр), дополнение 7 (приказ Минстроя РФ от 02.08.2023 № 551/пр), дополнение 8 (приказ Минстроя РФ от 14.11.2023 № 817/пр), дополнение 9 (приказ Минстроя РФ от 16.02.2024 № 102/пр), дополнение 10 (приказ Минстроя РФ от 13.05.2024 № 323/пр), дополнение 11 (приказ Минстроя РФ от 09.08.2024 № 524/пр), дополнение 12 (приказ Минстроя РФ от 07.11.2024 № 747/пр), дополнение 13 (приказ Минстроя РФ от 07.02.2025 № 69/пр), дополнение 14 (приказ Минстроя РФ от 19.05.2025 № 299/пр), дополнение 15 (приказ Минстроя РФ от 14.08.2025 № 490/пр), дополнение 16 (приказ Минстроя РФ от 12.11.2025 № 696/пр), дополнение 17 (приказ Минстроя РФ от 17.02.2026 № 91/пр), дополнение 18 (приказ Минстроя РФ от 15.05.2026 № 301/пр)	
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 20l9 г. № З26/пр		
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22 (1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 20l6 г. № 1452		
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы		
Наименование субъекта Российской Федерации	Московская область	
Наименование зоны субъекта Российской Федерации		

ФИЦ ПХФ и МХ РАН

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 26-07-02

Текущий ремонт кровли и сливных воронок ЛК корпуса 1/7.

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание 

Составлен(а) в текущем уровне цен 2 кв. 2026 г.

Сметная стоимость	503.865 тыс.руб.		Средства на оплату труда рабочих	85.027 тыс.руб.	
в том числе:			Средства на оплату труда машинистов	2.842 тыс.руб.	
строительных работ	503.865 тыс.руб.		Нормативные затраты труда рабочих	162.56 чел.час	
монтажных работ	- тыс.руб.		Нормативные затраты труда 
машинистов	3.92 чел.час	
оборудования	- тыс.руб.				
прочих затрат	- тыс.руб.				

NN пп	Обоснование	Наименование работ	Единица	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.  	
		и затрат	измерения	на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. Ремонт кровли в осях "Г-В/1-9".	
1	ГЭСН 12-01-010-01	Устройство карнизных свесов из листовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм с  установкой кровельных костылей через 600мм  размером 100х400х40 толщ. 4мм	100 м2	0.245		0.245						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	421/пр_2020_п.58_пп.б	применение сметных норм, включенных в сборники гэсн, фер (тер), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, ЗТ=1.15, ЗТм=1.25										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			31.494015					16 196.74	
	1-100-30	Средний разряд работ 3,0	чел.-ч	97.2	1.3225	31.494015			514.28	1	16 196.74	
	2	ЭМ									86.70	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.0950906					69.07	
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.2	1.4375	0.0704375			1 040.72	1	73.31	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6.00	чел-ч.	0.2	1.4375	0.0704375			777.91	1	54.79	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.07	1.4375	0.0246531			543.33	1	13.39	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.07	1.4375	0.0246531			579.11	1	14.28	
	4	М									11 626.37	
	01.7.15.06-0022	Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм	кг	4	1	0.98	72.97	1.30	94.86	1	92.96	
	08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм	т	0.012	1	0.00294	149 930.17	0.84	125 941.34	1	370.27	
	08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0.57	1	0.13965			79 936.57	1	11 163.14	
	08.1.02.25-0082	Костыль стальной Т-образный кровельный, размеры 100х400х4 мм, толщина полосы 40 мм	шт	0	1	0						
		Итого прямые затраты									27 978.88	
	08.1.02.25-0082	Костыль стальной Т-образный кровельный, размеры 100х400х4 мм, толщина полосы 40 мм	шт	338.77551	1	83	100.47	1.49	149.7	1	12 425.10	
		ФОТ									16 265.81	
	Пр/812-012.0-1	НР 012.0 Кровли	%	109	0.9	98.1					15 956.76	
	Пр/774-012.0	СП 012.0 Кровли	%	57	0.85	48.45					7 880.78	
		Всего по позиции					262 210.29		64 241.52	
2	ГЭСН 12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой  - Слой усиления  ширина 1000мм	100 м2	0.48		0.48						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	421/пр_2020_п.58_пп.б	применение сметных норм, включенных в сборники гэсн, фер (тер), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, ЗТ=1.15, ЗТм=1.25										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			5.357712					3 033.22	
	1-100-38	Средний разряд работ 3,8	чел.-ч	8.44	1.3225	5.357712			566.14	1	3 033.22	
	2	ЭМ									108.94	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.1104					79.02	
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.08	1.4375	0.0552			1 040.72	1	57.45	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6.00	чел-ч.	0.08	1.4375	0.0552			777.91	1	42.94	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.03	1.4375	0.0207			1 582.31	1	32.75	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6.00	чел-ч.	0.03	1.4375	0.0207			777.91	1	16.10	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.05	1.4375	0.0345			543.33	1	18.74	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.05	1.4375	0.0345			579.11	1	19.98	
	4	М									420.68	
	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	15.02	1	7.2096	41.38	1.41	58.35	1	420.68	
	12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя	м2	116	1	55.68						
		Итого прямые затраты									3 641.86	
	12.1.02.08-0096	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ТПП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 900/1000 Н (±200 Н), гибкость не выше -20 °C, теплостойкость не ниже +100 °C, пожарно-технические характеристики В3, Г4, РП1, масса 3,5 кг/м2, толщина 2,3 мм	м2	116	1	55.68	135.54	1.35	182.98	1	10 188.33	
		ФОТ									3 112.24	
	Пр/812-012.0-1	НР 012.0 Кровли	%	109	0.9	98.1					3 053.11	
	Пр/774-012.0	СП 012.0 Кровли	%	57	0.85	48.45					1 507.88	
		Всего по позиции					38 314.96		18 391.18	
3	ГЭСНр 58-01-003-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали отливов, свесов с сохранением материалов.	100 м	0.566		0.566						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			5.92319					2 790.24	
	1-100-20	Средний разряд работ 2,0	чел.-ч	9.1	1.15	5.92319			471.07	1	2 790.24	
	2	ЭМ									0.78	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0					0.00	
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.12	1.15	0.078108	6.62	1.51	10.00	1	0.78	
	999-9900                                                        	Строительный мусор	т                                                                               	0.12	1	0.06792						
		Итого прямые затраты									2 791.02	
	999-9900	Строительный мусор	т	0.12	1	0.06792			0	1	0.00	
		ФОТ									2 790.24	
	Пр/812-092.0-1	НР 092.0 Крыши, кровли	%	90		90					2 511.22	
	Пр/774-092.0	СП 092.0 Крыши, кровли	%	46		46					1 283.51	
		Всего по позиции					11 635.60		6 585.75	
4	ГЭСН 12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой	100 м2	2.242		2.242						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			21.760852					12 319.69	
	1-100-38	Средний разряд работ 3,8	чел.-ч	8.44	1.15	21.760852			566.14	1	12 319.69	
	2	ЭМ									407.09	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.412528					295.28	
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.08	1.15	0.206264			1 040.72	1	214.66	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6.00	чел-ч.	0.08	1.15	0.206264			777.91	1	160.45	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.03	1.15	0.077349			1 582.31	1	122.39	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6.00	чел-ч.	0.03	1.15	0.077349			777.91	1	60.17	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.05	1.15	0.128915			543.33	1	70.04	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.05	1.15	0.128915			579.11	1	74.66	
	4	М									1 964.93	
	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	15.02	1	33.67484	41.38	1.41	58.35	1	1 964.93	
	12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя	м2	116	1	260.072						
		Итого прямые затраты									14 986.99	
	12.1.02.04-0452	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ТКП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 900/1000 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не ниже +100 °C, пожарно-технические характеристики В3, Г4, РП1, масса 5,0 кг/м2, толщина 4 мм	м2	116	1	260.072	191.82	1.35	258.96	1	67 348.25	
		ФОТ									12 614.97	
	Пр/812-012.0-1	НР 012.0 Кровли	%	109	0.9	98.1					12 375.29	
	Пр/774-012.0	СП 012.0 Кровли	%	57	0.85	48.45					6 111.95	
		Всего по позиции					44 969.88		100 822.48	
5	ГЭСН 12-01-004-02	Устройство примыканий рулонных  кровель к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком (материал фартука из сохранённых материалов)	100 м	0.628		0.628						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	421/пр_2020_п.58_пп.б	применение сметных норм, включенных в сборники гэсн, фер (тер), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, ЗТ=1.15, ЗТм=1.25										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			34.88226					19 296.17	
	1-100-36	Средний разряд работ 3,6	чел.-ч	42	1.3225	34.88226			553.18	1	19 296.17	
	2	ЭМ									954.13	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.4784575					341.68	
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.23	1.4375	0.2076325			1 040.72	1	216.09	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6.00	чел-ч.	0.23	1.4375	0.2076325			777.91	1	161.52	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.13	1.4375	0.1173575			1 582.31	1	185.70	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6.00	чел-ч.	0.13	1.4375	0.1173575			777.91	1	91.29	
	91.08.04-021	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л	маш.-ч	3.71	1.4375	3.3492025	95.25	1.47	140.02	1	468.96	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.17	1.4375	0.1534675			543.33	1	83.38	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.17	1.4375	0.1534675			579.11	1	88.87	
	4	М									5 001.97	
	01.7.07.10-0001	Патроны для строительно-монтажного пистолета, цвет наконечника красный, длина 10-18 мм	1000 шт	0.187	1	0.117436	3 671.85	1.25	4 589.81	1	539.01	
	01.7.15.06-0094	Гвозди стальные оцинкованные проволочные, диаметр 4,5 мм, длина 120 мм	т	0.004	1	0.002512	137 662.56	1.30	178 961.33	1	449.55	
	01.7.15.07-0052	Дюбель-гвозди по бетону для монтажного пистолета в пластиковой обойме, диаметр гвоздя 3,05 мм, длина гвоздя 60 мм	т	0.00159	1	0.0009985	471 134.54	1.30	612 474.9	1	611.56	
	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0.51	1	0.32028			5 950.06	1	1 905.69	
	08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0	1	0			79 936.57	1	0.00	
	08.3.07.01-0052	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм	т	0.013	1	0.008164			44 320.18	1	361.83	
	14.5.04.07-0012	Мастика тиоколовая двухкомпонентная строительного назначения, холодного отверждения	кг	6.7	1	4.2076	154.05	1.75	269.59	1	1 134.33	
	01.2.03.03	Мастики битумосодержащие	т	0.454	1	0.285112						
	12.1.02.06	Материалы рулонные кровельные	м2	189	1	118.692						
		Итого прямые затраты									25 593.95	
	01.2.03.03-0014	Мастика битумная кровельная горячая МБК-Г-55, МБК-Г-65, МБК-Г-75, МБК-Г-85, МБК-Г-100	т	0.454	1	0.285112	24 767.25	1.40	34 674.15	1	9 886.02	
	12.1.02.04-0452	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ТКП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 900/1000 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не ниже +100 °C, пожарно-технические характеристики В3, Г4, РП1, масса 5,0 кг/м2, толщина 4 мм	м2	189	1	118.692	191.82	1.35	258.96	1	30 736.48	
		ФОТ									19 637.85	
	Пр/812-012.0-1	НР 012.0 Кровли	%	109	0.9	98.1					19 264.73	
	Пр/774-012.0	СП 012.0 Кровли	%	57	0.85	48.45					9 514.54	
		Всего по позиции					151 267.07		94 995.72	
Раздел 2. Система ливневой канализации.  Ремонт сливных воронок.	
6	ГЭСН 16-07-002-03	Демонтаж воронок сливных диаметром: 100 мм с сохранением воронок.	шт	4		4						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	648/пр_2022_п.144_т.2_стр.4_стб.3	демонтаж (разборка) строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения: металлические конструкции
ОТ=0.7, ЭМ=0.7, М=0, ОТм=0.7, ЗТ=0.7, ЗТм=0.7										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2.6726					1 426.45	
	1-100-33	Средний разряд работ 3,3	чел.-ч	0.83	0.805	2.6726			533.73	1	1 426.45	
	4	М									0.00	
	01.1.02.10-1022	Хризотил (асбест хризотиловый), группа 6К, марки 6К-45, 6К-30, 6К-20, 6К-5	т	0.0004	0	0	21 588.35	1.17	25 258.37	0	0.00	
	01.7.07.29-0320	Канат пропитанный (каболка) из льняного и джутового волокна, канализационный и водопроводный, отжатый, диаметр 6-8 мм	кг	0.12	0	0	177.57	1.34	237.94	0	0.00	
	08.1.02.01                                                      	Воронки	шт                                                                              	1	0	0						
		Итого прямые затраты									1 426.45	
		ФОТ									1 426.45	
	Пр/812-016.0-1	НР 016.0 Сантехнические работы - внутренние	%	121	0.9	108.9					1 553.40	
	Пр/774-016.0	СП 016.0 Сантехнические работы - внутренние	%	72	0.85	61.2					872.99	
		Всего по позиции					963.21		3 852.84	
7	ГЭСН 16-07-002-03	Установка воронок сливных диаметром: 100 мм	шт	4		4						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	421/пр_2020_п.58_пп.б	применение сметных норм, включенных в сборники гэсн, фер (тер), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, ЗТ=1.15, ЗТм=1.25										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4.3907					2 343.45	
	1-100-33	Средний разряд работ 3,3	чел.-ч	0.83	1.3225	4.3907			533.73	1	2 343.45	
	4	М									154.62	
	01.1.02.10-1022	Хризотил (асбест хризотиловый), группа 6К, марки 6К-45, 6К-30, 6К-20, 6К-5	т	0.0004	1	0.0016	21 588.35	1.17	25 258.37	1	40.41	
	01.7.07.29-0320	Канат пропитанный (каболка) из льняного и джутового волокна, канализационный и водопроводный, отжатый, диаметр 6-8 мм	кг	0.12	1	0.48	177.57	1.34	237.94	1	114.21	
	08.1.02.01	Воронки	шт	1	1	4						
	14.5.01.06-0014	Герметик однокомпонентный полиуретановый конструкционный, водостойкий, устойчивый к УФ-излучению и агрессивным средам, для устройства межпанельных, межблочных швов, узлов соединений сборных конструкций, кровельных стыков, стыков строительных конструкций	кг	0	1	0						
		Итого прямые затраты									2 498.07	
	14.5.01.06-0014	Герметик однокомпонентный полиуретановый конструкционный, водостойкий, устойчивый к УФ-излучению и агрессивным средам, для устройства межпанельных, межблочных швов, узлов соединений сборных конструкций, кровельных стыков, стыков строительных конструкций	кг	0.6	1	2.4	536.09	1.07	573.62	1	1 376.69	
		ФОТ									2 343.45	
	Пр/812-016.0-1	НР 016.0 Сантехнические работы - внутренние	%	121	0.9	108.9					2 552.02	
	Пр/774-016.0	СП 016.0 Сантехнические работы - внутренние	%	72	0.85	61.2					1 434.19	
		Всего по позиции					1 965.24		7 860.97	
		Общестроительные работы.										
8	ГЭСНр 58-01-040-02	Нарезка кровельного покрытия на фрагменты с помощью электрического нарезчика швов толщиной рулонного материала: свыше 30 до 50 мм	100 м	0.32		0.32						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0.08832					45.42	
	1-100-30	Средний разряд работ 3,0	чел.-ч	0.24	1.15	0.08832			514.28	1	45.42	
	2	ЭМ									5.65	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0					0.00	
	91.08.06-002	Нарезчики швов, максимальная глубина резки 150 мм, мощность 4 кВт (6 л.с.)	маш.-ч	0.23	1.15	0.08464			66.76	1	5.65	
		Итого прямые затраты									51.07	
		ФОТ									45.42	
	Пр/812-092.0-1	НР 092.0 Крыши, кровли	%	90		90					40.88	
	Пр/774-092.0	СП 092.0 Крыши, кровли	%	46		46					20.89	
		Всего по позиции					352.63		112.84	
9	ГЭСНр 58-01-043-02	Разборка покрытий кровель из наплавляемых рулонных материалов картами: вручную толщиной покрытия свыше 3 до 10 см	100 м2	0.16		0.16						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			8.00952					3 817.56	
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	37.93	1.15	6.97912			471.07	1	3 287.65	
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	5.6	1.15	1.0304			514.28	1	529.91	
	2	ЭМ									4.97	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0					0.00	
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	2.7	1.15	0.4968	6.62	1.51	10.00	1	4.97	
		Итого прямые затраты									3 822.53	
		ФОТ									3 817.56	
	Пр/812-092.0-1	НР 092.0 Крыши, кровли	%	90		90					3 435.80	
	Пр/774-092.0	СП 092.0 Крыши, кровли	%	46		46					1 756.08	
		Всего по позиции					56 340.06		9 014.41	
10	ГЭСНр 57-01-021-02	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем	100 м2	0.16		0.16						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2.61832					1 256.03	
	1-100-22	Средний разряд работ 2,2	чел.-ч	14.23	1.15	2.61832			479.71	1	1 256.03	
	2	ЭМ									261.35	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0					0.00	
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	8	1.15	1.472	115.43	1.51	174.30	1	256.57	
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	8	1.15	1.472	2.11	1.54	3.25	1	4.78	
	999-9900                                                        	Строительный мусор	т                                                                               	3.2	1	0.512						
		Итого прямые затраты									1 517.38	
	999-9900	Строительный мусор	т	3.2	1	0.512			0	1	0.00	
		ФОТ									1 256.03	
	Пр/812-091.0-1	НР 091.0 Полы	%	89		89					1 117.87	
	Пр/774-091.0	СП 091.0 Полы	%	49		49					615.45	
		Всего по позиции					20 316.88		3 250.70	
11	ГЭСН 12-01-014-01	Разборка утеплителя из (ячеистого) бетоном - пенобетона. ПРИМ.	м3	2.88		2.88						
	648/пр_2022_п.144_т.2_стр.1_стб.3	демонтаж (разборка) строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения: сборные бетонные и железобетонные строительные конструкции
ОТ=0.8, ЭМ=0.8, М=0, ОТм=0.8, ЗТ=0.8, ЗТм=0.8										
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			10.783872					5 079.96	
	1-100-20	Средний разряд работ 2,0	чел.-ч	4.07	0.92	10.783872			471.07	1	5 079.96	
	2	ЭМ									1 050.79	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.768384					541.17	
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.1	0.92	0.26496			1 040.72	1	275.75	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6.00	чел-ч.	0.1	0.92	0.26496			777.91	1	206.12	
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.19	0.92	0.503424			1 539.54	1	775.04	
	4-100-050	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5.00	чел-ч.	0.19	0.92	0.503424			665.54	1	335.05	
	4	М									0.00	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.385	0	0	35.71	0.89	31.78	0	0.00	
	02.3.01.02-1118	Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3	0.31	0	0			1 106.8	0	0.00	
	04.1.01.01                                                      	Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях	м3                                                                              	1.04	0	0						
		Итого прямые затраты									6 671.92	
		ФОТ									5 621.13	
	Пр/812-012.0-1	НР 012.0 Кровли	%	109	0.9	98.1					5 514.33	
	Пр/774-012.0	СП 012.0 Кровли	%	57	0.85	48.45					2 723.44	
		Всего по позиции					5 176.98		14 909.69	
12	ГЭСН 46-04-008-01	Разборка пароизоляции. ПРИМ.	100 м2	0.16		0.16						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2.64592					1 246.41	
	1-100-20	Средний разряд работ 2,0	чел.-ч	14.38	1.15	2.64592			471.07	1	1 246.41	
	2	ЭМ									19.79	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0					0.00	
	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	6.22	1.15	1.14448	11.45	1.51	17.29	1	19.79	
		Итого прямые затраты									1 266.20	
		ФОТ									1 246.41	
	Пр/812-040.2-1	НР 040.2 Реконструкция - разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91					1 134.23	
	Пр/774-040.2	СП 040.2 Реконструкция - разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					648.13	
		Всего по позиции					19 053.50		3 048.56	
13	ГЭСН 12-01-015-01	Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой	100 м2	0.165		0.165						
	421/пр_2020_п.58_пп.б	применение сметных норм, включенных в сборники гэсн, фер (тер), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, ЗТ=1.15, ЗТм=1.25										
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			3.3822938					1 827.15	
	1-100-34	Средний разряд работ 3,4	чел.-ч	15.5	1.3225	3.3822938			540.21	1	1 827.15	
	2	ЭМ									126.42	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.0664125					46.96	
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.11	1.4375	0.0260906			1 040.72	1	27.15	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6.00	чел-ч.	0.11	1.4375	0.0260906			777.91	1	20.30	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.07	1.4375	0.0166031			1 582.31	1	26.27	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6.00	чел-ч.	0.07	1.4375	0.0166031			777.91	1	12.92	
	91.08.04-021	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л	маш.-ч	1.81	1.4375	0.4293094	95.25	1.47	140.02	1	60.11	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.1	1.4375	0.0237188			543.33	1	12.89	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.1	1.4375	0.0237188			579.11	1	13.74	
	4	М									1 644.83	
	01.2.01.02-0041	Битум нефтяной строительный кровельный БНК-45/190, БНК-40/180	т	0.025	1	0.004125	23 356.13	0.88	20 553.39	1	84.78	
	01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей	т	0.06	1	0.0099	62 186.75	1.09	67 783.56	1	671.06	
	12.1.02.06-0022	Рубероид кровельный РКП-350	м2	110	1	18.15	43.73	1.12	48.98	1	888.99	
	01.2.03.03	Мастики битумосодержащие	т	0.196	1	0.03234						
		Итого прямые затраты									3 645.36	
	01.2.03.03-0014	Мастика битумная кровельная горячая МБК-Г-55, МБК-Г-65, МБК-Г-75, МБК-Г-85, МБК-Г-100	т	0.196	1	0.03234	24 767.25	1.40	34 674.15	1	1 121.36	
		ФОТ									1 874.11	
	Пр/812-012.0-1	НР 012.0 Кровли	%	109	0.9	98.1					1 838.50	
	Пр/774-012.0	СП 012.0 Кровли	%	57	0.85	48.45					908.01	
		Всего по позиции					45 534.73		7 513.23	
14	ГЭСН 12-01-014-02	Утепление покрытий: керамзитом	м3	2.88		2.88						
	421/пр_2020_п.58_пп.б	применение сметных норм, включенных в сборники гэсн, фер (тер), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, ЗТ=1.15, ЗТм=1.25										
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			10.321848					4 862.31	
	1-100-20	Средний разряд работ 2,0	чел.-ч	2.71	1.3225	10.321848			471.07	1	4 862.31	
	2	ЭМ									1 919.24	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1.4076					992.64	
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.12	1.4375	0.4968			1 040.72	1	517.03	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6.00	чел-ч.	0.12	1.4375	0.4968			777.91	1	386.47	
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.22	1.4375	0.9108			1 539.54	1	1 402.21	
	4-100-050	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5.00	чел-ч.	0.22	1.4375	0.9108			665.54	1	606.17	
	02.2.01.03	Гравий керамзитовый	м3	1.03	1	2.9664						
		Итого прямые затраты									7 774.19	
	02.2.01.03-0010	Гравий керамзитовый М 800, фракция 5-10 мм	м3	1.03	1	2.9664	1 798.44	1.39	2 499.83	1	7 415.50	
		ФОТ									5 854.95	
	Пр/812-012.0-1	НР 012.0 Кровли	%	109	0.9	98.1					5 743.71	
	Пр/774-012.0	СП 012.0 Кровли	%	57	0.85	48.45					2 836.72	
		Всего по позиции					8 253.51		23 770.12	
15	ГЭСНр 69-01-012-01	Приготовление  вручную цементного молочка и проливка керамзита	м3	1.2		1.2						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4.347					2 047.74	
	1-100-20	Средний разряд работ 2,0	чел.-ч	3.15	1.15	4.347			471.07	1	2 047.74	
	01.7.08.05-0005	Добавка пластифицирующая к цементу	кг	0	1	0						
	03.2.01.01-0038	Портландцемент общестроительный ЦЕМ I 42,5Б	т	0	1	0						
		Итого прямые затраты									2 047.74	
	01.7.08.05-0005	Добавка пластифицирующая к цементу	кг	2.083333	1	2.5	163.69	1.12	183.33	1	458.33	
	03.2.01.01-0038	Портландцемент общестроительный ЦЕМ I 42,5Б	т	0.216667	1	0.26	6 329.94	1.50	9 494.91	1	2 468.68	
		ФОТ									2 047.74	
	Пр/812-108.0-1	НР 108.0 Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок	%	73		73					1 494.85	
	Пр/774-108.0	СП 108.0 Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок	%	34		34					696.23	
		Всего по позиции					5 971.53		7 165.83	
16	ГЭСН 12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	0.16		0.16						
	421/пр_2020_п.58_пп.б	применение сметных норм, включенных в сборники гэсн, фер (тер), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, ЗТ=1.15, ЗТм=1.25										
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			5.14188					2 677.69	
	1-100-31	Средний разряд работ 3,1	чел.-ч	24.3	1.3225	5.14188			520.76	1	2 677.69	
	2	ЭМ									620.91	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.4462					314.54	
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.68	1.4375	0.1564			1 040.72	1	162.77	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6.00	чел-ч.	0.68	1.4375	0.1564			777.91	1	121.67	
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	1.26	1.4375	0.2898			1 539.54	1	446.16	
	4-100-050	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5.00	чел-ч.	1.26	1.4375	0.2898			665.54	1	192.87	
	91.07.07-011	Растворонасосы, производительность 4 м3/ч	маш.-ч	2.29	1.4375	0.5267			22.74	1	11.98	
	4	М									54.06	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3.85	1	0.616	35.71	0.89	31.78	1	19.58	
	12.1.02.06-0022	Рубероид кровельный РКП-350	м2	4.4	1	0.704	43.73	1.12	48.98	1	34.48	
	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	1.53	1	0.2448						
		Итого прямые затраты									3 667.20	
	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	1.53	1	0.2448			5 933.65	1	1 452.56	
		ФОТ									2 992.23	
	Пр/812-012.0-1	НР 012.0 Кровли	%	109	0.9	98.1					2 935.38	
	Пр/774-012.0	СП 012.0 Кровли	%	57	0.85	48.45					1 449.74	
		Всего по позиции					59 405.50		9 504.88	
17	ГЭСН 12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять  к норме 12-01-017-01: ДО 30мм	100 м2	0.16		0.16						
	421/пр_2020_п.58_пп.б	применение сметных норм, включенных в сборники гэсн, фер (тер), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, ЗТ=1.15, ЗТм=1.25										
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	Поправка введена пользователем	Поправка введена пользователем
ОТ=15, ЭМ=15, М=15, ОТм=15, ЗТ=15, ЗТм=15										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0.2116					1 652.89	
	1-100-31	Средний разряд работ 3,1	чел.-ч	1	1.3225	0.2116			520.76	15	1 652.89	
	2	ЭМ									142.13	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.0069					72.76	
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.01	1.4375	0.0023			1 040.72	15	35.90	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6.00	чел-ч.	0.01	1.4375	0.0023			777.91	15	26.84	
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.02	1.4375	0.0046			1 539.54	15	106.23	
	4-100-050	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5.00	чел-ч.	0.02	1.4375	0.0046			665.54	15	45.92	
	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0.102	1	0.01632						
		Итого прямые затраты									1 867.78	
	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0.102	1	0.01632			5 933.65	15	1 452.56	
		ФОТ									1 725.65	
	Пр/812-012.0-1	НР 012.0 Кровли	%	109	0.9	98.1					1 692.86	
	Пр/774-012.0	СП 012.0 Кровли	%	57	0.85	48.45					836.08	
		Всего по позиции					36 558.00		5 849.28	
18	ГЭСН 11-01-060-01	Армирование стяжек сетками сварными	100 м2	0.16		0.16						
	421/пр_2020_п.58_пп.б	применение сметных норм, включенных в сборники гэсн, фер (тер), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, ЗТ=1.15, ЗТм=1.25										
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1.273832					676.97	
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0.01	1.3225	0.002116			432.17	1	0.91	
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0.23	1.3225	0.048668			471.07	1	22.93	
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4.02	1.3225	0.850632			514.28	1	437.46	
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	1.76	1.3225	0.372416			579.11	1	215.67	
	2	ЭМ									23.60	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.0276					17.83	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.05	1.4375	0.0115			1 582.31	1	18.20	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6.00	чел-ч.	0.05	1.4375	0.0115			777.91	1	8.95	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.03	1.4375	0.0069	37.32	1.57	58.59	1	0.40	
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3.00	чел-ч.	0.03	1.4375	0.0069			514.28	1	3.55	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.04	1.4375	0.0092			543.33	1	5.00	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.04	1.4375	0.0092			579.11	1	5.33	
	08.1.02.17	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия	м2	101	1	16.16						
	11.3.03.15	Фиксаторы пластиковые для обеспечения защитного слоя бетона	100 шт	5.0894	1	0.814304						
		Итого прямые затраты									718.40	
	08.1.02.17-0089	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2	101	1	16.16	218.09	1.02	222.45	1	3 594.79	
	11.3.03.15-1012	Фиксаторы защитного слоя арматуры пластиковые, форма звездочка, толщина защитного слоя бетона 25 мм	100 шт	5.0894	1	0.814304	88.00	1.06	93.28	1	75.96	
		ФОТ									694.80	
	Пр/812-011.0-1	НР 011.0 Полы	%	112	0.9	100.8					700.36	
	Пр/774-011.0	СП 011.0 Полы	%	65	0.85	55.25					383.88	
		Всего по позиции					34 208.69		5 473.39	
19	ГЭСН 12-01-002-08	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в три слоя	100 м2	0.16		0.16						
	421/пр_2020_п.58_пп.б	применение сметных норм, включенных в сборники гэсн, фер (тер), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, ЗТ=1.15, ЗТм=1.25										
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4.293364					2 430.65	
	1-100-38	Средний разряд работ 3,8	чел.-ч	20.29	1.3225	4.293364			566.14	1	2 430.65	
	2	ЭМ									99.16	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.0989					71.44	
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.23	1.4375	0.0529			1 040.72	1	55.05	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6.00	чел-ч.	0.23	1.4375	0.0529			777.91	1	41.15	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.08	1.4375	0.0184			1 582.31	1	29.11	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6.00	чел-ч.	0.08	1.4375	0.0184			777.91	1	14.31	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.12	1.4375	0.0276			543.33	1	15.00	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.12	1.4375	0.0276			579.11	1	15.98	
	4	М									419.19	
	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	44.9	1	7.184	41.38	1.41	58.35	1	419.19	
	12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя	м2	115	1	18.4						
	12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев	м2	230	1	36.8						
		Итого прямые затраты									3 020.44	
	12.1.02.04-0452	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ТКП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 900/1000 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не ниже +100 °C, пожарно-технические характеристики В3, Г4, РП1, масса 5,0 кг/м2, толщина 4 мм	м2	115	1	18.4	191.82	1.35	258.96	1	4 764.86	
	12.1.02.04-0450	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ТПП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 900/1000 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не ниже +100 °C, пожарно-технические характеристики В3, Г4, РП1, масса 4 кг/м2, толщина 3 мм	м2	230	1	36.8	176.29	1.35	237.99	1	8 758.03	
		ФОТ									2 502.09	
	Пр/812-012.0-1	НР 012.0 Кровли	%	109	0.9	98.1					2 454.55	
	Пр/774-012.0	СП 012.0 Кровли	%	57	0.85	48.45					1 212.26	
		Всего по позиции					126 313.38		20 210.14	
Раздел 3. Мусор.	
20	ФСБЦ 47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	1т	1.84		1.84			1 233.76	1	2 270.12	
		Всего по позиции							2 270.12	
21	ФСБЦ 01-20-1-01-0040	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км	1т	1.84		1.84			735.83	1	1 353.93	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1.358696	1	2.5			1 122.44	1	2 806.11	
		Всего по позиции							4 160.04	
			
		ВСЕГО по смете
в том числе					413 003.69	
		   Всего прямые затраты
   в том числе					284 941.09	
		   оплата труда (ОТ)					85 026.74	
		   эксплуатация машин и механизмов					5 831.65	
		   оплата труда машинистов (ОТм)					2 842.39	
		   материальные ресурсы					184 810.15	
		   перевозка					6 430.16	
		Всего ФОТ					87 869.13	
		Всего накладные расходы					85 369.85	
		Всего сметная прибыль					42 692.75	
                                            Налог на добавленную стоимость 22%				90 860.81	
		
ИТОГО	
503 864.50	

Составил __________________ Самсонова З.А.

Проверил ___________________ Малыгин И.В.