Форма ФГУ ГГЭ РФ

«Утверждаю»

Зам. директора ФИЦ ПХФ и МХ РАН

_______________ Батурина Ю.С.

«____»_____________2026г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ № 1
(приложение к  локальному сметному расчету № 26-07-02)

на	Текущий ремонт кровли и сливных воронок ЛК корпуса 1/7.	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)	

Основание: служебная записка 
N п/п	Наименование работ	Ед.
изм.	Кол-во	Ссылка на чертежи, спецификации	Формулы подсчета объемов, расхода материалов и т.д.	

1	2	3	4	5	6	
Раздел 1. Ремонт кровли в осях "Г-В/1-9".	
1	Устройство карнизных свесов из листовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм с  установкой кровельных костылей через 600мм  размером 100х400х40 толщ. 4мм	м2	24.5			
2	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой  - Слой усиления  ширина 1000мм	м2	48			
3	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали отливов, свесов с сохранением материалов.	м	56.6			
4	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой	м2	224.2			
5	Устройство примыканий рулонных  кровель к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком (материал фартука из сохранённых материалов)	м	62.8			
Раздел 2. Система ливневой канализации.  Ремонт сливных воронок.	
6	Демонтаж воронок сливных диаметром: 100 мм с сохранением воронок.	шт	4			
7	Установка воронок сливных диаметром: 100 мм	шт	4			
Общестроительные работы.	
8	Нарезка кровельного покрытия на фрагменты с помощью электрического нарезчика швов толщиной рулонного материала: свыше 30 до 50 мм	м	32			
9	Разборка покрытий кровель из наплавляемых рулонных материалов картами: вручную толщиной покрытия свыше 3 до 10 см	м2	16			
10	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем	м2	16			
11	Разборка утеплителя из (ячеистого) бетоном - пенобетона. 	м3	2.88			
12	Разборка пароизоляции. 	м2	16			
13	Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой	м2	16.5			
14	Утепление покрытий: керамзитом	м3	2.88			
15	Приготовление  вручную цементного молочка и проливка керамзита	м3	1.2			
16	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 30мм	м2	16			
18	Армирование стяжек сетками сварными	м2	16			
19	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в три слоя	м2	16			
Раздел 3. Мусор.	
20	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	1.84			
21	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км	т	1.84			

Начальник  ИТУ АХО ФИЦ ПХФ и МХ РАН_____________/Малыгин И.В./     «____»_________________2026г.