
Наименование и описание объекта закупки и условия договора в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ, количество товара

1. Наименование объекта закупки: Поставка компонентов системы отопления.
2. [bookmark: _GoBack]Требования к объекту закупки: Приобретаемый учреждением Товар указан в таблице № 1, требуется обеспечить соответствие поставляемых материалов и комплектующих прилагаемому Проекту внутренней системы отопления 2025-10-2.1-ОВ.
3. Функциональные и технические характеристики Товара, его количество указаны в Таблице 1:
          Таблица 1
	Наименование товара
	Товарный знак
	Характеристики товара, работы, услуги
	Количество
	Единица измерения

	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	
	

	Радиатор алюминиевый (4 секции)

ОКПД2 25.21.11.130

	Радиатор алюминиевый (4 секции) A 500/100

Допускается поставка эквивалента


	Тип подключения
	боковой
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	1
	Штука

	
	
	Размер отверстий с резьбой под трубу для присоединения радиатора
	1
	дюйм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Тип установки
	настенный
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Материал
	Алюминий либо алюминий и сталь (биметалл) 
	-
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	
	
	Вид радиаторов
	Плоскосекицонные
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Расположение секций
	Вертикальное
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Количество секций 
	4
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Рабочее давление
	2
	МПА
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Предельное давление
	≥5
	МПА
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	
	
	Теплоноситель
	Вода или антифриз 
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Максимальная температура теплоносителя
	>109
	°C
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	
	
	Межосевое расстояние
	50
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Высота радиатора
	Более 560 менее 576
	мм
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	
	
	Ширина радиатора
	Более 310 менее 321 

	мм
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	
	
	Толщина радиатора

	Более 95 менее 105 
	мм
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	Радиатор алюминиевый (6 секций)

ОКПД2 25.21.11.130

	Радиатор алюминиевый (6 секции)
A 500/100

Допускается поставка эквивалента


	Тип подключения
	боковой
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	1
	Штука

	
	
	Размер резьбы для присоединения радиатора
	1
	дюйм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Тип установки
	настенный
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Материал
	Алюминий либо алюминий и сталь (биметалл) 
	-
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	
	
	Вид радиаторов
	Плоскосекицонные
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Расположение секций
	Вертикальное
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Количество секций 
	6
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Рабочее давление
	2
	МПА
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Предельное давление
	≥5
	МПА
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	
	
	Теплоноситель
	Вода или антифриз 
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Максимальная температура теплоносителя
	>109
	°C
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	
	
	Межосевое расстояние
	50
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Высота радиатора
	Более 560 менее 576
	мм
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	
	
	Ширина радиатора
	Более 460 менее 475 

	мм
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	
	
	Толщина радиатора

	Более 95 менее 105 
	мм
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	Радиатор алюминиевый (8 секций)

ОКПД2 25.21.11.130

	Радиатор алюминиевый (8 секции) A 500/100

Допускается поставка эквивалента


	Тип подключения
	боковой
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	3 
	Штука

	
	
	Размер резьбы для присоединения радиатора
	1
	дюйм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Тип установки
	настенный
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Материал
	Алюминий либо алюминий и сталь (биметалл) 
	-
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	
	
	Вид радиаторов
	Плоскосекицонные
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Расположение секций
	Вертикальное
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Количество секций 
	8
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Рабочее давление
	2
	МПА
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Предельное давление
	≥5
	МПА
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	
	
	Теплоноситель
	Вода или антифриз 
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Максимальная температура теплоносителя
	>109
	°C
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	
	
	Межосевое расстояние
	50
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Высота радиатора
	Более 560 менее 576
	мм
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	
	
	Ширина радиатора
	Более 620 менее 630 

	мм
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	
	
	Толщина радиатора

	Более 95 менее 105 
	мм
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	Радиатор алюминиевый (12 секций) 

ОКПД2 25.21.11.130

	Радиатор алюминиевый (12 секций) A 500/100

Допускается поставка эквивалента


	Тип подключения
	боковой
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	1
	Штука

	
	
	Размер резьбы для присоединения радиатора
	1
	дюйм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Тип установки
	настенный
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Материал
	Алюминий либо алюминий и сталь (биметалл) 
	-
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	
	
	Вид радиаторов
	Плоскосекицонные
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Расположение секций
	Вертикальное
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Количество секций 
	12
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Рабочее давление
	2
	МПА
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Предельное давление
	≥5
	МПА
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	
	
	Теплоноситель
	Вода или антифриз 
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Максимальная температура теплоносителя
	>109
	°C
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	
	
	Межосевое расстояние
	50
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Высота радиатора
	Более 560 менее 576
	мм
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	
	
	Ширина радиатора
	Более 930 менее 950 

	мм
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	
	
	Толщина радиатора

	Более 95 менее 105 
	мм
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	Радиатор алюминиевый (14 секций)

ОКПД2 25.21.11.130

	Радиатор алюминиевый (14 секций) A 500/100

Допускается поставка эквивалента


	Тип подключения
	боковой
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	2
	Штука

	
	
	Размер резьбы для присоединения радиатора
	1
	дюйм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Тип установки
	настенный
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Материал
	Алюминий либо алюминий и сталь (биметалл) 
	-
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	
	
	Вид радиаторов
	Плоскосекицонные
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Расположение секций
	Вертикальное
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Количество секций 
	14
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Рабочее давление
	2
	МПА
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Предельное давление
	≥5
	МПА
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	
	
	Теплоноситель
	Вода или антифриз 
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Максимальная температура теплоносителя
	>109
	°C
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	
	
	Межосевое расстояние
	50
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Высота радиатора
	Более 560 менее 576
	мм
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	
	
	Ширина радиатора
	Более 1100 менее 1130

	мм
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	
	
	Толщина радиатора

	Более 95 менее 105 
	мм
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	Радиатор алюминиевый (16 секций)

ОКПД2 25.21.11.130

	Радиатор алюминиевый (16 секций) A 500/100

Допускается поставка эквивалента


	Тип подключения
	боковой
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	2
	Штука

	
	
	Размер резьбы для присоединения радиатора
	1
	дюйм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Тип установки
	настенный
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Материал
	Алюминий либо алюминий и сталь (биметалл) 
	-
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	
	
	Вид радиаторов
	Плоскосекицонные
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Расположение секций
	Вертикальное
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Количество секций 
	16
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Рабочее давление
	2
	МПА
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Предельное давление
	≥5
	МПА
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	
	
	Теплоноситель
	Вода или антифриз 
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Максимальная температура теплоносителя
	>109
	°C
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	
	
	Межосевое расстояние
	50
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Высота радиатора
	Более 560 менее 576
	мм
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	
	
	Ширина радиатора
	Более 1260 менее 1285

	мм
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	
	
	Толщина радиатора

	Более 95 менее 105 
	мм
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	Радиатор алюминиевый (20 секций)

ОКПД2 25.21.11.130

	Радиатор алюминиевый (20 секций) A 500/100

Допускается поставка эквивалента


	Тип подключения
	боковой
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	2
	Штука

	
	
	Размер резьбы для присоединения радиатора
	1
	дюйм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Тип установки
	настенный
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Материал
	Алюминий либо алюминий и сталь (биметалл) 
	-
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	
	
	Вид радиаторов
	Плоскосекицонные
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Расположение секций
	Вертикальное
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Количество секций 
	20
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Рабочее давление
	2
	МПА
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Предельное давление
	≥5
	МПА
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	
	
	Теплоноситель
	Вода или антифриз 
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Максимальная температура теплоносителя
	>109
	°C
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	
	
	Межосевое расстояние
	50
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Высота радиатора
	Более 560 менее 576
	мм
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	
	
	Ширина радиатора
	Более 1560 менее 1610

	мм
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	
	
	Толщина радиатора

	Более 95 менее 105 
	мм
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	Радиатор алюминиевый (22 секции)

ОКПД2 25.21.11.130

	Радиатор алюминиевый (22 секции) A 500/100

Допускается поставка эквивалента


	Тип подключения
	боковой
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	1
	Штука

	
	
	Размер резьбы для присоединения радиатора
	1
	дюйм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Тип установки
	настенный
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Материал
	Алюминий либо алюминий и сталь (биметалл) 
	-
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	
	
	Вид радиаторов
	Плоскосекицонные
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Расположение секций
	Вертикальное
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Количество секций 
	22
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Рабочее давление
	2
	МПА
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Предельное давление
	≥5
	МПА
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	
	
	Теплоноситель
	Вода или антифриз 
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Максимальная температура теплоносителя
	>109
	°C
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	
	
	Межосевое расстояние
	50
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Высота радиатора
	Более 560 менее 576
	мм
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	
	
	Ширина радиатора
	Более 1740 менее 1780

	мм
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	
	
	Толщина радиатора

	Более 95 менее 105 
	мм
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	Кран шаровый угловой с полусгоном

КТРУ 28.14.13.131-00000002
	Кран шаровой VALTEC BASE угловой с полусгоном (внутренняя-наружная разьба) белая рукоятка 1/2" VT.228.NRW.04

Допускается поставка эквивалента
	Вид крана
	Шаровый
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	13
	Штука

	
	
	Материал корпуса
	Никелированная латунь
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Наименование (состав) рабочей среды
	Вода
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Номинальное давление
	4,0
	МПа
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Номинальный диаметр (DN)
	15
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Тип комбинированного присоединения
	Муфта-цапка
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Тип присоединения
	Резьбовое
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Тип проточной части корпуса крана
	Полнопроходной
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Тип управления
	Привод ручной (рукоятка) – ручка бабочка
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Форма корпуса
	Угловой
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	Клапан настроечный для радиаторов, угловой 1/2" 

ОКПД2 28.14.12.120
	Клапан настроечный VALTEC угловой 1/2" VT.019.N.04

Допускается поставка эквивалента
	Назначение фитинга
	Настройка расхода теплоносителя при балансировке системы отопления
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	13
	Штука

	
	
	Материал
	латунь с никелированным покрытием

	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Форма корпуса
	Угловая
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Резьба для присоединений
	Внутренняя/наружная
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Резьба для присоединения
	1/2
	дюйм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Максимальная температура среды
	≥130
	°C
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	
	
	Направление потока
	Любое (не зависит от направления движения теплоносителя)
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Рабочее давление 
	≥1,0 МПа
	МПа
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	
	
	Наличие полусгона с накидной гайкой и уплотнительным кольцом в конструкции
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	Монтажный комплект для радиаторов без кронштейнов 1/2"

ОКПД2 - 25.72.14.190
	Монтажный комплект для радиаторов без кронштейнов VALFEX 1/2"

Допускается поставка эквивалента
	Тип изделия
	Монтажный радиаторный комплект
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	13
	Штука

	
	
	Номинальный диаметр резьбы (DN)
	15 (соответствует резьбе 1/2")
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Материал основных элементов
	Латунь с никелированным покрытием
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Материал уплотнителей
	Паронит, силикон, EPDM-резина
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Рабочее давление (PN)
	≥1,6 
	МПа
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	
	
	Максимальная температура рабочей среды
	130 
	°С
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Количество переходников в комплекте
	4 шт. (2 левые, 2 правые; резьба 1" на стороне радиатора — 1/2" на стороне трубы)
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	Кронштейн угловой для радиаторов 

ОКПД2 - 25.72.14.190


	Кронштейн угловой для радиаторов CARHA002

Допускается поставка эквивалента
	Тип изделия
	Угловой кронштейн для крепления радиаторов к стене
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	55
	Штука

	
	
	Возможность регулировки вдоль и поперек поверхности стены по крепежным пазам
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Цвет
	Белый
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Совместимость с радиаторами, указанными в настоящем документе
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	Муфта комбинированная наружная резьба 20x 1/2"

ОКПД2 –
22.21.29.130
	Муфта TEBO комбинированная наружная резьба 20x 1/2"

Допускается поставка эквивалента



	Неразъемное соединение компонентов в муфте
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	28
	Штука

	
	
	Материал

	Полипропилен и латунь
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Цвет
	Белый
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Максимальная рабочая температура
	≥95
	°С
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	
	
	Размер присоединительной резьбы
	1/2
	дюйм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Диаметр входящей трубы
	20
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	Угольник 
90 градусов 32

ОКПД2 22.21.29.130
	Угольник TEBO 90 градусов 32

Допускается поставка эквивалента


	Назначение 
	Для соединения пластиковых труб пайкой
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	40
	Штука

	
	
	Материал
	Полипропилен
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Диаметр отверстий под трубы
	32
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Цвет
	белый
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Максимальная рабочая температура
	≥95
	°С
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	
	
	Угол поворота
	90
	°
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	Угольник 90 градусов 25

ОКПД2 22.21.29.130
	Угольник TEBO 90 градусов 25

Допускается поставка эквивалента


	Назначение 
	Для соединения пластиковых труб пайкой
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	10
	Штука

	
	
	Материал
	Полипропилен
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Диаметр отверстий под трубы
	25
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Цвет
	белый
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Максимальная рабочая температура
	≥95
	°С
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	
	
	Угол поворота
	90
	°
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	Угольник 90 градусов 20

ОКПД2 22.21.29.130
	Угольник TEBO 90 градусов 20

Допускается поставка эквивалента


	Назначение 
	Для соединения пластиковых труб пайкой
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	35
	Штука

	
	
	Материал
	Полипропилен
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Диаметр отверстий под трубы
	20
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Цвет
	белый
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Максимальная рабочая температура
	≥95
	°С
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	
	
	Угол поворота
	90
	°
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	Угольник 45 градусов 32

ОКПД2 22.21.29.130
	Угольник TEBO 45 градусов 32

Допускается поставка эквивалента


	Назначение 
	Для соединения пластиковых труб пайкой
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	10
	Штука

	
	
	Материал
	Полипропилен
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Диаметр отверстий под трубы
	32
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Цвет
	белый
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Максимальная рабочая температура
	≥95
	°С
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	
	
	Угол поворота
	45
	°
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	Угольник 45 градусов 25

ОКПД2 22.21.29.130
	Угольник TEBO 45 градусов 25

Допускается поставка эквивалента


	Назначение 
	Для соединения пластиковых труб пайкой
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	5
	Штука

	
	
	Материал
	Полипропилен
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Диаметр отверстий под трубы
	25
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Цвет
	белый
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Максимальная рабочая температура
	≥95
	°С
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	
	
	Угол поворота
	45
	°
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	Угольник 45 градусов 20

ОКПД2 22.21.29.130
	Угольник TEBO 45 градусов 20

Допускается поставка эквивалента


	Назначение 
	Для соединения пластиковых труб пайкой
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	40
	Штука

	
	
	Материал
	Полипропилен
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Диаметр отверстий под трубы
	20
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Цвет
	белый
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Максимальная рабочая температура
	≥95
	°С
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	
	
	Угол поворота
	45
	°
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	Тройник 32*20*32

ОКПД2 22.21.29.130
	Тройник TEBO переходной 32*20*32

Допускается поставка эквивалента


	Назначение 
	Для соединения пластиковых труб пайкой
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	18
	Штука

	
	
	Наличие резьбы
	Не требуется
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Материал
	Полипропилен
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Диаметр штуцеров (ответвлений) под боковые трубы
	32
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Диаметр штуцера (ответвления) под центральную трубу
	20
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Цвет
	белый
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Максимальная рабочая температура
	≥95
	°С
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	
	
	Угол между боковым штуцером (ответвлением) и прямой магистралью
	90
	°
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	Тройник 32*20*25

ОКПД2 22.21.29.130
	Тройник TEBO переходной 32*20*25

Допускается поставка эквивалента


	Назначение 
	Для соединения пластиковых труб пайкой
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
5

	
Штука


	
	
	Наличие резьбы
	Не требуется
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Материал
	Полипропилен
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Диаметр штуцеров (ответвлений) под боковые трубы
	32 и 25
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Диаметр штуцера (ответвления) под центральную трубу
	20
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Цвет
	белый
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Максимальная рабочая температура
	≥95
	°С
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	
	
	Угол между боковым штуцером (ответвлением) и прямой магистралью
	90
	°
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	Тройник 25*20*20

ОКПД2 22.21.29.130
	Тройник TEBO переходной 25*20*20

Допускается поставка эквивалента


	Назначение 
	Для соединения пластиковых труб пайкой
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
5

	
Штука


	
	
	Наличие резьбы
	Не требуется
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Материал
	Полипропилен
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Диаметр штуцеров (ответвлений) под боковые трубы
	25 и 20
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Диаметр штуцера (ответвления) под центральную трубу
	20
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Цвет
	белый
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Максимальная рабочая температура
	≥95
	°С
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	
	
	Угол между боковым штуцером (ответвлением) и прямой магистралью
	90
	°
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	Тройник комбинированный с внутренней резьбой 32*1/2”

ОКПД2 22.21.29.130
	Тройник TEBO с внутренней резьбой 32*1/2”

Допускается поставка эквивалента


	Назначение 
	Для соединения пластиковых труб пайкой и резьбой
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	6
	Штука

	
	
	Наличие резьбы
	Требуется в центральном штуцере (ответвлении)
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Материал
	Полипропилен и латунь
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Диаметр штуцеров (ответвлений) под боковые трубы
	32
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Диаметр условного прохода под резьбу на среднем штуцере (ответвлении) 
	1/2
	дюйм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Цвет
	белый
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Максимальная рабочая температура
	≥95
	°С
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	
	
	Угол между боковым штуцером (ответвлением) и прямой магистралью
	90
	°
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	Муфта соединительная 32

ОКПД2 22.21.29.130
	Муфта TEBO соединительная 32

Допускается поставка эквивалента

	Назначение 
	Для соединения пластиковых труб пайкой
	--
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	38
	Штука

	
	
	Наличие резьбы
	Не требуется
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Материал
	Полипропилен
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Диаметры для подсоединения труб
	32
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Цвет
	белый
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Максимальная рабочая температура
	≥95
	°С
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	
	
	Угол между боковым штуцером (ответвлением) и прямой магистралью
	90
	°
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	Муфта соединительная 25

ОКПД2 22.21.29.130
	Муфта TEBO соединительная 25

Допускается поставка эквивалента

	Назначение 
	Для соединения пластиковых труб пайкой
	--
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	11
	Штука


	
	
	Наличие резьбы
	Не требуется
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Материал
	Полипропилен
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Диаметры для подсоединения труб
	25
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Цвет
	белый
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Максимальная рабочая температура
	≥95
	°С
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	
	
	Угол между боковым штуцером (ответвлением) и прямой магистралью
	90
	°
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	Муфта соединительная 20

ОКПД2 22.21.29.130
	Муфта TEBO соединительная 20

Допускается поставка эквивалента

	Назначение 
	Для соединения пластиковых труб пайкой
	--
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	12
	Штука


	
	
	Наличие резьбы
	Не требуется
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Материал
	Полипропилен
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Диаметры для подсоединения труб
	20
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Цвет
	белый
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Максимальная рабочая температура
	≥95
	°С
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	
	
	Угол между боковым штуцером (ответвлением) и прямой магистралью
	90
	°
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	Воздухоотводчик ручной ½”

ОКПД2
28.14.11.152
	Воздухоотводчик ручной ½” Valfex VF.R.400

Допускается поставка эквивалента

	Назначение изделия
	Для удаления воздуха и прочих газов из систем водяного отопления, холодного и горячего водоснабжения
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	4
	Штука

	
	
	Размер присоединительной резьбы
	1/2
	дюйм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Рабочее давление
	1
	МПа
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	Труба армированная алюминием в центре
32 мм 4 м


КТРУ 22.21.29.110-00000007
	Труба TEBO PP-R SDR 6 армированная алюминием в
центре 32мм 4м

Допускается поставка эквивалента

	Материал
	Полипропилен рандомсополимер PP-R (ПП-Р, ПП тип 3)
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	116
	м

	
	
	Форма выпуска
	Прямой отрезок
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Номинальный наружный диаметр
	32
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Стандартное размерное отношение (SDR)
	SDR6
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Номинальная толщина стенки
	5,4
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	Труба армированная алюминием в центре
25 мм 4 м


КТРУ 22.21.29.110-00000007
	Труба TEBO PP-R SDR 6 армированная алюминием в
центре 25мм 4м

Допускается поставка эквивалента

	Материал
	Полипропилен рандомсополимер PP-R (ПП-Р, ПП тип 3)
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	36
	м

	
	
	Форма выпуска
	Прямой отрезок
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Номинальный наружный диаметр
	25
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Стандартное размерное отношение (SDR)
	SDR6
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Номинальная толщина стенки
	4,2
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	Труба армированная алюминием в центре
20 мм 4 м


КТРУ 22.21.29.110-00000007
	Труба TEBO PP-R SDR 6 армированная алюминием в
центре 20мм 4м

Допускается поставка эквивалента

	Материал
	Полипропилен рандомсополимер PP-R (ПП-Р, ПП тип 3)
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	44
	м

	
	
	Форма выпуска
	Прямой отрезок
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Номинальный наружный диаметр
	25
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Стандартное размерное отношение (SDR)
	SDR6
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Номинальная толщина стенки
	3,4
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	Опора 32

ОКПД2 22.21.29.130
	Опора TEBO 32

Допускается поставка эквивалента

	Материал

	Полипропилен
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	161
	Штука

	
	
	Размер трубы
	32 
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Длина опоры
	50
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Цвет
	Белый
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	Опора 25

ОКПД2 22.21.29.130
	Опора TEBO 25

Допускается поставка эквивалента

	Материал

	Полипропилен
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	56
	Штука

	
	
	Размер трубы
	25
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Длина опоры
	40
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Цвет
	Белый
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	Опора 20

ОКПД2 22.21.29.130
	Опора TEBO 20

Допускается поставка эквивалента

	Материал

	Полипропилен
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	73
	Штука

	
	
	Размер трубы
	20
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Длина опоры
	34
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Цвет
	Белый
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	Электрокотел

КТРУ 25.21.12.000-00000004
	Электрокотел ZOTA "Balance" V2-12

Допускается поставка эквивалента

	Наличие циркуляционного насоса
	Нет
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	1
	Штука

	
	
	Номинальная тепловая мощность
	≥ 10  и  < 20
	кВт
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Тип котла по методу производства горячей воды 
	Одноконтурный
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Тип котла по способу размещения
	Настенный
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Тип котла электрического
	С ТЭНом (трубчатым электронагревателем)
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Тип котла, в зависимости от вида используемого топлива
	Электрический
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Напряжение электропитания
	380
	В
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Размер труб для подключения к котлу
	1
	дюйм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Масса котла
	< 25  
	кг
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	
	
	Высота котла
	< 750 
	мм
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	
	
	Возможность включения котла в работу на следующих режимах мощности 1.5 кВт, 3 кВт, 4.5 кВт, 7 кВт, 9.5кВт, 12 кВт
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Возможность регулировки температуры теплоносителя в диапазонах 25 °— 85 ° (или более широкий диапазон)
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	Сгон прямой американка 

ОКПД2 24.44.26.130
	Сгон прямой американка VALTEC вн-нар 1"
VTr.341.N.0006

Допускается поставка эквивалента

	Тип фитинга
	Разъемный прямой сгон с резьбовым соединением (американка)
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	1
	Штука

	
	
	Диаметр резьб для присоединения
	1
	дюйм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Длина
	80
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Тип соединения для труб
	Наружное и внутреннее
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Материал 
	Латунь, покрытая никелем
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Наличие уплотнителя
	Нет
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	Кран шаровый внутренняя-наружная резьба 1"

КТРУ 28.14.13.131-00000002
	Кран шаровой VALTEC BASE рукоятка бабочка внутренняя-наружная резьба 1"VT.218.N.06

Допускается поставка эквивалента

	Вид крана
	Шаровый
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	2
	Штука

	
	
	Материал корпуса
	Никелированная латунь
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Наименование (состав) рабочей среды
	Вода 
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Номинальное давление
	4
	МПа
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Номинальный диаметр (DN)
	25
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Тип комбинированного присоединения
	Муфта-цапка
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Тип присоединения
	Резьбовое
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Тип проточной части корпуса крана
	Полнопроходной
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Тип управления
	Привод ручной (рукоятка) – ручка бабочка
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Форма корпуса
	Прямой
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	Угольник с внутренней-наружной резьбой
 1"

ОКПД2 24.44.26.130
	Угольник VALTEC вн-нар 1" VTr.092.N.0006
Допускается поставка эквивалента

	Тип фитинга
	угольник
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	1
	Штука

	
	
	Тип резьбы
	Наружная - внутренняя

	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Угол поворота
	90
	°
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Материал корпуса
	Никелированная латунь
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Размеры резьб
	1
	дюйм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	Фильтр универсальный с внутренней-наружной резьбой
1"

ОКПД2 28.29.82.120
	Фильтр универсальный VALTEC вн-вн 1" VT.386.N.06

Допускается поставка эквивалента

	Тип 

	Универсальный фильтр механической очистки
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	1
	Штука

	
	
	Тип резьбы
	Внутрення
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Материал корпуса
	Никелированная латунь
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Диаметры входящей и выходящей труб
	25
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Минимальный размер задерживаемых частиц
	300
	мкм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	Тройник с внутренней резьбой ½ дюйма

ОКПД2 24.44.26.130
	Тройник VALTEC вн-вн-вн 1/2" VTr.130.N.0004

Допускается поставка эквивалента

	Материал корпуса
	Никелированная латунь
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	1
	Штука

	
	
	Тип фитинга
	Равнопроходной тройник
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Размеры резьбы в отверстиях под трубы
	½ во всех трех отверстиях
	дюйм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Максимальное избыточное давление
	4,0
	МПа
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	Тройник с внутренней резьбой 1-½-1 дюймов

ОКПД2 24.44.26.130
	Тройник VALTEC вн-вн-вн 1-½-1” VTr.750.N.0604

Допускается поставка эквивалента

	Материал корпуса
	Никелированная латунь
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	1
	Штука

	
	
	Тип фитинга
	Тройник с переходом на меньший диаметр в центральном выходе
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Размеры резьбы в отверстиях под трубы
	1; ½; 1
	дюйм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Максимальное избыточное давление
	4,0
	МПа
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	Термометр биметаллический 63 мм


КТРУ 26.51.51.110-00000002
	Термометр биметаллический VALFEX (0-120) G1/2" 63 мм VF.TG.63.012.120

Допускается поставка эквивалента

	Диаметр корпуса
	63
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	4
	Штука

	
	
	Класс точности
	2,5
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Количество защитных гильз в комплекте
	1
	шт
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Предел измерений, max
	≥ + 100
	Градус Цельсия
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Предел измерений, min
	≤ 0
	Градус Цельсия
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Расположение штока
	Осевое
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Тип термометра
	Погружной
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Типы гильз в термометре
	Резьбовые
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Разновидности гильз в термометре
	Цилиндрические
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Присоединительная резьба
	1/2
	дюйма
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	Клапан обратный латунь с мет. седлом 1/2”

ОКПД2 28.14.11.131

	Обратный клапан VALTEC с латунным золотником 1/2"
VT.151.N.04

Допускается поставка эквивалента

	Тип фитинга
	Обратный клапан
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	1
	Штука

	
	
	Максимальное давление 

	2,5 
	МПа
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Количество труб для подключения
	2
	Штука
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Материал корпуса
	Никелированная латунь
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Минимальный рабочий перепад давления
	5
	кПа
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Тип подключения 
	Внутренняя резьба
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Размер резьбы для подключения
	1/2
	Дюйм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	Муфта комбинированная с наружной резьбой 32x 1"

ОКПД2 22.21.29.130
	Муфта TEBO комбинированная нар. резьба 32x 1"

Допускается поставка эквивалента

	Тип фитинга
	Соединительный полипропиленовый фитинг с латунной вставкой
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	2
	Штука

	
	
	Материал резьбовой части
	Никелированная латунь
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Материал безрезьбовой части 
	Полипропилен
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Диаметр трубы для соединения с муфтой
	32
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Диаметре резьбы для соединения с муфтой
	1
	Дюйм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Цвет полипропиленовой части муфты
	Белый
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Максимальная рабочая температура
	≥95
	°С
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	Муфта комбинированная под ключ с наружной резьбой
40х1"

ОКПД2 22.21.29.130
	Муфта TEBO комбинированная под ключ нар. резьба
40х1"

Допускается поставка эквивалента


	Тип фиттинга
	Соединительный полипропиленовый фитинг с латунной вставкой
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	2
	Штука

	
	
	Материал резьбовой части
	Никелированная латунь
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Материал безрезьбовой части 
	Полипропилен
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Диаметр трубы для соединения с муфтой
	40
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Диаметре резьбы для соединения с муфтой
	1
	Дюйм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Цвет полипропиленовой части муфты
	Белый
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Максимальная рабочая температура
	≥95
	°С
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	Сгон угловой американка вн-нар 1/2"

ОКПД2 24.44.26.130
	Сгон угловой американка VALTEC вн-нар 1/2" VTr.098.N.0004

Допускается поставка эквивалента

	Тип фитинга
	Сгон угловой 
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	1
	Штука

	
	
	Материал изготовления
	Никелированная латунь
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Типы резьбы

	Наружная и внутренняя
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Размеры резьбы
	1/2 и 1/2
	Дюйм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Наличие разъемного соединения накидной гайкой 
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Максимальное рабочее давление
	≥2,5
	МПа
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Угол поворота сгона
	90
	°
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	Угольник с наружной резьбой 1"

ОКПД2 24.44.26.130

	Угольник VALTEC нар-нар 1" VTr.093.N.0006

Допускается поставка эквивалента

	Тип фитинга
	Угольник неразъемный для подключения двух труб
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	1
	Штука

	
	
	Материал изготовления
	Никелированная латунь
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Типы резьбы

	Наружная
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Размеры резьбы
	1 и 1
	Дюйм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Угол поворота 
	90
	°
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	Переходник с  внутренней (3/4") и наружной (1/2) резьбами 

ОКПД2 24.44.26.130

	Переходник VALTEC вн-нар 3/4"х1/2" VTr.592.N.0504

Допускается поставка эквивалента

	Тип фитинга
	Переходник с трубы на трубу разных диаметров
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	1
	Штука

	
	
	Материал изготовления
	Никелированная латунь
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Типы резьбы

	Внутренняя и наружная
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Размеры резьбы
	Внутренняя резьба - 3/4"; наружная резьба -1/2".
	Дюйм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Угол поворота 
	90
	°
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	Футорка с наружной резьбой 1" и внутренней резьбой 1/2" 

ОКПД2 24.44.26.130

	Футорка VALTEC нар-вн 1"х 1/2" VTr.581.N.0604

Допускается поставка эквивалента

	Тип фитинга
	Футорка (втулка с резьбой с двух сторон)
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	3
	Штука

	
	
	Материал изготовления
	Никелированная латунь
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Типы резьбы

	Внутренняя и наружная
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Размеры резьбы
	Внутренняя резьба - 1/2"; наружная резьба -1"
	Дюйм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	Кран шаровый с внутренней и наружной резьбой 1/2"
 
КТРУ 28.14.13.131-00000002
	Кран шаровой VALTEC BASE рукоятка бабочка вн-н 1/2"
VT.218.N.04


Допускается поставка эквивалента

	Вид крана
	Шаровый
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	1
	Штука

	
	
	Материал корпуса
	Никелированная латунь
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Наименование (состав) рабочей среды
	Вода 
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Номинальное давление
	2,5
	МПа
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Номинальный диаметр (DN)
	15
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Тип комбинированного присоединения
	Муфта-цапка
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Тип присоединения
	Резьбовое
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Тип проточной части корпуса крана
	Полнопроходной
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Тип управления
	Привод ручной (рукоятка) – ручка бабочка
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Форма корпуса
	Прямой
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	Кран шаровый мини с внутренней и наружной резьбой 1/2"
 
КТРУ 28.14.13.131-00000002
	Кран шаровый VALTEC Mini вн-нар 1/2" VT.331.N.04

Допускается поставка эквивалента

	Вид крана
	Шаровый
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	2
	Штука

	
	
	Материал корпуса
	Никелированная латунь
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Наименование (состав) рабочей среды
	Вода 
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Номинальное давление
	1,0
	МПа
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Номинальный диаметр (DN)
	15
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Тип комбинированного присоединения
	Муфта-цапка
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Тип присоединения
	Резьбовое
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Тип проточной части корпуса крана
	Полнопроходной
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Тип управления
	Привод ручной (рукоятка) – ручка рычажная
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Форма корпуса
	Прямой
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	Автоматическая насосная станция 

КТРУ 28.13.10.000-00000002
	Автоматическая насосная станция AQUARIO AUTO ADB-35-mini 7437

Допускается поставка эквивалента

	Вид насоса
	Динамический
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	1
	Штука

	
	
	Мощность
	< 5
	кВт
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Напор
	≥ 25  и  < 40
	метр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Пропускная способность
	< 5
	Куб.метр в час 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Частота вращения вала насоса
	≥ 2000
	Оборотов в минуту
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Объем бака 
	2
	Литра
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Номинальный диаметр трубного соединения (резьбы)
	1
	Дюйм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Тип резьбы для присоединнения труб и фиттингов
	Внутренняя
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Максимальная масса
	< 8
	кг
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	
	
	Напряжение питания переменного тока
	220 
	Вольт
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Потребляемый номинальный ток
	2
	А
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Материал корпуса насоса
	Чугун
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	Клапан балансировочный

КТРУ 28.14.10.000-00000001
	Клапан балансировочный VALTEC 1" VT.054.N.06

Допускается поставка эквивалента


	Тип устройства
	Балансировочный клапан
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	2
	Штуки

	
	
	 Возможность установки проектного значение перепада давлений
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Вид
	прямой
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Вид резьбы в штуцерах
	Внутренняя
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Диаметры для подключения труб и фиттиногов
	1
	Дюйм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Материал
	Никелированная латунь
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Цвет флажка
	красный
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Средняя наработка на отказ
	≥6000
	Циклов
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	
	
	Монтажное положение
	любое
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Диапазон настроечной шкалы
	0-99
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	Кран шаровый угловой с полусгоном 1/2”

КТРУ 28.14.13.131-00000002
	Кран шаровой VALTEC BASE с полусгоном вн.-нар . 1/2"VT.227.N.04

Допускается поставка эквивалента
	Вид крана
	Шаровый
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	1
	Штука

	
	
	Материал корпуса
	Никелированная латунь
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Наименование (состав) рабочей среды
	Вода
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Номинальное давление
	4,0
	МПа
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Номинальный диаметр (DN)
	15
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Тип комбинированного присоединения
	Муфта-цапка
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Тип присоединения
	Резьбовое
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Тип проточной части корпуса крана
	Полнопроходной
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Тип управления
	Привод ручной (рукоятка) – ручка бабочка
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Форма корпуса
	Прямой
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Наличие резьбового полусгона 
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Крепление полусгона к корпусу крана
	Гайка
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	Кран шаровый угловой с полусгоном 1”

28.14.13.131-00000002
	Кран шаровой VALTEC BASE с полусгоном вн.-нар . 1"VT.227.N.06

Допускается поставка эквивалента
	Вид крана
	Шаровый
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	5
	Штука

	
	
	Материал корпуса
	Никелированная латунь
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Наименование (состав) рабочей среды
	Вода
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Номинальное давление
	4,0
	МПа
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Номинальный диаметр (DN)
	25
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Тип комбинированного присоединения
	Муфта-цапка
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Тип присоединения
	Резьбовое
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Тип проточной части корпуса крана
	Полнопроходной
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Тип управления
	Привод ручной (рукоятка) – ручка бабочка
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Форма корпуса
	Прямой
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Наличие резьбового полусгона 
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Крепление полусгона к корпусу крана
	Гайка
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	Фильтр сетчатый для обратного клапана

ОКПД2 28.29.82.120
	Фильтр сетчатый для обратного клапана VALFEX 1/2"VF.161.S.12

Допускается поставка эквивалента

	Тип
	Универсальный фильтр механической очистки
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	1
	Штука

	
	
	Назначение
	Предотвращение попадания нерастворимых частиц в обратный клапан систем водоснабжения
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Тип резьбы
	Наружная
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Материал фильтрующей сетки
	Нержавеющая сталь
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Диаметры резьбы для присоединения
	1/2
	Дюйма
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Размер ячейки фильтрующей сетки
	1,5
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	Угольник комбинированный с наружной резьбой  20 х 1/2"

ОКПД2 22.21.29.130
	Угольник TEBO комбинированный нар. резьба 20 х 1/2"

Допускается поставка эквивалента


	Назначение 
	Переход с трубы PP-R на деталь с трубной резьбой
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	1
	Штука

	
	
	Материал
	Полипропилен и никелированная латунь
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Диаметр отверстий под трубы
	20
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Размер резьбового соединения с наружной резьбой
	½ 
	дюйма
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Максимальная рабочая температура
	≥95
	°С
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	
	
	Угол поворота
	90
	°
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	Муфта комбинированная под ключ с внутренней резьбой 40x1”

ОКПД2 –
22.21.29.130
	Муфта TEBO комбинированная под ключ внутренняя резьба 40x1”

Допускается поставка эквивалента



	Неразъемное соединение компонентов в муфте
	Соответствие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	2
	Штука

	
	
	Наличие шлицов под ключ на металлической части муфты
	Соответствие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Материал

	Полипропилен и никелированная латунь
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Цвет
	Белый
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Максимальная рабочая температура
	≥95
	°С
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	
	
	Размер присоединительной внутренней резьбы 
	1
	дюйм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Диаметр входящей трубы
	40
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	Заглушка для коллектора с воздухоотводчиком 40

ОКПД2 –
22.21.29.130
	Заглушка для коллектора TEBO с воздухоотводчиком 40

Допускается поставка эквивалента

	Материал 
	Полипропилен (PP-R)

	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	2
	Штука

	
	
	Тип фитинга
	Заглушка для коллектора
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Диаметр трубы
	40
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	
	

	
	
	Цвет
	Белый
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Наличие воздухоотводчика в конструкции
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	Тройник TEBO переходной 40x32x40

ОКПД2 –
22.21.29.130
	Тройник TEBO переходной 40x32x40

Допускается поставка эквивалента

	Тип фитинга
	Неравнопроходной тройник
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	3
	Штука

	
	
	Материал 
	Полипропилен PP-R
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Размер боковых отверстий
	40
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Размер центрального отверстия
	32
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Номинальное давление
	2
	МПа
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Максимальная рабочая температура
	≥95
	°С
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	
	
	Цвет
	Белый
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	Муфта комбинированная с внутренней резьбой 32x1"

ОКПД2 –
22.21.29.130



	Муфта комбинированная TEBO с внутренней резьбой 32x1"

Допускается поставка эквивалента

	Неразъемное соединение компонентов в муфте
	Соответствие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	4
	Штука

	
	
	Наличие шлицов под ключ на металлической части муфты
	Нет
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Материал

	Полипропилен и никелированная латунь
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Цвет
	Белый
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Максимальная рабочая температура
	≥95
	°С
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	
	
	Размер присоединительной внутренней резьбы 
	1
	дюйм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Диаметр входящей трубы
	32
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	Муфта комбинированная разъёмная с наружной резьбой 20x1"

ОКПД2 –
22.21.29.130



	Муфта комбинированная TEBO разъёмная с наружной резьбой 20x1"

Допускается поставка эквивалента

	Разъемное соединение компонентов в муфте
	Соответствие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	1
	Штука

	
	
	Наличие шлицов под ключ на металлической части муфты
	Наличие, на двух гайках
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Материал

	Полипропилен и никелированная латунь
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Цвет
	Белый
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Максимальная рабочая температура
	≥95
	°С
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	
	
	Размер присоединительной наружной резьбы 
	1
	дюйм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Диаметр входящей трубы
	20
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Наличие уплотнительного кольца из синтетического каучука
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	Муфта комбинированная под ключ с наружной резьбой 50x1 1/2"

ОКПД2 –
22.21.29.130

	Муфта комбинированная TEBO под ключ с наружной резьбой 50x1 1/2"

Допускается поставка эквивалента
	Разъемное соединение компонентов в муфте
	Соответствие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	1
	Штука

	
	
	Наличие шлицов под ключ на металлической части муфты
	Наличие, на двух гайках
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Материал

	Полипропилен и никелированная латунь
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Цвет
	Белый
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Максимальная рабочая температура
	≥95
	°С
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	
	
	Размер присоединительной наружной резьбы 
	1 1/2
	дюйм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Диаметр входящей трубы
	50
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Наличие уплотнительного кольца из синтетического каучука
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	Тройник переходной 50x40x50

ОКПД2 –
22.21.29.130
	Тройник TEBO переходной 40x32x40

Допускается поставка эквивалента

	Тип фитинга
	Неравнопроходной тройник под пайку труб
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	2
	Штука

	
	
	Материал 
	Полипропилен PP-R
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Размер боковых отверстий
	50
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Размер центрального отверстия
	40
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Номинальное давление
	2
	МПа
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Максимальная рабочая температура
	≥95
	°С
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	
	
	Цвет
	Белый
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	Тройник переходной 50x20x50

ОКПД2 –
22.21.29.130
	Тройник TEBO переходной 50x20x50

Допускается поставка эквивалента

	Тип фитинга
	Неравнопроходной тройник
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	2
	Штука

	
	
	Материал 
	Полипропилен PP-R
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Размер боковых отверстий
	50
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Размер центрального отверстия
	20
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Номинальное давление
	2
	МПа
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Максимальная рабочая температура
	≥95
	°С
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	
	
	Цвет
	Белый
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	Тройник переходной 50x32x50

ОКПД2 –
22.21.29.130
	Тройник TEBO переходной 50x32x50

Допускается поставка эквивалента

	Тип фитинга
	Неравнопроходной тройник под пайку труб
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	4
	Штука

	
	
	Материал 
	Полипропилен PP-R
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Размер боковых отверстий
	50
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Размер центрального отверстия
	32
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Номинальное давление
	2
	МПа
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Максимальная рабочая температура
	≥95
	°С
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	
	
	Цвет
	Белый
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	Муфта переходная внутр.- внутр. 50/40

ОКПД2 22.21.29.130
	
Муфта TEBO переходная внутр.- внутр. 50/40

Допускается поставка эквивалента

	Назначение 
	Для соединения пластиковых труб пайкой
	--
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	2
	Штука

	
	
	Наличие резьбы
	Не требуется
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Материал
	Полипропилен
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Диаметры для подсоединения труб
	50 и 40
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Цвет
	белый
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Максимальная рабочая температура
	≥95
	°С
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	Клапан обратный с латунным золотником 1”

ОКПД2 28.14.11.131



	Обратный клапан VALTEC с латунным золотником 1"
VT.151.N.06

Допускается поставка эквивалента

	Тип фитинга
	Обратный клапан пружинный муфтовый с латунным золотником
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	1
	Штука

	
	
	Рабочее давление

	2,5 
	МПа
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Количество труб для подключения
	2
	Штука
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Материал корпуса
	Никелированная латунь
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Минимальный рабочий перепад давления
	5
	кПа
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Тип подключения 
	Внутренняя резьба
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Размер резьбы для подключения
	1
	Дюйм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	Муфта комбинированная под ключ с внутр. резьбой 50x1 1/2"

ОКПД2
22.21.29.130
	Муфта TEBO комбинированная под ключ c внутр. резьбой 50x1 1/2"

Допускается поставка эквивалента

	Неразъемное соединение компонентов в муфте
	Соответствие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	1
	Штука

	
	
	Наличие шлицов под ключ на металлической части муфты
	Соответствие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Материал

	Полипропилен и никелированная латунь
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Цвет
	Белый
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Максимальная рабочая температура
	≥95
	°С
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	
	
	Размер присоединительной внутренней резьбы 
	1 1/2
	дюйм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Диаметр входящей трубы
	50
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	Сгон угловой американка внутренняя-наружная резьба 1”

ОКПД2 24.44.26.130
	Сгон угловой американка VALTEC вн-нар 1" VTr.098.N.0006

Допускается поставка эквивалента

	Тип фитинга
	Сгон угловой 
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	1 
	Штука

	
	
	Материал изготовления
	Никелированная латунь
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Типы резьбы

	Наружная и внутренняя
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Размеры резьбы
	1 и 1
	Дюйм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Наличие разъемного соединения накидной гайкой 
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Максимальное рабочее давление
	≥2,5
	МПа
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Угол поворота сгона
	90
	°
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	Ниппель наружная - наружная резьба 1"

ОКПД2 24.44.26.130



	Ниппель VALTEC наружная-наружая 1" VTr.582. N.0006

Допускается поставка эквивалента

	Тип фитинга
	Ниппель равнопроходной неразъемный
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	2 
	Штука

	
	
	Материал изготовления
	Никелированная латунь
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Типы резьбы

	Наружная 
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Размеры резьбы
	1 и 1
	Дюйм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Максимальное рабочее давление
	≥4,0
	МПа
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	Насос циркуляционный с гайками 


ОКПД2
28.13.14.190

	Насос циркуляционный VALTEC RS 25/6-180 с гайками VRS.256.18

Допускается поставка эквивалента

	Тип 
	Циркуляционный насос с мокрым ротором для 
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	1
	Штука

	
	
	Мощность 
	≥ 90 и <120
	Вт
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	
	
	Производительность
	≥ 50 и <60
	л/мин
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	
	
	Напор
	≥ 6 и <8
	метр
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	
	
	Размеры резьбы на штуцерах
	1 1/2 и 1 1/2
	Дюйм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Напряжение переменного тока для питания насоса 
	220 
	В
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Максимальная масса насоса
	<3,5
	кг
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	
	
	Монтажная длина
	≥ 175 и <195
	мм
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	Переходник внутренняя-наружная резьба 1 1/2"х1 1/4" 

ОКПД2 24.44.26.130
	Переходник VALTEC внутренняя- наружная резьба 1 1/2"х1 1/4" VTr.592.N.0807

Допускается поставка эквивалента

	Тип фитинга
	Переходник неразъемный
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	1
	Штука

	
	
	Материал изготовления
	Никелированная латунь
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Типы резьбы

	Внутренняя и наружная 
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Размеры резьбы
	1 1/2" – для внутренней резьбы, 1 1/4" – для наружной резьбы
	Дюйм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Максимальное рабочее давление
	≥2,5
	МПа
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	Труба армированная алюминием в центре
50 мм 4 м


КТРУ 22.21.29.110-00000007
	Труба TEBO PP-R SDR 6 армированная алюминием в
центре 50 мм 4м

Допускается поставка эквивалента

	Материал
	Полипропилен рандомсополимер PP-R (ПП-Р, ПП тип 3)
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	4
	Метр

	
	
	Форма выпуска
	Прямой отрезок
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Номинальный наружный диаметр
	50
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Стандартное размерное отношение (SDR)
	SDR6
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Номинальная толщина стенки
	8,3
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	Труба армированная алюминием в центре
40 мм 4 м


КТРУ 22.21.29.110-00000007
	Труба TEBO PP-R SDR 6 армированная алюминием в
центре 40 мм 4м

Допускается поставка эквивалента

	Материал
	Полипропилен рандомсополимер PP-R (ПП-Р, ПП тип 3)
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	4
	 Метр

	
	
	Форма выпуска
	Прямой отрезок
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Номинальный наружный диаметр
	40
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Стандартное размерное отношение (SDR)
	SDR6
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Номинальная толщина стенки
	6,7
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	Угольник 90 градусов 50

ОКПД2 22.21.29.130
	Угольник TEBO PPR 50 90 градусов

Допускается поставка эквивалента

	Назначение 
	Для соединения пластиковых труб пайкой
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	4
	Штука

	
	
	Материал
	Полипропилен
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Диаметр отверстий под трубы
	50
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Цвет
	белый
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Максимальная рабочая температура
	≥95
	°С
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	
	
	Угол поворота
	90
	°
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	Угольник 45 градусов 50

ОКПД2 22.21.29.130
	Угольник TEBO PPR 50 45 градусов

Допускается поставка эквивалента

	Назначение 
	Для соединения пластиковых труб пайкой
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	2
	Штука

	
	
	Материал
	Полипропилен
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Диаметр отверстий под трубы
	50
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Цвет
	белый
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Максимальная рабочая температура
	≥95
	°С
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	
	
	Угол поворота
	45
	°
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	Угольник 90 градусов 40

ОКПД2 22.21.29.130
	Угольник TEBO PPR 40 90 градусов

Допускается поставка эквивалента

	Назначение 
	Для соединения пластиковых труб пайкой
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	5
	Штука

	
	
	Материал
	Полипропилен
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Диаметр отверстий под трубы
	40
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Цвет
	белый
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Максимальная рабочая температура
	≥95
	°С
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	
	
	Угол поворота
	90
	°
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	Угольник 45 градусов 40

ОКПД2 22.21.29.130
	Угольник TEBO PPR 40 45 градусов

Допускается поставка эквивалента

	Назначение 
	Для соединения пластиковых труб пайкой
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	2
	Штука

	
	
	Материал
	Полипропилен
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Диаметр отверстий под трубы
	40
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Цвет
	белый
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Максимальная рабочая температура
	≥95
	°С
	Участник закупки указывает конкретное значение показателя
	
	

	
	
	Угол поворота
	45
	°
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	Теплоноситель на  основе пропиленгликоля 50 кг


ОКПД2 20.14.23.112

	Теплоноситель Теплоvoz ECO-30 (на основепропиленгликоля) 50 кг

Допускается поставка эквивалента


	Состав теплоносителя
	Пропиленгликоль, вода, пакет присадок
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	4
	Штука

	
	
	Назначение теплоносителя
	Для закрытых систем отопления
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Диапазон температур для работы 
	≥107 и <-30
	°С
	Участник закупки указывает конкретное значение диапазона показателя, который должен включать указанный диапазон значений
	
	

	
	
	Наличие пакета присадок в составе для защиты от накипи, пенообразования и коррозии
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Вид теплоносителя
	Готовый к применению раствор
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Срок службы
	≥5
	год
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	Теплоноситель на  основе пропиленгликоля 30 кг


ОКПД2 20.14.23.112

	Теплоноситель Теплоvoz ECO-30 (на основепропиленгликоля) 30 кг

Допускается поставка эквивалента


	Состав теплоносителя
	Пропиленгликоль, вода, пакет присадок
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	2
	Штука

	
	
	Назначение теплоносителя
	Для закрытых систем отопления
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Диапазон температур для работы 
	≥107 и <-30
	°С
	Участник закупки указывает конкретное значение диапазона показателя, который должен включать указанный диапазон значений
	
	

	
	
	Наличие пакета присадок в составе для защиты от накипи, пенообразования и коррозии
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Вид теплоносителя
	Готовый к применению раствор
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Срок службы
	≥5
	год
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	Хомут трубный металлический со шпилькой-шурупом, дюбелем и контргайкой (М8) для труб 47-51 мм (1.1/2")

ОКПД 2 25.194.12.190
	Хомут трубный металлический со шпилькой-шурупом, дюбелем и контргайкой (М8) для труб 47-51 мм (1.1/2")
	Назначение
	Для монтажа труб
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	10
	Штука

	
	
	Материалы
	Оцинкованная сталь и искусственный каучук или резина
	-
	Участник закупки указывает конкретное значение диапазона показателя
	
	

	
	
	Наличие контргайки
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Резьба на шпильке под контргайку
	М8
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Размер трубы для монтажа
	≥ 47 и <51
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Количество винтов в хомуте
	2
	Штука
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Наличие дюбеля
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Длина шпильки
	≥74
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	Хомут трубный металлический со шпилькой-шурупом, дюбелем и контргайкой (М8) для труб 38-43 мм (1 1/4")

ОКПД 2 25.194.12.190
	Хомут трубный металлический со шпилькой-шурупом, дюбелем и контргайкой (М8) для труб 38-43 мм (1 1/4")
	Назначение
	Для монтажа труб
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	10
	Штука

	
	
	Материалы
	Оцинкованная сталь и искусственный каучук или резина
	-
	Участник закупки указывает конкретное значение диапазона показателя
	
	

	
	
	Наличие контргайки
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Резьба на шпильке под контргайку
	М8
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Размер трубы для монтажа
	≥ 38 и <43
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Количество винтов в хомуте
	2
	Штука
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Наличие дюбеля
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Длина шпильки
	≥74
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	Хомут трубный металлический со шпилькой-шурупом, дюбелем и контргайкой (М8) для труб 32-36 мм (1")

ОКПД 2 25.194.12.190
	Хомут трубный металлический со шпилькой-шурупом, дюбелем и контргайкой (М8) для труб 32-36 мм (1")
	Назначение
	Для монтажа труб
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	20
	Штука

	
	
	Материалы
	Оцинкованная сталь и искусственный каучук или резина
	-
	Участник закупки указывает конкретное значение диапазона показателя
	
	

	
	
	Наличие контргайки
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Резьба на шпильке под контргайку
	М8
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Размер трубы для монтажа
	≥ 32 и <36
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Количество винтов в хомуте
	2
	Штука
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Наличие дюбеля
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Длина шпильки
	≥74
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	Хомут трубный металлический со шпилькой-шурупом, дюбелем и контргайкой (М8) для труб 20-25 мм (1/2")

ОКПД 2 25.194.12.190
	Хомут трубный металлический со шпилькой-шурупом, дюбелем и контргайкой (М8) для труб 20-25 мм (1/2")
	Назначение
	Для монтажа труб
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	5
	Штука

	
	
	Материалы
	Оцинкованная сталь и искусственный каучук или резина
	-
	Участник закупки указывает конкретное значение диапазона показателя
	
	

	
	
	Наличие контргайки
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Резьба на шпильке под контргайку
	М8
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Размер трубы для монтажа
	≥ 20 и <25
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Количество винтов в хомуте
	2
	Штука
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Наличие дюбеля
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Длина шпильки
	≥74
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	Плита огнеупорная МАГНЕЗИТ 1220х600х8мм


ОКПД2 23.20.12.130
	Плита огнеупорная МАГНЕЗИТ 1220х600х8мм
	Вид изделия
	Стекломагнезитовый лист
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	1
	Штука

	
	
	Свойства изделия
	Огнестойкость, влагостойкость
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Класс горючести
	НГ
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Способность выдерживать температуру
	≥1200
	°С
	Участник закупки указывает конкретное значение диапазона показателя, который должен включать указанный диапазон значений
	
	

	
	
	Линейные размеры
	1220х600х8мм
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	



4. Требования к поставляемому Товару:
Качество поставляемого Товара должно соответствовать положениям действующих стандартов, утвержденного в отношении данного вида Товара и подтверждаться документом, оформленным в соответствии с требованиями нормативно-технической документацией.
Поставляемый Товар должен быть новым Товаром, т.е. не бывшим в эксплуатации (в том числе не быть восстановленным из старых запасных частей).
Товар должен быть совместим (без дополнительных доработок со стороны Заказчика) с техникой Заказчика. Для оценки совместимости Поставщик вправе запрашивать у Заказчика дополнительные данные о технике, указанной в настоящей документации. Количество подобных запросов не влияет на сроки поставки запасных частей в рамках настоящего договора.
Поставщик обязан при поставке Товара предоставить Заказчику документы, подтверждающие его качество (копии регистрационных удостоверений, копии сертификатов (деклараций) соответствия и т.п.).  Поставщик поставляет Товар прошедший первичную проверку. 

5. Требования к упаковке и маркировке товара:
5.1. Упаковка Товара.
Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара от возможных повреждений во время транспортировки и дальнейшего хранения и защищать от атмосферных воздействий.
Упаковка (тара) является одноразовой, возврату Поставщику не подлежит.
Поставка товара с нарушенной целостностью упаковки (тары) не допускается.
5.2. Маркировка товара.
Маркировка на упаковке должна обеспечивать идентификацию товара и содержать комплекс необходимых сведений о товаре (товарные знаки, знаки соответствия или качества, манипуляционные, предупредительные, размерные, знаки наименования мест происхождения товара, эксплуатационные, экологические и т.д.).

6. Требования к гарантийным обязательствам (к гарантийному сроку, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара): нет.


