Приложение № 2 к договору №  от «___» _______ 2026г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№ п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	Состав, плотность, логотип
	Фото-пример
	Количество

	1.
	Виниловый магнит на лентикулярном пластике с эффектом смены двух изображений. 

	шт
	Размер изделия 90х140 мм, прямоугольной формы
Пластик 75lpi/ 0.6 mm. Шилдик 90*10 мм на серебрянной пленке. 
Два макета

Материалы и конструкция:
Основа: гибкий виниловый магнит
Лицевая поверхность: лентикулярный (растровый) пластиковый слой 
Магнитный слой: равномерный, обеспечивающий надежное сцепление с металлической поверхностью

Технология изображения и обязательный эффект
Изделие должно быть изготовлено по лентикулярной технологии
Должен быть обеспечен визуальный эффект изменения изображения при изменении угла обзора (смены кадров)
Эффект должен быть плавным, читаемым и выраженным, без «двойного изображения», смазывания или искажения кадров
Использование альтернативных технологий не допускается, так как не обеспечивают требуемый эффект смены двух изображений
Печать
Цветопередача должна соответствовать утвержденному макету
Допускается согласование цветовой пробы перед тиражом

Заказанные изображения
Магнит: изображение волка и сайгака
Макет предоставляется Заказчиком 
Надпись на магните: Заповедник «Чёрные земли», расположение: по нижней части магнита, по центру, шрифт PT Sans Regular 

Защитное покрытие
Допускается ламинация (матовая или глянцевая) либо иное защитное покрытие, обеспечивающее:
-устойчивость к истиранию
-защиту от выцветания
-сохранность изображения при бытовой эксплуатации

 Требования к качеству
Готовая продукция должна:
-соответствовать утвержденным макетам 
-иметь четкий лентикулярный эффект без дефектов изображения
-не иметь расслоений, пузырей, заломов
-не иметь смещения слоев изображения
-быть целостной и пригодной к эксплуатации
 
Упаковка
Магниты должны быть упакованы в индивидуальную и групповую упаковку, обеспечивающую сохранность при транспортировке и исключающую механические повреждения

Доставка
Доставка осуществляется силами и за счет Исполнителя по адресу Заказчика
Разгрузка осуществляется силами Исполнителя

14. Приемка товара
При приемке проверяется:
-соответствие количества 
-соответствие размерам
-соответствие макетам
-наличие и корректность лентикулярного эффекта
-отсутствие дефектов печати и конструкции 
Товар, не соответствующий требованиям, подлежит замене за счет Исполнителя
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1. Порядок оплаты –согласно акта сдачи-приемки товара
2. Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.
К изготовлению и печати на магнитах прилагается утвержденный Заказчиком макет:
· Изображение №1 — волк, изображение № 2 - сайгак.
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