Техническое задание на изготовление 
противопожарного аншлага размера 1400*800мм.

Размер наносимого изображения: 1400 мм * 800 мм,
Размер поля крепления: ширина 40 мм по периметру наносимого изображения, цвет по прилегающему наносимому изображению,
Полный размер аншлага: 1480 мм * 880 мм,
Несущий материал: листовой пластик толщиной 3мм с металлической подложкой (АКП)
Элементы наносимого изображения (по согласованию с Алтайским заповедником) – согласно Рис №1, в электронном виде предоставляется Алтайским заповедником, страницы 023, 024 Брендбука Алтайского заповедника в формате pdf.
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Рисунок №1. Наносимое изображение
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