ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение работ по замене передних и задних тормозных дисков и колодок на автомобиле HAVAL F7

1. Общие сведения
1.1. Объект: Автомобиль HAVAL F7. 
1.2. Основание для проведения работ: замена вследствие износа/коробления элементов тормозной системы. 
1.3. Место выполнения работ: Станция технического обслуживания (СТО), оборудованная двухстоечным подъемником. 

2. Перечень заменяемых деталей (комплектующих)
 Работы проводятся на передней оси автомобиля. 
Примечание: Характеристики запчастей базируются на данных оригинальных каталогов и спецификациях
	Узел
	Наименование детали
	Технические характеристики

	Передняя ось
	Диск тормозной передний
	Тип: вентилируемый; Внешний диаметр: 320 мм; Толщина нового диска: 28 мм; Минимальная толщина после износа: 26 мм; Высота: 47 мм; Диаметр фаски (PCD): 114,3 мм; Центрирующий диаметр: 64 мм; Отверстий: 5 шт.

	
	Колодки тормозные передние
	Артикул оригинала (пример): BR.BP.1.82; Материал: полуметаллические/керамические (согласно выбору Заказчика).


3. Требования к новым комплектующим
Требования к запасным частям и материалам
Все запасные части и расходные материалы должны быть:
новыми, не бывшими в эксплуатации;
соответствующими требованиям заводов‑изготовителей АТС;
имеющими сертификаты соответствия и иные документы, подтверждающие качество (по запросу Заказчика).
Запрещается использование:
восстановленных или б/у запчастей;
материалов, не соответствующих техническим требованиям производителей АТС.
4. Требования к выполнению работ
Все работы выполняются в соответствии с:
требованиями Федерального закона от 10.12.1995 № 196‑ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
ГОСТ 33997‑2016 «Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки»;
руководствами по эксплуатации и ремонту заводов‑изготовителей АТС;
РД 37.009.026‑92 «Положение о техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств».
Исполнитель обязан:
использовать специализированное оборудование и инструмент, соответствующий требованиям производителей АТС;
обеспечивать сохранность АТС на территории СТО;
вести учётную документацию по каждому АТС (сервисная история, акты выполненных работ);
предоставлять Заказчику отчёты о проведённых работах и заменённых запчастях.

5. Требования к исполнителю
Исполнитель должен иметь сертификат соответствия на соответствующие виды работ


6.Дополнительная информация
- Место нахождения заказчика. Республика Адыгея, Красногвардейский р-н с.
 Новосевастопольское ул.Чехова, д. 15 
- Работы по техническому обслуживанию автотранспорта Заказчика выполняются на территории Исполнителя.
- В случае, если место дислокации Исполнителя находится в радиусе дальше 90 км. от места дислокации Заказчика. Исполнитель обязуется доставить транспортное средство для проведения работ, а по готовности автотранспорта, вернуть его на место дислокации Заказчика, за свой счёт и собственными силами.
- исполнитель производит ремонтные работы своими силами без привлечения сторонних организаций;
7. Расходные материалы
· Высокотемпературная медная или керамическая смазка для тыльной стороны колодок.
· Специализированная смазка для направляющих суппортов (не использовать Литол-24).
· Очиститель тормозных систем (в аэрозоле).
· Новые крепежные элементы (болты/винты) при износе штатных.

