                                     ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку запасных частей для стоматологического оборудования
	№
	Параметр
	Требование технического задания

	 Общие требования

	1
	Регистрационное удостоверение Минздрава России
	Копия предоставляется при поставке товара (при наличии)

	2
	Сертификат соответствия или декларация и др. 
	При наличии* 

(в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 23 декабря 2021 г. N 2425 " Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов правительства Российской Федерации")

Копия предоставляется при поставке товара*

	3
	Инструкции по применению на русском языке и др.


	Наличие

Предоставляется при  поставке товара

	4
	 срок  годности 
	Не менее 12 (двенадцати) месяцев на дату поставки.

	5
	Срок поставки товара 
	В течении 14 календарных дней после заключения Контракта

	6
	Адрес поставки


	г. Воронеж, пр. Революции, д. 14


	№ п/п
	Наименование товара
	ОКПД 2
	Характеристики
	Ед.

 измерения 
	Кол-во 

	1
	Блок управления 
	32.50.11.110
	Характеристики:

Этот блок предназначен для встраивания в стоматологические установки, оснащенные коллекторными микромотором постоянного тока типа ДП или аналогичными импортными. В  направления вращения. Расположенное на плате управления пневмоэлектрическое реле дает возможность использовать штатную пневмопедаль стоматологической установки.

Блок управления обеспечивает:

· Плавную регулировку скорости вращения рабочего инструмента в диапазоне от 100 до 40000 об/мин. 

· Поддержание максимального момента вращения во всем диапазоне регулировки скорости вращения. 

· Автоматическую защиту двигателя от перегрузки. 

· Выбор направления вращения – реверс. 

     Обоснование:

Ремонт стоматологической установки, для безопасного приема пациента. 

                                                                                                   
	шт
	4

	2
	Клапан модуля

( Блок распределения клапанов воды и воздуха)
	32.50.11.110
	Характеристики:

Блок распределения клапанов воды и воздуха  (клапан гидроблока) предназначен для распределения воздушных и водяных потока по стоматологической установке и управления ими.

Обоснование:

Ремонт стоматологической установки, для безопасного приема пациента. 


	шт


	2



	3
	Распределительная гребенка на 3 инструмента
	32.50.11.110
	Характеристики:

Автоматический блок управления на 3 стоматологических инструмента.
Распределительный клапан корпус латунь, прочная армированная мембрана.

Технические характеристики: управление потоком воздуха для корректировки давления на каждом инструменте  (наконечнике);

Обоснование:

Ремонт стоматологической установки, для безопасного приема пациента. 


	шт
	2

	4
	Редуктор с фильтром
	32.50.11.110
	Характеристики:

регулятор давления воздуха с влагоотделителем (фильтром)

Состоит из манометра, редуктора и отстойника. 

Обоснование:

Ремонт стоматологической установки, для безопасного приема пациента. 


	шт
	3

	5
	Пистолет (спрей) трехфункциональный
	32.50.11.110
	Характеристики:

Спрей трехфункциональный- это пистолет вода-воздух.
-быстроразъемное соединение носика шарикового типа;

-поворот носика на 360 градусов.

В комплекте два стандартных автоклавируемых носика. 

Обоснование:

Ремонт стоматологической установки, для безопасного приема пациента. 


	шт
	1

	6
	Шланг высокого давления 8*10мм (1м)
	32.50.11.110
	Характеристики:

Трубка ПВХ высокого давления. м 4 Подходят как для подключения воздуха до 10 атмосфер

8*10мм

Обоснование:

Ремонт стоматологической установки, для безопасного приема пациента. 


	шт
	20

	7
	Шланг М4 ТУ497 (рукав)
	32.50.11.110
	Характеристики:

 Шланг М4 для стоматологической установки. Предназначен для подсоединения пистолета установки к турбинному наконечникустоматологической установке.
Материал:

Силиконовый шланг в мягкой оплетке с 2-мя силиконовыми трубками вода-воздух.

Обоснование:

Ремонт стоматологической установки, для безопасного приема пациента. 


	шт
	2

	8
	Шланг ПВХ высокого давления
	32.50.11.110
	Характеристики:

Трубка НПВХ высокого давления. м 4 

4мм

Обоснование:

Ремонт стоматологической установки, для безопасного приема пациента. 


	м
	20


Дополнительные требования

Получателям с разгрузкой с транспортного средства и с соблюдением условий хранения Товара, предусмотренных Инструкцией по применению.

Требования к упаковке товара
Товар должен быть в индивидуальной упаковке, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах, хранении. 

Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, дату выпуска и срок годности товара.

Поставщик гарантирует соответствие качества и безопасности поставляемого им товара, стандартам и требованиям, действующим на момент поставки и предъявляемым к товару такого рода. Поставщик в момент поставки товара подтверждает качество и безопасность товара надлежащим образом оформленными сопроводительными документами, подтверждающими качество и безопасность поставляемого товара, и соответствие его требованиям законодательства Российской Федерации.

