Техническое задание
 
Наименование объекта закупки: Многослойная печатная плата для Коагулятора электрохирургического  
Требования к качеству Товара: Качество товара должно подтверждаться сертификатами соответствия, либо иными документами в соответствии с действующим законодательством. Поставляемый товар должен соответствовать стандартам и требованиям, предъявляемым к товару такого рода. 
Товар не должен быть фальсифицированным, некачественным и контрафактным.
Поставщик должен поставить Товар в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении, исключающей порчу и (или) уничтожение его до приемки Заказчиком. Каждая упаковка должна содержать инструкции-вкладыши на русском языке. 
При поставке Товара необходимо соблюдение температурного режима в соответствии с требованиями, указанными на первичной (вторичной) упаковке Товара, в соответствии с требованиями нормативной документации.
Групповая упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения поставляемого Товара.
Товар должен быть поставлен в групповой и индивидуальной упаковке производителя, не имеющей повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя.
Товар должен быть промаркирован: маркировка должна быть четкой и стойкой при хранении, наличие даты выработки и даты реализации.
Качественные и количественные характеристики поставляемого товара:
	Наименование
	Наименование характеристики
	Фактические значения
	
	количество

	  Многослойная печатная плата для Коагулятора электрохирургического ERBE
    
	Описание :
	Блок реле интерфейса - многослойная печатная плата, элементы поверхностного монтажа установлены на одной стороне.
	Наличие
	1 шт.

	
	Размеры (Ш х Д х В) , не более
	140х110х16 мм
	соответствие
	

	
	Напряжения питания:


	+12В +-10%

-12В +-10%

+5В +-10%
	Наличие
	

	
	Разъёмы на плате:       
	
	
	

	
	Разъём цифрового интерфейса, не менее
	14 контактов
	соответствие
	

	
	Разъём входного сигнала, не менее
	10 контактов
	соответствие
	

	
	Разъём выходного сигнала, не менее
	18 контактов
	соответствие
	

	
	Полная совместимость с Коагулятором электрохирургическим ERBE VIO 300D, имеющимся у Заказчика
	
	Наличие
	



Поставка товара: в течение 20 рабочих дней с даты  подписания Контракта.

В таблице указаны показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара потребностям Заказчика, показатели, для которых указаны варианты значений, показатели, которые определяются диапазоном значений, и показатели, значения которых не могут изменяться.
При осуществлении поставки Поставщик должен предоставить заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность товара.
Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность Товара при его транспортировке и хранении.
Остаточный срок годности Товара не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты размещения в ЕИС в сфере закупок документа о приемке, подписанного Заказчиком.
1. Требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг: Требования не установлены.
2. Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара






