	1. 
	Задвижка Ду-150 Ру-16  .
Строительная длина, мм280
Рабочая среда-Вода, пар
Температура рабочей среды, °C -40...+425
Макс. рабочее давление, бар16
8 отверстий на фланце.
	1шт.

	2. 
	Задвижка ДУ 50 РУ 16. 
Строительная длина — 180 мм. 
[bookmark: _GoBack]Максимальная температура рабочей среды — до +225 °C. 
Макс. рабочее давление, бар16
4 отверстия на фланце.
	2шт.

	3. 
	Паронитовые прокладки 150мм 
	2шт.




Техническое задание
