II. Техническое задание (описание объекта закупки)

	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристика или № ТРУ в ЕАТ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Колесо для тележки поворотное 125 мм 
	Материал основания: Сталь.
Расстояние между отверстиями пластины: 80x60мм.
Максимальная нагрузка по весу: ⩾100 кг.
Материал шины: Резина.
Тип: Колесо с опорой.
Ширина колеса: 34 мм.
Колёсные опоры: Поворотные.
Тип крепления: Платформенное.
Применение: Промышленные.
Диаметр колеса: 125 мм.
Тип подшипника: Роликовый (игольчатый).
Общая высота: 150мм.
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	2
	Колесо для тележки неповоротное 125 мм
	Диаметр колеса: 125 мм.
Материал основания: Сталь.
Общая высота колеса: 154мм.
Ширина колеса: 35мм.
Тип крепления: Платформенное.
Максимальная нагрузка по весу: ⩾110 кг.
Материал шины: Резина.
Применение: Промышленные.
Тип подшипника: Роликовый (игольчатый).
Колёсные опоры: Неповоротные.
Расстояние между отверстиями пластины: 80x60мм.
Тип: Колесо с опорой.
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	Требования к поставке:

	Отгрузка Товара (место поставки)
	г. Москва, Каширское шоссе, д. 34А

	Срок поставки
	В течение 5 рабочих дней с момента подписания контракта

	Срок гарантии
	12 месяцев

	Специальные условия, обусловленные спецификой товара 
	В цену товара включаются: доставка, разгрузка на склад Заказчика.
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