Приложение № 1

к Государственному контракту 

 от «__» ___________2026 г. № ________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПОСТАВКУ ОПОРЫ С КОМПОЗИТОМ
Требования к техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и иные требования:

Объект закупки: 

Прочая закупка Товаров, работ, услуг: «Поставка опоры с композитом».
Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности

ОКПД 2: 25.99.29.190
Срок действия Контракта

Контракт вступает в силу с даты заключения по 30.10.2026 года.

Срок изготовления и поставки Товара 15 (Пятнадцать) календарных дней с момента заключения Контракта.

Краткие характеристики поставляемых Товаров: 

Работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями технического задания и приложения № 1 к настоящему Техническому заданию. 

Все профильные трубы должны быть зачищены от коррозии, зазубрин и покрыты порошковой краской черного цвета (RAL9005 МАТОВАЯ).
Поставляемые Товары должны строго соответствовать требованиям настоящего Технического задания (Приложения № 1 к Контракту), Приложения № 1 к настоящему Техническому заданию (Указаны виды надписи для нанесения на рабочее пространство).
Исполнитель не менее чем за 3 (три) рабочих дня, направляет в адрес Заказчика уведомление о дате завершения работ на электронную почту blgz-pnp@mail.ru оригинал уведомления отправляется почтой России или нарочно.

Поставка Товара осуществляется по адресу: г. Иркутск, мкр-он Юбилейный 83А. Погрузо-разгрузочные работы осуществляется за счет Поставщика.

Приемку осуществляет комиссия Заказчика. Комиссия осуществляет осмотр Товара, а также проверку выполненных Работ по количеству и качеству в соответствии настоящим Техническим заданием, и Приложением № 2 к настоящему Техническому заданию, а также с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

1. Наименование, характеристики и количество запрашиваемого Товара: 

	Классификация продукции в соответствии с КТРУ
	Требования к функциональным характеристикам   (потребительским свойствам), качественным характеристикам  запрашиваемого  Товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	25.99.29.190
	Опора с композитом состоит из:
	шт
	1

	
	1.Деревянный чехол для опоры – (1 шт.)
Изготавливается для всех опор идентично.

Деревянный чехол изготавливается из 4-х предварительно остроганных и отшлифованных лиственничных досок 110х25х1400 мм, по длинной стороне опиливаются ребра под углом в 45°, для формирования углов чехла под 90о при монтаже чехла на опору указателя, как указано на чертеже в Приложении №  1 к
к настоящему Техническому заданию. Доски между собой крепятся желтыми саморезами по дереву 4,5х30мм, на каждом углу по три штуки (сверху, снизу и по середине). Доски покрываются антисептической пропиткой светлого древесного цвета. Деревянный чехол монтируется на опору указателя согласно чертежу 
в Приложении №1  к настоящему Техническому заданию на производстве Поставщика.


	
	2.Указатель на автомобильных маршрутах. Тип 3 (Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию, лист под номером 38) – (1 шт.)
Опоры указателя, изготавливаются из профильной трубы 60х60х3х3700 мм, зачищенной от коррозии, зазубрин и окрашиваются порошковой краской 
по металлу (RAL9005 матовая) или атмосферостойкой эмалью по металлу черного цвета. Направляющие для стрелок-указателей, изготавливаются из профильной трубы 25х25х2х800мм, зачищенной от коррозии, зазубрин и окрашиваются порошковой краской по металлу (RAL9005 матовая) или атмосферостойкой эмалью черного цвета. Направляющие привариваются к опоре указателя под углом 90 и параллельно друг другу таким образом, чтобы расстояние между направляющими составило 200мм по всей длине, для установки одной стрелки-указателя, согласно чертежу (в Приложении № 1 
к настоящему Техническому заданию, лист под номером 38). Направляющие для второй стрелки-указателя, привариваются аналогичным способом. 
В направляющих прорезается паз 4мм по всей длине, как указано на чертеже (в Приложении №1 к настоящему Техническому заданию, лис под номером 38) 
с таким расчетом, чтобы в направляющие можно было вставить стрелку-указатель из композита. Сверху опоры указателя устанавливается декоративная заглушка ПВХ черного цвета.

Одна стрелка указывает влево, другая стрелка указывает вправо.
Указатель состоит из:

	
	Деревянный чехол для опоры 
	шт.
	1

	
	Пластиковая заглушка (60х60 мм)
	шт.
	1

	
	Доска лиственница (1-2 сорт, 120х25х1400 мм)
	шт.
	4

	
	Саморез по дереву желтый (4,5х30 мм)
	шт.
	12

	
	3.Стрелки–указатели. Всего (2 шт)
Изготавливаются из композита 3мм. На лицевую сторону в области рабочего пространства наносится надпись и иконка. Размер указан в (Приложении №1 к Техническому заданию).
1. Печать указателей выполняется с двух сторон согласно макетам Заказчика:

1. Урочище Подкамень 5 км.
2. Печать указателей выполняется с двух сторонсогласно макетам Заказчика:

        1. Гора Гребешок 1,9 км.


Примечание: обоснование включения дополнительной информации в сведения о Товаре: применение параметров, касающихся функциональных (потребительских свойств) и качественных характеристик объекта закупки, не учтенных каталогом Товаров, работ, услуг обусловлено необходимостью поставки Товара надлежащего качества, с параметрами в наибольшей степени удовлетворяющими потребности Заказчика 
Требования к запрашиваемому Товару:

	Требования к качеству Товаров:
	Поставляемые Товары должны быть новыми (ранее не находившимися в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц), не должны находиться в залоге, под арестом или под иным обременением, должны быть без восстановления и дефектов, ухудшающих их внешний вид 
и качество Товара.   По качеству поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, установленным правовыми актами для данного вида Товаров, в соответствии с действующим законодательством РФ, и сопровождаться документами (при наличии), подтверждающими качество Товара. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические 
и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качествами и характеристиками Товара, указанными в настоящем Контракте. В случае выявления в процессе осмотра и проверки Товара, Товара ненадлежащего качества, несоответствия количества, Поставщик обязан произвести замену на аналогичный Товар надлежащего качества, допоставку не поставленных Товаров. 

Основные конструктивные материалы, применяемыми для изготовляемого Товара: композит 3 мм, строганные и шлифованные деревянные изделия из лиственницы 1-2 сорта, используемый в отделке - цвет по согласованию с Заказчиком. Для защиты от атмосферного и механического воздействия все деревянные изделия должны быть обработаны антисептическими и огнезащитными составами. Металлические профильные трубы должны быть зачищенные от коррозии и зазубрин.

Качество и безопасность поставляемых Товаров должны соответствовать действующим стандартам, утвержденным на данный вид Товара. 
ГОСТ 8486-86, ГОСТ 24454-80, ГОСТ Р53292-2009. ГОСТ 8639-82, ТУ 14-105-737-2004

	Требования к безопасности Товаров:
	Поставляемый Товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также не причинял вред имуществу потребителя в течение срока службы или срока годности Товара, установленного производителем.

	Требования к отгрузке Товаров:
	Поставка Товара осуществляется по адресу: город Иркутск, мкр-он Юбилейный 83А. Заказчик в праве осуществить самовывоз при необходимости. Погрузо-разгрузочные работы осуществляется за счет Поставщика, в том числе погрузка в транспортное средство Заказчика при самовывозе.

	Требования к гарантийному сроку поставляемого Товара, объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию. 


	Поставщик гарантирует:

– поставка Товара в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта, соответствие качества всех выполненных Работ согласно нормам и правилам, действующим в Российской Федерации;

– высокое качество Работ, материалов, используемых Поставщиком;

– своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийного срока;

Гарантийный срок на качество поставленного Товара исчисляется с момента размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком. Гарантийный срок составляет – 2 года.

В случае выявления недостатков в Товаре Поставщик гарантирует устранение указанных недостатков в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и требованиями Заказчика в течение срока, установленного Заказчиком.

Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

	Обмен и подписание документов о приемке:
	Обмен документами осуществляется в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи через Операторов Системы ЭДО: Контур. Диадок, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, действующих на дату отправки документа.  В случае отсутствия 
у Поставщика телекоммуникационных каналов, обмен документами осуществляется на бумажном носителе.




Начальник отдела познавательного туризма                                                                                                                                                                                    ____________/К.В. Дудоровский
Тел. 8(3952) 35-01-53, доб 158                                                                                                                                                                                                                    «___» _____________20__г.

Приложение № 1
к настоящему Техническому заданию
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1. Onopa ykasateNia CBapHas, BbINOJHEHa W3 MPOPUALHON TpyObl 60X60x3, HanpasAsowme ANa
YCTaHOBKM  CTPeJIOK-yKasaTteneli  BbIMONHEHbI M3 MPOPUIbHOM  TpyObl 25x25x2. B Hanpasistolmx AN
CTpesiok-ykasare/ieit no gmHe 800 MM pacriofaraetca CKBO3HOe OTBEepCTME TO/MHON 4 MM AAS YCTaHOBKU
CTPesIkn (COrNacHo cxeme). Bce TpyObl 3aumLleHbl OT KOPPO3MM, 3a3y6puH 1 MOKPbITbI MOPOLUKOBON Kpackok
(RAL9005 matoBas) wm sMaibio YepHoro useTa. CBeEpXY ycTaHaB/MBaeTCA AekopatvsHasa 3arsywka [1BX
YepHOro LgeTa.

2. [epeBaHHbIME Yexon: 4 ancTBeHHuYHble Aockm 110x25, L - 1400 MM,OCTpOraHHble M OLLKypeHHble C
3aruneHHbIMM 10 AMHHOM  CTOpOoHe pebpamu 104  45° MOKpbITbIA  3aLUMTHON  MPOMMTKOM  CBET/ION
JPEBECHOIO LBeTa, MOHTUPYETCA Ha MPOM3BOACTBE MOCTaBLKA. [JOMNOSHNTENLHO YCUMBAETCA CaMOpe3amM.

3. JlepeBsHHEBIIT 9eX0]I KPENNTCsS K MeTaITdecKoil OCHOBE ¢ MIOMOIIBIO CAMOPE30B C IOJIOBKOIT B IIOTaIi.

4. MOHTaX OCylecTBAAeTCa B MOATOTOBACGHHYIO CKBaXxuHy [AyOuHoM 1000 wmm, anametpom 200 MM.
lOMONHNTENHO MPON3BOAUTCA BETOHMPOBAHME KOHCTPYKLMK. MuHUMabHOe 3aray6aeHne He MeHee 500 MM

5. CTpeskun ykasate/m W3roTaB/MBaKOTCA M3 KOMMO3UTa 3 MM, Ha /MLEBYt0 CTOPOHY B 06acTi paboyero
NPOCTPAHCTBA HAHOCUTCA HAAMMCh U MKOHKa.

CrieupgukaLms Matepranos Ha 1 ykasatess
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TPy 6bI 60X60 - 9 TBEDCTUE
YKazatesb (KOMMO3NT 3 MM), TeKCT CO 044 uset L=800 mm
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5 JlepeBaHHbIif Yexon (4ocka MNCTBEHHMLA 4 1 =
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6 Camaopes o Aepesy xenTolit 4,5x30 wr. 12 0024 kr





