Техническое задание

Объект закупки: Поставка товара (лабораторная мешалка) для нужд ИСМАН

1. Технические характеристики:

	№
п/п
	Наименование товара, указание на товарный знак (при наличии)
Код ОКПД 2, 
	Технические характеристики
	Количество, шт

	1
	Лабораторная мешалка
	Максимальный объём, л – 5
Скорость, об/мин - 100 – 1500
Диаметр мешальника, мм - 0,5-10
Диаметр лопастей мешальника, мм – 50
Длина мешальника, мм – 250
Тип двигателя – бесщеточный
Напряжение -  220 В, 50 Гц  
Максимальный вращательный момент, Н×м - 0,38
Мощность, Вт – 60
Размеры (ШхВхГ), мм - 200*280*660
Максимальная высота подъема, мм – 450
Комплект поставки:
·  Рабочая часть с электродвигателем – 1 шт;
·  Основание штатива – 1 шт;
·  Штатив для крепления прибора – 1шт;
·  Зажим фиксатор – 1 шт;
·  Фиксатор для верхнеприводной мешалки – 1 шт;
·  Лапка к штативу для посуды – 1 шт;
·  Мешальник турбинного типа длиной 250 мм – 1шт

	1


Товар должен иметь документы, подтверждающие соответствие Товара, являющимся предметом закупки, требованиям законодательства Российской Федерации, действующие сертификаты и/или декларации о соответствии, а также паспорт и инструкция. При поставке товара Поставщик обязан предоставить документы, удостоверяющие качество товара (паспорт качества, сертификаты качества).
Качество, технические и функциональные характеристики товара должны соответствовать описанию объекта закупки, условия договора и действующему законодательству Российской Федерации.
Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, пригодным для использования по своему назначению. Поставляемы товар не должен иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления и соответствовать характеристикам и параметрам, заявленным Заказчиком.
Требования к упаковке:
Товар должен быть промаркирован. Маркировка должна соответствовать обязательным стандартам производителя и требованиям законодательства.
Товар поставляется в не имеющей повреждений упаковке, согласно требованиям производителя, с сохранением защитных товарных знаков производителя. Упаковка должна гарантировать сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

Требования к гарантии
Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента приемки товара Заказчиком.

Требования к поставке
[bookmark: _GoBack]Товар поставляется силами Заказчика в течение 10(десяти) рабочих дней с даты заключения договора.


