Приложение № 1
к Государственному контракту
от «___» ____________ 2026 г.
№ ________________________

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль), именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили государственный контракт (далее – Контракт) на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на оказание услуг по монтажу электрического оборудования (далее – Работы).

1. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

1.1. Аванс Контрактом не предусмотрен.
1.2. Источник финансирования – Федеральный бюджет. Заказчик осуществляет расчеты с Исполнителем по безналичному расчету в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и в пределах лимитов бюджетных обязательств 2026 г.
1.3. Оплата производится Заказчиком на основании выставленных Исполнителем счета, счета-фактуры, подписанных Сторонами документа о приемке, а также акта приемки товаров, работ, услуг по форме № 0510452. Оплата осуществляется в течение 7 (Семи) рабочих дней от даты подписания обеими Сторонами документа о приемке. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика.
1.4. Оплата осуществляется в соответствии с Положением о мерах по обеспечению исполнения Федерального Бюджета, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2017 г. № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета», за счет доведенных до Заказчика в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на указанные цели в объеме бюджетных ассигнований.
1.5. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
1.6. Заказчик в качестве налогового агента уменьшает сумму, подлежащую оплате по Контракту, заключенному с юридическим или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, РИСКИ

2.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Под ненадлежащим исполнением понимаются любые нарушения Сторонами условий Контракта.
2.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
2.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
2.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек (Определяется согласно постановлению Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042).
2.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
2.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
2.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере ____________ (________________________) рублей __ копеек, что составляет 10 % от цены Контракта (Определяется согласно постановлению Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042).
2.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения   Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет
стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), устанавливается штраф в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек (Определяется согласно постановлению Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042).
2.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
2.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
2.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
2.12. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушения его условий в период его действия и действия гарантийных обязательств.
2.13. Уплата Исполнителем неустойки (штрафов, пени) или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по Контракту.
2.14. Сумма неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" подлежит удержанию из суммы, подлежащей оплате Исполнителю при условии перечисления в установленном порядке указанной неустойки в доход бюджета бюджетной системы Российской Федерации на основании платежного документа, оформленного Заказчиком, с указанием Исполнителя, за которого осуществляется перечисление неустойки в соответствии с Контрактом.

3. РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ КОНТРАКТА

3.1. Изменения к Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены письменно и подписаны надлежаще уполномоченными   представителями Сторон.
3.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало выполнения Работ – с даты заключения Контракта.
Окончание выполнения Работ – 10 (Десять) рабочих дней с даты заключения Контракта.

Приложение № 2
к Государственному контракту
от «___» ____________ 2026 г.
№ ________________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на оказание услуг по монтажу электрического оборудования

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Наименование и
кол-во товара
	Код позиции каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	Документация проектная для строительства
– 1 условная единица
	41.10.10.000-00000001
	–
	–
	–



Объект документации: серверное помещение Заказчика, расположенное по адресу: г. Москва, Миусская площадь, д. 3, стр. 4, этаж 11 (далее – Серверная).
Размеры помещения Серверной: ДхШхВ 5700 х 5500 х 3200 мм (высота – от фальшпола до потолка). В помещении Серверной расположены 8 (Восемь) серверных стоек Заказчика.
Цель Работ: разработка полного комплекта проектной и рабочей документации, включая локальный сметный расчет (смету), для создания структурированной кабельной сети в помещении Серверной Заказчика.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ И РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

2.1. Исполнитель должен соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством в части необходимости наличия членства СРО с обеспечением договорных обязательств соответствующего уровня.
2.2. Документация должна быть разработана с учетом действующих на момент проектирования нормативных документов:
ГОСТ Р 53246-2025. Национальный стандарт Российской Федерации. Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Общие технические требования;
ГОСТ Р 58242-2018. Национальный стандарт Российской Федерации. Слаботочные системы. Кабельные системы. Телекоммуникационные пространства и помещения. Общие положения;
ГОСТ 2.701-2008. Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению;
ГОСТ 2.702-2011. Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Правила выполнения электрических схем;
ГОСТ Р 58468-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Слаботочные системы. Кабельные системы. Администрирование телекоммуникационной инфраструктуры;
ГОСТ Р 21.101-2026. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;
Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

3. СОСТАВ РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Исполнитель обязан разработать в том числе, но не ограничиваясь, следующий комплект документов:
3.1. Графическая часть (Комплект чертежей систем связи и сигнализации, архитектурно-строительных решений (марки СС/АС))
Общие данные. Ведомость рабочих чертежей, ссылочные и прилагаемые документы, пояснительная записка с обоснованием выбора топологии.
План расположения оборудования и кабельных трасс. 
– Масштаб 1:50 или 1:100.
– Отрисовка фальшпола и/или кабельного ввода сверху.
– Нанесение трасс лотков (корзин) над шкафами и сетчатых организаторов внутри шкафов.
3.2. Схемы компоновки телекоммуникационных шкафов (Elevations).
– Фронтальный вид каждого шкафа 42U.
– Детальная раскладка юнитов: позиции патч-панелей, коммутаторов, PDU, KVM, полок.
– Указание свободного резерва U-space под будущее расширение.
3.3. Схема функциональная магистральной подсистемы. Логика соединения центральной серверной с этажными кроссовыми здания (оптика OS2, количество волокон, типы кассет MPO-LC).
3.4. Схема коммутации портов (Interconnect/Cross-Connect Matrix).
3.5. Цветовое кодирование линий связи согласно назначению (например, фиолетовый – Management/iLO, красный – SAN/Fibre Channel, синий – Production Data). Цветовое кодирование линий предварительно согласовывается с Заказчиком.
3.6. Кабельный журнал (в виде таблицы-схемы). Уникальный идентификатор линии, тип кабеля, порты А и Б, расчетная длина сегмента.
3.7. Спецификация оборудования, изделий и материалов. Отдельным разделом выделяются пассивные компоненты (патч-панели, органайзеры, разъемы) и активные элементы управления средой (мониторинговые сенсоры).
3.8. Рабочая документация.
3.9. Локальный сметный расчет (смета).

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СХЕМ И МАРКИРОВКЕ

При проектировании структурированной кабельной сети в проектной и рабочей документации предусмотреть:
4.1. Система адресации (Labeling): Каждый элемент должен иметь уникальный ID согласно правилам TIA-606-C.
– Пример медного порта: [Узел]-[Шкаф].[Юнит].[Панель]-[Порт] (например, SRV-A-01.U12.P04-15).
– Пример оптики: [Тип волокна]-[Кол-во]-[Конечный узел А]-[Конечный узел Б].
4.2. Условные графические обозначения (УГО): Использовать стандартные УГО из библиотеки CAD-блоков (AutoCAD Electrical/BricsCAD). Не допускается использование произвольных рисунков вместо гостированных символов.
4.3. Радиусы изгиба: на трассах прокладки оптического кабеля внутри стоек указать радиусные организаторы с подписью минимального радиуса (не менее 10 – 15 диаметров оболочки).

5. ТРЕБОВАНИЯ К ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЙ КАБЕЛЬНОЙ ПОДСИСТЕМЕ (MTP/MPO–LC)

При проектировании структурированной кабельной сети в проектной и рабочей документации предусмотреть:
5.1. Архитектура коммутации и обеспечение отказоустойчивости
– Масштаб системы: Кабельная инфраструктура должна обеспечивать межстоечную коммутацию для 8 серверных стоек емкостью 42U каждая.
– Резервирование магистралей: в качестве главного распределительного пункта предусмотреть 2 независимые коммутационные стойки MDA (Main Distribution Area — далее MDA-1 и MDA-2).
– Топология распределения (балансировка 50/50): Емкость оптических портов в каждой из 8 серверных стоек должна разделяться строго в пропорции 50% на 50%. Каждая серверная стойка подключается к двум распределительным узлам одновременно:
· Левая половина портов (порты № 1 – 24) коммутируется магистральными сборками в стойку MDA-1.
· Правая половина портов (порты № 25 – 48) коммутируется магистральными сборками в стойку MDA-2.
– Стойки EDA (Equipment Distribution Area) EDA_1 и EDA_5, EDA_3 и EDA_7, EDA_4 и EDA_8, MDA_1 и MDA_2 коммутируются между собой двумя 1U кроссами 48 дуплексных портов LC (всего 96 волокон). Требуется предусмотреть дополнительные (резервные) 8 волокон для каждого межстоечного соединительного кросса.
– Трассировка: Магистральные кабельные сборки, идущие от одной серверной стойки к MDA-1 и MDA-2, должны прокладываться по разным (альтернативным) кабельным лоткам или физическим маршрутам во избежание единых точек отказа при механическом повреждении лотка.
5.2. Требования к распределительным панелям (кроссам) и кассетам
– Тип конструктива: в серверных стойках и стойках MDA должны использоваться выдвижные оптические распределительные кроссы высокой плотности форм-фактора 19” 1U (эквивалент NTSS PREMIUM 1U, артикул NTSS-RsFOB-PM-1U-C04-MTP-BL).
– Емкость панелей: Каждый кросс 1U должен обеспечивать установку 4 быстросъемных MTP-кассет, фиксируемых на пластиковых клипсах. Суммарная плотность портов на один кросс 1U должна составлять 48 дуплексных портов LC (всего 96 волокон).
– Конфигурация кассет (MTP-to-LC): Каждая из 4 кассет должна иметь емкость 12 портов LC Duplex (24 волокна). Прямое соединение пигтейлами или сварка внутри этих панелей не допускаются.
– Тип полировки: Оптические разъемы на кассетах и магистральных сборках (как со стороны LC, так и со стороны MTP/MPO) должны иметь тип полировки UPC.
5.3. Требования к компонентам и оптическому волокну
– Тип кабельных сборок: Магистральные соединения между стойками и зоной MDA спроектировать с применением претерминированных оптических кабельных сборок MTP/MPO заводского изготовления. Емкость сборок должна соответствовать портам кассет (использование сборок MTP-24 UPC или MTP-12 UPC).
– Категория волокна: Использовать многомодовое оптическое волокно (MM) класса не ниже OM4 (50/125 мкм).
– Исполнение оболочки: Все используемые кабели, претерминированные сборки и патч-корды должны иметь внешнюю оболочку в исполнении LSZH (Low Smoke Zero Halogen).
– Полярность системы: Метод соблюдения полярности (в соответствии с TIA-568) должен обеспечивать сквозную автоматическую линковку Tx-Rx без ручного перекрещивания жил.
5.4. Требования к маркировке и цветовому зонированию портов
– Цветовая идентификация направлений: Для визуального разделения потоков коммутации и исключения ошибок обслуживающего персонала, кассеты (или адаптерные планки портов LC) в серверных стойках должны иметь четкое цветовое кодирование в зависимости от того, к какому MDA они подключены:
· две левые кассеты (порты LC №1–24), подключенные к MDA-1, должны иметь цветовую кодировку портов/корпуса одного типа (например, Синий/Blue).
· две правые кассеты (порты LC №25–48), подключенные к MDA-2, должны иметь контрастную цветовую кодировку (например, Желтый/Yellow).
· примечание: Окончательное цветовое решение утверждается Заказчиком, но логика жестко привязана к направлениям MDA-1 / MDA-2.
– Текстовая маркировка: Каждая панель, кассета и порт должны иметь уникальную долговечную печатную маркировку (согласно стандарту ANSI/TIA-606-C) с указанием координат «Откуда-Куда».

6. КОД ПРЕДМЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

Код по ОКПД2 (Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности):
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