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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
1. Объект закупки и начальная (максимальная) цена контракта:

	Объект закупки
	НМЦК (руб.)

	Выполнение работ по обследованию строительных конструкций в помещениях отделения ЦЛД для размещения оборудования, расположенных по адресу г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., дом 2-4, литера А., 2й этаж, для нужд ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России в 2026 году
	485 000,00


ОКПД 2: 71.20.19.190

КТРУ: 71.20.10.000-00000004 

2. Источник финансирования: средства бюджетных учреждений.

3. Цена контракта включает в себя: стоимость выполнения работ по обследованию строительных конструкций, под размещения оборудования: «система рентгеновская ангиографическая стационарная», в помещениях отделения ЦЛД, расположенных по адресу г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., дом 2-4, литера А., сбор и получение иной дополнительной информации и документации, подготовки технического заключения, включающего в себя:

- оценку технического состояния конструкций здания в заданном объеме;

- обоснование наиболее вероятных причин появления дефектов и повреждений в конструкциях (при наличии),
 расходы на оплату труда специалистов, оплату страхования, организацию безопасных условий труда при оказании услуг, все налоги и сборы, выплаченные или подлежащие к выплате, в том числе НДС, стоимость оформления результатов закупки, согласования, экспертизы (при необходимости), а также иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением контракта, без исключений.
3. Форма, сроки и порядок оплаты услуг
3.1. Форма оплаты: безналичная.  
3.2. Сроки и порядок оплаты: Заказчик, на основании счета и составленного Исполнителем и подписанного Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ, оплачивает оказанные Исполнителем услуги в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке. Авансирование не предусмотрено.
3.3.  Сведения о валюте: российский рубль. 

4. Место, условия и сроки (периоды) оказания услуг.
4.1. Место выполнения работ: осуществляется на месте нахождения Исполнителя (далее – «Объект исполнителя») и на территории Заказчика (далее - «Объект заказчика») выездной бригадой в случае необходимости по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., дом 2-4, литера А.  
4.2. Сроки оказания услуг: 
Начало выполнения работ – с даты заключения Контракта. 
Окончание выполнения работ– 21.09.2026 г. (включительно).
Техническое задание
на выполнение работ по обследованию строительных конструкций в помещениях отделения ЦЛД для размещения оборудования, расположенных по адресу г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., дом 2-4, литера А., 2й этаж.
	1. 
	Наименование объекта
	Помещения 2 этажа здания ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России)

	2. 
	Месторасположение объекта
	191036, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.2-4

	3. 
	Исходные данные, предоставляемые Заказчиком
	1. Копия технического паспорта здания.

2. Поэтажные планы здания, с указанием мест, подлежащих обследованию.

3. Список оборудования, с указанием массогабаритных размеров, планируемых к установке в помещениях поликлиники.

	4. 
	Цель и задачи 
	1. Выполнение инструментального обследования несущих конструкций здания (перекрытий между первым и цокольным этажами) для определения возможности установки оборудования: «система рентгеновская ангиографическая стационарная» в помещениях и дальнейшей безопасной эксплуатации здания.

2. Определение влияния на перекрытия здания, установленного оборудования.

3. Определение фактических значений показателей надежности конструкций здания.

4. Подготовка технического заключения, с выводами и рекомендациями, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области инженерных изысканий по результатам выполненного обследования технического состояния несущих конструкций здания.

В заключении должны быть отражены следующие данные:

- обмеры помещений, в объеме необходимом для обследования и дальнейшего выполнения проектных работ; 

- схемы и расчеты конструктивных элементов, несущих и ограждающих строительных конструкций здания;

- схемы, с разметкой мест вскрытия и зондирования конструкций;

- отчет о визуальном и инструментальном обследовании строительных конструкций;

- перечень и фотофиксация выявленных дефектов и повреждений, включая и скрытые, анализ и влияние их на несущую способность и эксплуатационную пригодность отдельных конструкций;

- протокол определения прочностных характеристик материалов, строительных конструкций методом неразрушающего контроля;

- оценка фактических эксплуатационных нагрузок и несущей способности строительных конструкций, с учетом выявленных дефектов;

- графические материалы по результатам обследования.

	5. 
	Этапы обследования технического состояния
	1. Ознакомление с объектом обследования, изучение имеющейся документации. 

2. Подготовка к проведению обследования.

3. Предварительное (визуальное) обследование конструкций здания.

4.Детальное (инструментальное) обследование несущих и ограждающих конструкций здания.

5. Фотофиксация строительных конструкций и дефектов.

6. Составление ведомостей дефектов и повреждений.

7. Подготовка технического заключения, по результатам обследования.

	6. 
	Виды работ
	1. Обмерно-обследовательские

1.1. Обмеры в объеме, необходимом для выполнения чертежей, схем, планов и разрезов, определение узлов сопряжений конструкций между собой.

1.2. Вскрытие участков перекрытий и при необходимости, участков стен.

2. Инженерно-конструкторские

2.1. Определение технического состояния основных строительных конструктивных элементов здания.

2.2. Определение физико-механических характеристик строительных материалов, с помощью приборов неразрушающего контроля.

2.3. Выполнение проверочных расчетов несущих и ограждающих конструкций здания с использованием современных компьютерных программ, при обнаружении дефектов и повреждений в конструкциях.

2.4. Определение, на основе результатов проверочных расчетов, возможности установки оборудования в помещениях здания и необходимость усиления конструкций.

2.5. Составление технического отчета по результатам обследования.

2.6. Разработка возможных принципиальных решений об усилении строительных конструкций для установки дополнительного оборудования.

	7. 
	Нормативные документы
	"ГОСТ 31937-2024. Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния",
 "СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений",
"СП 15.13330.2020. Свод правил. Каменные и армокаменные конструкции. СНиП II-22-81*", 
"СП 63.13330.2018. Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. СНиП 52-01-2003", "СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87",

"СП 16.13330.2017. Свод правил. Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*", 
"СП 60.13330.2020. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003".

	8. 
	Основания допуска организации к исполнению условий Контракта
	К оказанию услуг по обследованию несущих конструкций здания допускаются Исполнители, оснащенные необходимой приборной и инструментальной базой, имеющие в своем составе квалифицированных специалистов. Квалификация Исполнителя на право проведения обследования и оценки технического состояния несущих конструкций здания в соответствии с условиями Договора должна быть подтверждена в установленном законодательством порядке (работы выполняются Исполнителем лично, либо с привлечением соисполнителей), а именно наличием следующих документов:

1.Свидетельства СРО на выполнение инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).
Квалификация организации на право проведения обследования и оценки технического состояния несущих конструкций зданий, сооружений и инженерных систем в соответствии с условиями Контракта должна быть подтверждена в установленном законодательством порядке до заключения Контракта.

В соответствии с ч. 2 ст. 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации услуги должны оказываться только лицами, которые являются членами саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий.

	9. 
	Требования к оформлению результатов выполненных работ
	1. Заключение подготавливается на бумажном носителе в 2-х экземплярах, в виде сшитых или сброшюрованных альбомов на формате А4, а также на электронном носителе (диск CD или DVD).

2. Техническое заключение должно включать в свой состав:

- оценку технического состояния конструкций здания в заданном объеме;

- обоснование наиболее вероятных причин появления дефектов и повреждений в конструкциях (при наличии);

- задание на проектирование мероприятий по восстановлению или усилению конструкций для установки дополнительного оборудования, согласно исходным данным.

3. Текст заключения следует выполнить по форме, установленной приложением «Б» "ГОСТ 31937-2024. Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния".

4. Заключение должно быть подписано непосредственно исполнителями услуг, руководителями их подразделений и утверждено руководителем организации, а также сшито, пронумеровано и скреплено печатью.

5. В состав прилагаемых к заключению материалов должны быть включены материалы, обосновывающие вывод заключения, в т.ч.:

- фотографии;

- описание общего состояния конструкций здания по визуальному обследованию, с указанием видимых дефектов;

- чертежи несущих и ограждающих конструкций здания с деталями и обмерами;

- ведомость дефектов;

- схемы здания с указанием мест проводившихся измерений и вскрытий конструкций;

- результаты измерений и оценка показателей, используемых в проверочных расчетах;

- определение действующих нагрузок и проверочные расчеты несущей способности конструкций;

- планы обмеров и разрезы объектов, планы и разрезы шурфов, чертежи вскрытий;

 - анализ причин дефектов и повреждений;

- задание на проектирование мероприятий по восстановлению или усилению несущих и ограждающих конструкций здания для установки дополнительного оборудования в помещения здания, согласно исходным данным.



