III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Функциональные, технические и качественные характеристики,
эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, 
которые не могут изменяться


	№ п/п
	Наименование товара, его показателей (характеристик), потребительских свойств
	Ед. изм.
	Значение показателя (характеристики)

	1
	Проводник для доступа к коронарным/периферическим сосудам, одноразового использования  (Вид 1) 32.50.13.110-00005072
	 
	

	
	Диаметр проводника 
	дюйм
	0.03500000000 


	
	Длина проводника
	СМ
	Больше или равно 260.00000000000    


	
	Материал покрытия проводника: политетрафторэтилен
	
	Наличие    


	
	Форма кончика: J-образная с радиусом загиба 3мм
	
	Наличие    


	2
	Проводник для доступа к коронарным/периферическим сосудам, одноразового использования (Вид 2) 32.50.13.110-00005072
	 
	

	
	Диаметр проводника, Дюйм
	
	[bookmark: _GoBack]0.03500000000 


	
	Длина проводника
	СМ
	Больше или равно 260.00000000000    


	
	Покрытие проводника: гидрофильное
	
	Наличие    


	
	Материал сердечника проводника: нитинол
	
	Наличие    


	
	Форма кончика: изогнутая 
	
	Наличие    


	
	Длина дистального гибкого кончика 30 мм
	
	Наличие 

	3
	Проводник для доступа к коронарным/периферическим сосудам, одноразового использования (Вид 3) 32.50.13.110-00005072
	 
	

	
	Диаметр проводника, Дюйм
	
	0.03500000000 


	
	Длина проводника
	СМ
	Больше или равно 260.00000000000    


	
	Покрытие проводника: гидрофильное
	
	Наличие    


	
	Материал сердечника проводника: нитинол
	
	Наличие    


	
	Форма кончика: прямой 
	
	Наличие    


	
	Длина дистального гибкого кончика 30 мм
	
	Наличие 





Остаточный срок годности Товара на момент поставки должен составлять не менее 12 месяцев.

Требования к упаковке, маркировке (этикеткам) 
Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении, погрузочно-разгрузочных работах, исключающей порчу и (или) уничтожение его до приемки Заказчиком. 
Маркировка каждой единицы тары (упаковки) Товара должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержать информацию согласно действующему законодательству РФ. 

Примечание: 
Во всех случаях, когда в Технической части или в приложениях к ней (при наличии) имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать поставляемые товары, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено такими стандартами и нормами. В случае если к моменту начала или в процессе исполнения обязательств по контракту отдельные стандарты и нормы утратят силу, такие стандарты и нормы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам.

