ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по многофакторному обследованию состояния защитной дамбы «Райковская»
	Пункт / Наименование
	Характеристика пункта

	1. Основание для выполнения работ
	Необходимость оценки технического состояния ГТС, срок эксплуатации превышает нормативный (фактический срок эксплуатации превышает 50 лет).

Заказчик: ФГБУ «Управление «Сибирьмелиоводхоз». 
Объект обследования: 
1. Защитная дамба «Райковская» на р. Абакан в а. Райков Усть-Абаканского района Республики Хакасия.  
Класс ответственности — III. Фактический срок эксплуатации — 55 лет. 

	2. Цель выполнения работ
	    - Исполнение пункта 15 приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 08.05.2024 № 151 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области безопасности гидротехнических сооружений «Требования к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)»: напорные гидротехнические сооружения I–III классов ответственности, находящиеся в эксплуатации более 25 лет, независимо от их состояния не реже чем один раз в пять лет должны подвергаться комплексному обследованию с оценкой их прочности и устойчивости;
  - определение необходимости разработки проектной документации (капитальный ремонт/реконструкция) и проведению работ по усилению дамбы при необходимости

	3. Характеристики объектов
	 Защитная дамба «Райковская»: 
Длина - 4,13 км

ширина по гребню 3,5-5,5 м (проектная ширина - 3,0 м), средняя ширина по гребню - 4,4 м, заложение откосов - верховой 1:2,0-2,5, низовой 1:2,0-2,5,  максимальная высота – 4,7 м; максимальная ширина по подошве – 25 м.

ГТС не имеет водопропускных сооружений.



	4. Основания для проведения обследования
	Превышение нормативного срока эксплуатации; необходимость подтверждения безопасного технического состояния ГТС; подготовка материалов для обеспечения требований законодательства о безопасности ГТС.

	5. Нормативно-техническая база
	 Федеральный закон № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; Водный кодекс РФ; СП 58.13330.2019 «Гидротехнические сооружения. Основные положения»: СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах»; ГОСТ 31937-2024 (обследование строительных конструкций); Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 08.05.2024 № 151 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области безопасности гидротехнических сооружений «Требования к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)» действующие нормативные документы Ростехнадзора; иные нормативные документы, действующие на дату выполнения работ.

	6.Требования к исполнителю
	Членство СРО в области инженерных изысканий или проектирования; опыт обследования ГТС не менее 3 лет: наличие специалистов по гидротехнике, геотехнике, обследованию строительных конструкций и инженерным изысканиям; наличие необходимого оборудования и программных комплексов для выполнения расчётов.

	7. Состав и объём работ
	Подготовительный этап: сбор исходных данных, анализ
эксплуатационной документации и материалов обследований, составление программы работ.
Визуально-инструментальное обследование: обследование сооружения с проведением необходимых замеров и фиксацией дефектов и повреждений, включая определение параметров (геометрических размеров, протяженности, высоты и т.п.) выявленных дефектов и повреждений, а также определение фактических прочностных характеристик материалов конструкций прямыми и косвенными методами.
Инженерно-геодезические изыскания: определение фактических геометрических параметров сооружений (планового и высотного положения гребня, ширины по гребню и по основанию, параметров откосов, отметок и т.д.), выявление осадок и деформаций, подготовка исполнительных схем.
Инженерно-геологические изыскания: выполняются с целью получения данных о составе, состоянии и физико-механических свойствах грунтов тела и основания сооружений, необходимых для установления причин и характера протекающих в дамбах инженерно-геологических процессов (фильтрация, деформации, суффозия и т.п.), а также для выполнения поверочных расчетов прочности и устойчивости сооружений.
Поверочные расчеты: выполнение необходимых поверочных расчетов прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности сооружений, в том числе с учетом фактических параметров, полученных по результатам инженерных изысканий и обследования.

Составление технического отчета. Составление технического отчета по результатам комплексного обследования с выводами и рекомендациями по текущему состоянию ГТС и по реализации мер, необходимых для обеспечения работоспособности и надежности.


	8. Требования к расчётам
	Расчёты выполняются с использованием сертифицированных расчётных комплексов и действующих нормативных методик. Определяются: коэффициенты устойчивости откосов; напряжённо-деформированное состояние; устойчивость при расчётных и поверочных нагрузках; влияние паводков, ледовых и сейсмических воздействий (до 8 баллов).

	9. Требования к отчётной документации
	Отчет по результатам многофакторного обследования (комплексного анализа) ГТС должен включать:
–  описание обследованных конструкций и элементов ГТС;

– перечень документов, содержащих результаты исследований и обследований;

– объемы работ (услуг) и результаты выполненных работ (оказанных услуг), полученные при обследованиях, контроле, испытаниях, расчетных исследованиях и т.п.;

– выводы о техническом состоянии и результатах оценки остаточного ресурса ГТС;

–  перечень элементов (участков), выработавших свой ресурс;

– выводы о фактическом состоянии сооружений по результатам контроля, испытаний, измерений, исследований и т.п.;

– заключение о состоянии сооружений, а также рекомендации по реализации мер, необходимых для обеспечения их работоспособности и надежности;

– выявленные дефициты безопасности и предлагаемые компенсирующие меры;

– рекомендации по объему контроля текущего состояния ГТС и оборудования в течение дополнительного срока эксплуатации ГТС.

	10. Срок выполнения работ 
	С момента заключения Контракта – по 18.12.2026

	11. Требования к форме предоставления материалов
	2 экземпляра технического отчета на бумажном носителе, электронная версия (DOCX и PDF), расчетные файлы, графические материалы в электронном виде   

	12. Порядок сдачи и приёмки
	Работы считаются выполненными после передачи полного комплекта отчётной документации и подписания акта сдачи-приёмки. Заказчик вправе направить отчёт на независимую экспертизу.


