ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на оказание услуг по ремонту автомашины KИA MB (CARNIVAL/SEDONA/VO)

1. Услуги по ремонту автомашины KИA MB (CARNIVAL/SEDONA/VO, далее - автомашина) должны выполняться в соответствии с требованиями:
· Постановления Правительства РФ от 29.05.2025 N 780 «Об утверждении Правил оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств»;
· Руководства (инструкции) по эксплуатации автомобилей;
· Руководства по ремонту автомобилей;
· Межгосударственного стандарта ГОСТ 33997-2016 «Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки»
· других технических и нормативно-правовых документов.
2. Ремонт автомашины должен производиться согласно нормо-часам в соответствии с данными сборников трудоемкости работ на ремонт соответствующей модели транспортного средства, действующих норм времени и технологией, установленной заводом-изготовителем.
3. Номенклатура запасных частей, используемых в ходе ремонта, а также перечень работ, выполняемых в ходе оказания услуг, приведен в таблице.
4. Запасные части должны быть новыми (не бывшими в употреблении, 
не восстановленными), поставляться в оригинальной ненарушенной упаковке производителя автокомпонентов. На упаковке и (или) на самом товаре должна присутствовать маркировка (включая знак обращения на рынке «EAC»), товарный знак производителя и артикул, строго соответствующие данным, согласованным в Заказ-наряде. Использование немаркированных деталей кустарного производства не допускается.
5. Все запасные части, используемые при ремонте, должны в обязательном порядке иметь действующие сертификаты соответствия или декларации о соответствии требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» (Приложение № 10).
6. Место оказания услуг: на территории города Пскова, на производственных (ремонтных) площадях Исполнителя. 
7. Все процедуры по приему автомашины на ремонт Исполнитель производит только 
с уполномоченным представителем Заказчика.
8. В дополнение к передаточному документу, Исполнитель оформляет и передает заказчику документ, фиксирующий перечень и стоимость выполненных работ 
и израсходованных запчастей и материалов в ходе оказания услуг в соответствии с условиями Контракта (Заказ-наряд, Товарная накладная, Акт выполненных работ и т.д.).
9. Исполнитель обеспечивает сохранность, целостность и товарный вид автомашины, находящейся на территории Исполнителя в соответствии со статьей 891 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Номенклатура запасных частей на автомашину 

	№
п/п
	Наименование з/ч 
	Ед. измерения
	Кол-во
	Цена за ед., руб.*
	Сумма, НДС (или НДС 
не облагается, указать нужное)*
	Итого, цена 
с НДС/без НДС (указать нужное)*

	1.
	Комплект колодок тормозных передних
- номер по каталогу завода-изготовителя ТС: 
581014DE00 (или эквивалент)
	шт.
	1
	
	
	

	2.
	Комплект колодок тормозных задних
- номер по каталогу завода-изготовителя ТС: 
583024DE00 (или эквивалент)
	шт.
	1
	
	
	

	3.
	Амортизатор задний левый
- номер по каталогу завода-изготовителя ТС: 
553104D401 (или эквивалент)
	шт.
	1
	
	
	

	4.
	Амортизатор задний правый
- номер по каталогу завода-изготовителя ТС: 
553104D401 (или эквивалент)
	шт.
	1
	
	
	

	5.
	Трубка заднего отопителя
- номер по каталогу завода-изготовителя ТС: 
97550-4D100 (или эквивалент)
	шт.
	1
	
	
	

	Итого стоимость запасных частей
	


* Стоимость запасных частей и итоговые ценовые показатели по каждой позиции заполняются Заказчиком при заключении контракта 
на основании расшифрованной калькуляции (заказ-наряда), предоставленной победителем закупочной сессии. При этом, общая сумма всех позиций (стоимость запасных частей и работ) должна соответствовать итоговой цене, предложенной победителем в ходе закупочной сессии 
на ЕАТ «Березка» 

Требования к совместимости, эквивалентности и качеству запасных частей

1. Указанные в номенклатуре запасных частей каталожные номера (артикулы OEM) завода-изготовителя приведены исключительно для целей идентификации деталей, их точных геометрических параметров и конструктивной совместимости с узлами автомашины. 
При выполнении работ Исполнитель обязан использовать запасные части, которые полностью совместимы с конструктивными узлами автомашины (по предоставленному VIN) 
без необходимости доработки или изменения конструкции сопряженных узлов, и технические показатели которых соответствуют (или превосходят) параметры, указанные ниже:

	№ п/п
	Наименование детали 
и оригинальный артикул 
(для подтверждения совместимости)
	Наименование технического (качественного) показателя
	Требуемое значение показателя 

	1
	Комплект колодок тормозных передних
(совместимость с OEM: 581014DE00)
	Тип тормозной системы
	Дисковая

	
	
	Наличие акустического датчика износа («скрипуна»)
	Должно быть (минимум на 2-х колодках 
из комплекта)

	
	
	Конструктивное исполнение
	Наличие закрепленных механическим (заклепочным или пазовым) способом противоскрипных пластин на тыльной стороне колодки

	
	
	Тип фрикционного материала
	Органический с низким содержанием стали 
(Low-Metallic)

	
	
	Стабильность коэффициента трения при нагреве
	Должна сохраняться при температуре фрикционного элемента не менее чем 
до +350 °C

	2
	Комплект колодок тормозных задних
(совместимость с OEM: 583024DE00)
	Тип тормозной системы
	Дисковая

	
	
	Конструктивное исполнение
	Наличие интегрированных металлических противоскрипных пластин

	
	
	Тип фрикционного материала
	Органический с низким содержанием стали 
(Low-Metallic)

	
	
	Стабильность коэффициента трения при нагреве
	Должна сохраняться при температуре фрикционного элемента не менее чем до 
+300 °C

	3
	Амортизатор задний левый
(совместимость с OEM: 553104D401)
	Конструкция амортизатора
	Двухтрубный

	
	
	Вид наполнителя 
(рабочей среды)
	Газонаполненный (газомасляный)

	
	
	Наличие сайлентблоков 
на амортизаторе
	Должны быть впрессованы на заводе-изготовителе

	
	
	Защитное покрытие корпуса
	Стойкое полимерно-порошковое окрашивание

	4
	Амортизатор задний правый
(совместимость с OEM: 553104D401)
	Конструкция амортизатора
	Двухтрубный

	
	
	Вид наполнителя 
(рабочей среды)
	Газонаполненный (газомасляный)

	
	
	Наличие сайлентблоков 
на амортизаторе
	Должны быть впрессованы 
на заводе-изготовителе

	
	
	Защитное покрытие корпуса
	Стойкое полимерно-порошковое окрашивание

	5
	Трубка заднего отопителя
(совместимость с OEM: 97550-4D100)
	Материал изготовления магистрали
	Коррозионностойкий металл (алюминиевый сплав со специальным защитным анодированием или медь)

	
	
	Назначение
	Транспортировка жидкого теплоносителя (антифриза) к радиатору задней печки салона

	
	
	Соответствие гибочной геометрии
	Полное соответствие штатным местам крепления на днище/кузове автомобиля KIA Carnival 2009 года без применения механической деформации при монтаже

	
	
	Устойчивость к давлению 
в системе охлаждения
	Разрушающее давление магистрали не менее 0,3 МПа (3 бар)



2. Процедура заявления и проверки эквивалентности используемых при ремонте запасных частей осуществляется в следующем порядке:
· до начала фактического выполнения ремонтных работ Исполнитель обязан составить 
и представить Заказчику на согласование (в электронном виде) Акт дефектовки (Заказ-наряд) 
с указанием конкретных товарных знаков (производителей), артикулов производителей 
и номеров действующих сертификатов соответствия / деклараций о соответствии ТР ТС 018/2011 на каждую планируемую к установке деталь. Установка запасных частей без предварительного письменного согласования Заказчиком не допускается;
· если характеристики предложенных Исполнителем к установке деталей (согласно 
их официальной технической документации или паспортам качества) уступают вышеуказанным параметрам эквивалентности, Заказчик имеет право отклонить данные компоненты. В этом случае Исполнитель обязан за свой счет и без изменения цены контракта предоставить 
для ремонта аналоги, строго удовлетворяющие требованиям эквивалентности.


Перечень работ, выполняемых в ходе ремонта автомашины

	№
п/п
	Наименование (перечень) работ
	Нормо-часы*
	Цена за нормо-час, руб.**
	Сумма, НДС (или НДС 
не облагается, указать нужное) **
	Стоимость, руб. (с НДС, или НДС не облагается) **
	Итого, цена, руб. 
(с НДС/без НДС, указать 
нужное) **

	1.
	Колесо переднее левое – снятие/установка
	0,1
	
	
	
	

	2.
	Колесо переднее правое – снятие/установка
	0,1
	
	
	
	

	3.
	Тормозная накладка диска тормозного левого 
– снятие/установка
	0,2
	
	
	
	

	4.
	Тормозная накладка диска тормозного правого – снятие/установка
	0,2
	
	
	
	

	5.
	Колесо заднее левое – снятие/установка
	0,1
	
	
	
	

	6.
	Колесо заднее правое – снятие/установка
	0,1
	
	
	
	

	7.
	Тормозные колодки задние левые 
 – снятие/установка
	0,2
	
	
	
	

	8.
	Тормозные колодки задние правые
 – снятие/установка
	0,2
	
	
	
	

	9.
	Амортизатор задний левый – снятие/установка
	0,5
	
	
	
	

	10.
	Амортизатор задний правый – снятие/установка
	0,5
	
	
	
	

	11.
	Трубки заднего отопителя – снятие/установка
	0,4
	
	
	
	

	Итого стоимость работ
	


* Количество нормо-часов, указанное в настоящем Техническом задании, сформировано на основании данных завода-изготовителя (база данных Audatex) и является фиксированным
** Стоимость нормо-часа и итоговые ценовые показатели по каждой позиции заполняются Заказчиком при заключении контракта на основании расшифрованной калькуляции (заказ-наряда), предоставленной победителем закупочной сессии. При этом количество нормо-часов должно строго соответствовать настоящему Техническому заданию, а общая сумма всех позиций (стоимость запасных частей и работ) – итоговой цене, предложенной победителем в ходе закупочной сессии на ЕАТ «Березка» 

Сведения об автомашине
	Модель
	КИА МВ (CARNIVAL/SEDONA/VQ)

	VIN
	XWEMB752380000244

	ГРН
	О667УУ60

	Инвентарный № Заказчика
	М008128629

	Пробег на дату заключения Контракта, км*
	

	Год выпуска
	2009


* Заполняется заказчиком на дату направления проекта контракта
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