	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п/п
	Наименование товаров
	ОКПД-2
	Описание объекта закупки
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Клапан обратный
	28.14.11.131

	Клапан обратный. Назначение:  для предотвращения изменения направления потока рабочей среды в трубопроводе в обратном направлении. 
Запорным органом служит стальной (нержавеющая сталь SS 201 (аналог 12Х15Г9НД) шар, покрытый защитным слоем резины NBR; Ориентация положения при монтаже: вертикальное, горизонтальное; Рабочая среда: техническая, горячая и холодная вода; Температура рабочей среды, ⁰C: от -20 до 80; Строительная длина, мм: 145; Условный проход, мм: 40; Диаметр резьбы: 1 1/2";   Вид резьбы: Внутренняя/ внутренняя ;  Тип соединения: муфтовый(резьбовой); Материал корпуса чугун GGG50 (аналог ВЧ50); Давление, бар: 16; Соединения: резьбовое; Условная пропускная способность, м3/ч: 80;  Вес, кг:	2.04
	штука
	Без объёма

	2
	Клапан обратный
	28.14.11.131

	Клапан обратный.  Назначение: для  предотвращения обратного движения воды за счет перекрытия его проходного сечения затвором, представляющего собой диск, закрепленный на серьге. Нормальное состояние клапана – закрытое, которое обеспечивается за счет собственного веса диска.
Тип клапана: поворотный; Условный проход, мм: 40; Диаметр резьбы: 1 1/2";   Вид резьбы: Внутренняя/ внутренняя ;   Материал корпуса: нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2)
; Материал диска: нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2); Давление, бар: 16; Тип соединения: муфтовый(резьбовой)	; Максимальная рабочая температура,  °С: 230; Строительная длина, мм: 119; Вес, кг: 1.5
	штука
	Без объёма

	3
	Шайба
	25.94.12.110

	Плоская шайба  DIN 125 М12. 
Внутренний диаметр, мм: 13; Внешний диаметр, мм: 24; Твердость: 4.8; DIN: 125; ГОСТ  11371-78; ГОСТ 9649-78; Толщина, мм: 2.5; Материал: сталь: Покрытие: цинк.
	штука
	Без объёма

	4
	Лента ФУМ
	22.23.12.140

	Назначение: для герметизации и уплотнения резьбовых соединений в системах водоснабжения и других трубопроводах. Тип: фумлента; Материал: фторопласт; Цвет: графит; Ширина, мм: 19; Длина, м: 15; Толщина, мм: 0.25; Плотность, г/см³: 0.3; Для воды:  да; Маслобензостойкие: да; Вес нетто
0.045 кг
	штука
	Без объёма


Обязательная совместимость с имеющейся системой подачи, регулировки воды и водоподготовки, имеющейся у Заказчика
