
Приложение № 1 


Техническое задание

на оказание услуг по проведению гарантийного технического обслуживания (ПТО+ТОд+ТОбм+В) автомобиля КАМАЗ – АЦ 4,0-40/4 (43265) 2025 года выпуска, двигатель КАМАЗ, 667.512-285, четырехтактный, дизель, VIN: X8943449AS1BJ1209, согласно таблице:
	№ п/п
	Наименование 
	Описание работ

	Количество


	1.
	ТОд
	Проверка и регулировка натяжения приводных ремней.
	1

	2.
	ТОд
	Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов механизма газораспределения (предварительно проверив затяжку болтов головок цилиндров и гаек стоек коромысел).
	1

	3.
	ТОд
	Замена масла ДВС, включая стоимость масла.
	1

	4.
	ТОд
	Замена фильтрующих элементов очистки масла ДВС, включая фильтрующие элементы
	1

	5.
	ТОд
	Замена фильтра тонкой очистки топливной системы, включая фильтр
	1

	6.
	ТОд
	Проверка уровня охлаждающей жидкости антифриз.
	1

	7.
	ПТО
	Вымыть транспортное средство, обратив особое внимание на планируемые для обслуживания (ремонта) узлы и агрегаты
	1

	8.
	ПТО
	Проверить состояние и крепление подвески двигателя
	1

	9.
	ПТО
	Заменить фильтрующий элемент маслоотделителя системы нейтрализации
отработавших газов
	1

	10.
	ПТО
	Промыть блок дозирования жидкости системы нейтрализации
отработавших газов
	1

	11.
	ПТО
	Проверить состояние шлангов, труб и патрубков системы охлаждения двигателя
	1

	12.
	ПТО
	Проверить состояние устройства натяжения ремня переднего привода агрегатов
	1

	13.
	ПТО
	Проверить состояние ступицы вентилятора с ременным приводом
	1

	14.
	ПТО
	Проверить крепление пневмогидроусилителя привода сцепления
	1

	15.
	ПТО
	Проверить крепление картера коробки передач
	1

	16.
	ПТО
	Проверить работоспособность тормозной системы внешним осмотром и по показаниям штатных приборов
	1

	17.
	ПТО
	Заменить фильтр-патрон осушителя пневмопривода тормозов
	1

	18.
	ПТО
	Проверить работоспособность пневмопривода тормозов манометрами по контрольным выводам
	1

	19.
	ПТО
	Промыть влагомаслоотделитель пневмопривода тормозов
	1

	20.
	ПТО
	Проверить состояние воздухопровода нагнетательного компрессора
пневмопривода тормозов
	1

	21.
	ПТО
	Проверить состояние корпуса воздушного фильтра компрессора пневмопривода тормозов
	1

	22.
	ПТО
	Проверить крепление проводов к выводам генератора
	1

	23.
	ПТО
	Проверить крепление проводов к выводам стартера
	1

	24.
	ПТО
	Проверить крепление стартера
	1

	25.
	ПТО
	Заменить фильтр салонный системы кондиционирования и отопления
	1

	26.
	ТОбм
	Проверить состояние и крепление вала карданного привода моста заднего
	1

	27.
	ТОбм
	Смазать шарниры вала карданного привода моста заднего (при наличии прессмасленки)
	1

	28.
	ТОбм
	Смазать шлицевые соединения вала карданного привода моста заднего (при наличии прессмасленки)
	1

	29.
	ТОбм
	Проверить состояние и крепление вала карданного привода моста переднего
	1

	30.
	ТОбм
	Смазать шарниры вала карданного привода моста переднего (при наличии прессмасленки)
	1

	31.
	ТОбм
	Смазать шлицевые соединения вала карданного привода моста переднего (при наличии прессмасленки)
	1

	32.
	ТОбм
	Проверить крепление рычагов поворотных кулаков моста переднего
	1

	33.
	ТОбм
	Проверить состояние подшипников шкворней кулаков поворотных моста переднего
	1

	34.
	ТОбм
	Проверить состояние и крепление элементов подвески передней
	1

	35.
	ТОбм
	Проверить крепление стремянок рессор задних
	1

	36.
	ТОбм
	Проверить крепление кронштейнов задней рессорной подвески к раме
	1

	37.
	ТОбм
	Проверить крепление пальцев и болтов стяжных рессор задних
	1

	38.
	ТОбм
	Проверить состояние и крепление амортизаторов подвески задней
	1

	39.
	ТОбм
	Смазать пальцы рессор передних
	1

	40.
	ТОбм
	Смазать пальцы рессор задних
	1

	41.
	ТОбм
	Проверить суммарный люфт рулевого управления
	1

	42.
	ТОбм
	Проверить крепление сошки рулевого управления
	1

	43.
	ТОбм
	Выполнить внешний осмотр шплинтовки гаек шаровых пальцев рулевых тяг
	1

	44.
	ТОбм
	Проверить состояние и крепление хомутов (скоб) рулевых тяг, при необходимости затянуть
	1

	45.
	ТОбм
	Проверить отсутствие люфта валов карданных рулевого управления
	1

	46.
	ТОбм
	Проверить отсутствие люфта в шарнирах рулевых тяг передней оси
	1

	47.
	ТОбм
	Смазать шарниры тяг рулевых оси передней (при наличии прессмасленок)
	1

	48.
	ТОбм
	Проверить состояние и крепление камер тормозных оси передней
	1

	49.
	ТОбм
	Проверить состояние и крепление камер тормозных оси задней
	1

	50.
	ТОбм
	Проверить действие системы тормозной вспомогательной
	1

	51.
	ТОбм
	Проверить ход штока камеры тормозной оси передней
	1

	52.
	ТОбм
	Проверить ход штока камеры тормозной оси задней
	1

	53.
	ТОбм
	Проверить шплинтовку пальцев штоков тормозных камер оси передней
	1

	54.
	ТОбм
	Проверить шплинтовку пальцев штоков тормозных камер оси задней
	1

	55.
	ТОбм
	Смазать втулки (подшипники) валов разжимных кулаков тормозных механизмов задних
	1

	56.
	ТОбм
	Смазать втулки (подшипники) валов разжимных кулаков тормозных механизмов передних
	1

	57.
	ТОбм
	Смазать регулировочные рычаги тормозных механизмов передних
	1

	58.
	ТОбм
	Смазать регулировочные рычаги тормозных механизмов задних
	1

	59.
	ТОбм
	Проверить состояние и крепление проводов к выключателю АКБ (выключателю "массы")
	1

	60.
	ТОбм
	Проверить крепление клемм проводов к выводам АКБ
	1

	61.
	ТОбм
	Смазать клеммы АКБ
	1

	62.
	ТОбм
	Проверить состояние и крепление привода спидометра
	1

	63.
	ТОбм
	Проверить состояние и крепление жгутов проводов передней и задней светотехники
	1

	64.
	ТОбм
	Проверить работу системы ЭРА-ГЛОНАСС
	1

	65.
	ТОбм
	Проверить состояние и действие гидрозамков кабины
	1

	66.
	ТОбм
	Проверить состояние и действие ограничителя подъема кабины
	1

	67.
	ТОбм
	Проверить состояние и крепление элементов торсионно-рессорной подвески кабины
	1

	68.
	ТОбм
	Проверить крепление осей опор рычагов торсионов
	1

	69.
	ТОбм
	Смазать оси передних опор кабины
	1

	70.
	Техническое обслуживание, выполняемое по временному интервалу не реже одного раза в год «В»
	Проверить момент затяжки хомутов в соединениях рукавов с патрубками системы охлаждения двигателя
	1

	71.
	ТО «В»
	Смазать соединения штекерные на шасси кроме герметичных разъемов
	1

	72.
	ТО «В»
	Смазать болтовые наконечники генератора
	1

	73.
	ТО «В»
	Смазать болтовые наконечники стартера
	1

	
74.
	ТО «В»
	Смазать болтовые наконечники выключателя АКБ (выключателя "массы")
	1

	75.
	ТО «В»
	Проверить момент затяжки хомутов в соединениях рукавов с патрубками системы отопления
	1

	76.
	ТО «В»
	Заменить фильтр топливный системы питания отопителя автономного
	1



Услуги по техническому обслуживанию автомобильной техники, должны быть произведены в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и технических условий на конкретную модель, установленные заводом-изготовителем техники и законодательством Российской Федерации.
Подрядчик гарантирует, что запчасти и материалы, установленные и применяемые при оказании услуг, новые, не бывшие в употреблении (которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которых не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) соответствуют нормам безопасности и обладают высокими рабочими характеристиками, без дефектов, не переделанные, не поврежденные, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации.
Исполнитель должен обладать статусом официального дилера по техническому обслуживанию гарантийных автомобилей Камаз.


Старший инспектор ГКС ЦОД
ст. лейтенант внутренней службы                                                          Ю.С. Грушевский 



	
