Шторы - 13.92.22.120-00000018

Высота шторы: >= 2800 < 2900 мм.		- 2800		
Поверхностная плотность ткани: > 200 < 350 г/кв.м.		 - 320		
Ширина шторы: >= 3300 < 3500 мм.		-3400				
Материал: Полиэстер				
Антибактериальный компонент, содержащий с серебро: Да		
Антистатические свойства: Да, класс рассеивающих (не накапливающих) статическое электричество материалов
Огнестойкие свойства: Да (указать класс огнестойкости)	 - 2 класс		
Вид плетения материала: Тканое полотно				
Вид шторы: Гладкая	
Наличие узора (фактуры): Нет 
Одинаковая фактура изнаночной и лицевой части полотна: Да.		
Универсальные крючки из стали, совместимы со всеми подвесными потолочными системами - Да
Предел прочности: > 375 МПа.   -390
Оснащение:  >= 5 крючков на 1 погонный метр полотна - 5
Крепление крючков к полотну: зажимы распорного типа в тканевых карманах на полотне. 
Возможность снимать крючки с минимальными усилиями на время стирки неограниченное число раз: Да							
Сетка в верхней части шторы, обеспечивающая циркуляцию воздуха и беспрепятственное прохождение воды из автоматической установки пожаротушения в случае пожара: Да
Штора и сетка изготовлена из целого полотна ткани без стыков и строчек: Да
Количество рядов сетки: 1
[bookmark: _Hlk173931953_Копия_1]Высота сетки: > 500 <700 мм                 - 620
Размер ячейки сетки: >=10х10<15х15 мм        10*15
Наличие обработки всех краёв изделия: Да
Наличие подхвата для фиксации шторы в собранном виде: Да
[bookmark: _Hlk173931953]Длина подхвата: >= 400 <600 мм     - 550
Стирка химическими веществами, в том числе содержащими хлор: Да
Устойчивость к обработке дезинфицирующими средствами на основе изопропилового спирта, четвертичных аммониевых соединения (ЧАС): Да 
Устойчивость ткани к воздействию солнечных лучей, тепла, влажности, кислот и растворителей: Да
Антибактериальные свойства против группы бактерий: Клебсиелла пневмонии (Klebsiella pneumoniae); Золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus)
Подтверждение антибактериальной активности в аккредитованной Росздравнадзором российской лаборатории: Да
[bookmark: _Hlk173931998]Разрывная нагрузка во влажном состоянии в продольном направлении: >200 <600 Н    - 550
Разрывное удлинение во влажном состоянии: >108%    - 130


Карнизы - 22.23.14.130-00000001

Срок изготовления – до 30 календарных дней.



Габаритные параметры штор

	Ширина, см
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	400
	

	500
	



