
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку блока питания (для наращивания имеющегося СКУД (Модель: ST-PS103 или ЭКВИВАЛЕНТ)

1.1 Наименование:
	Наименование товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	Блок питания
	шт.
	8



1.2  Технические характеристики:
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения
	Инструкция по заполнению характеристики в заявке

	Тип монтажа
	Накладной
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Тип замка
	Нормально-закрытый
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Наличие кнопки открывания
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Возможность открытия ключом
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Минимальное напряжение питания
	≥ 6
	В
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Максимальное напряжение питания
	≤ 15
	В
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Потребляемый ток
	≤ 1
	А
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Минимальная рабочая температура
	≥ -40
	⁰С
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Максимальная рабочая температура
	≤ +50
	⁰С
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики



