
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку блока питания (для наращивания имеющегося СКУД (Модель: ST-PS103 или ЭКВИВАЛЕНТ)

1.1 Наименование:
	Наименование товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	Блок питания
	шт.
	8



1.2  Технические характеристики:
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения
	Инструкция по заполнению характеристики в заявке

	Минимальное входное напряжение
	≥ 190
	В
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Максимальное входное напряжение
	≤ 260
	В
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Минимальное выходное напряжение постоянного тока
	≥ 13
	В
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Максимальное выходное напряжение постоянного тока
	≤ 13,5
	В
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Минимальное выходное напряжение постоянного тока (батарея)
	≥ 10,5
	В
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Максимальное выходное напряжение постоянного тока (батарея)
	≤ 12 
	В
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Выходной ток
	≥ 3
	А
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Стабилизация напряжения
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Защита от короткого замыкания
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Защита от глубокого разряда
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Защита от чрезмерного заряда
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Защита от переполюсовки батарея
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Защита нагрузки
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Максимальная длина 
	≤ 125
	мм.
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Максимальная ширина 
	≤ 80
	мм.
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Максимальная глубина 
	≤ 43
	мм.
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики



