
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку автономного контроллера (для наращивания имеющегося СКУД (Модель: ST-SC342E или ЭКВИВАЛЕНТ)

1.1 Наименование:
	Наименование товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	Контроллер
	шт.
	8



1.2  Технические характеристики:
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения
	Инструкция по заполнению характеристики в заявке

	Наличие встроенного считывателя
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Число пользователей
	≥2000
	шт.
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение

	Формат радиочастотной идентификации
	Em-Marine
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Максимальная дистанция считывания
	≤ 6
	см
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение

	Минимальное время срабатывания реле замка
	≥ 1
	с
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение

	Максимальное время срабатывания реле замка
	≤ 99
	с
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Входы для кнопки выхода
	≤ 1
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Материал корпуса
	Металл
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Класс защиты
	≥ IP68
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение



