Система выпуска сметной документации А0 v. 3.7.5.3 Copyright InfoStroy Ltd.		
	УТВЕРЖДАЮ:		

			
	"_____" ______________ 20___ г.	
		
Ремонт крыши МУК-4 по адресу: г.Киров. ул.Азина, 55	
(наименование стройки)	
Ремонт крыши МУК-4 по адресу: г.Киров. ул.Азина, 55	
(наименование объекта)	
Ведомость объемов работ №02-01-02	
 Ремонт кровли здания МБОУ МУК №4 по адресу: г.Киров. ул.Азина, 55	
	
№
п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
1	2	3	4	
1	Разборка: кирпичных стен	м3	0,75	
2	Строительный мусор	т	1,35	
3	Подшивка потолков: досками обшивки	100 м2	0,24	
4	Доска обшивочная хвойных пород (ель, сосна), сорт АВ, профиль штиль, толщина 16 мм, ширина до 145 мм	м3	-0,4464	
5	Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт I	м3	0,6	
6	Подшивка потолков: сталью кровельной оцинкованной по дереву	100 м2	0,24	
7	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	-0,1008	
8	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,55 мм, ширина 1250 мм	м2	25,2	
9	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты насухо	100 м2	1,59	
10	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, плотность 100-105 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °C не более 0,036/0,038 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,04 МПа	м3	24,5655	
11	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны (прим. слуховых окон)	100 м2	0,17	
12	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	-0,1224	
13	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,55 мм, ширина 1250 мм	м2	17,85	
14	Ограждение кровель перилами (с элементами снегозадержания h=0,9м)	100 м	0,32	
15	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката	т	0,657231	
16	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную	т груза	1,35	
17	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 39 км	1т груза	1,35	
	
Составил:					
	
Проверил: