Технические характеристики Шкафа сушильного (+200°С), ШС-80-02 СПУ, 80 л
	Наименование параметра
	Значение параметра

	
	ШС-80-02

	1. Объем рабочей камеры, дм ³, не менее
	80

	2. Диапазон рабочих температур, °С
	50…200

	3. Диапазон времени выдержки, мин
	1…999

	4. Отклонения температуры от заданной по объему рабочей камеры шкафа, °С
	±3

	5. Предельное отклонение времени выдержки, мин 
	+5

	6. Время нагрева незагруженного шкафа от температуры окружающей среды до температуры 200 °С, мин, не более
	25

	7.  Потребляемая мощность, кВт, не более
	2,2

	8. Габаритные размеры шкафа, мм, не более: 
 ширина 
 глубина 
 высота
	
830
620
600

	9. Размеры рабочей камеры шкафа, мм, не менее: 
 ширина
 глубина 
 высота
	
520
340
460

	10. Масса, кг, не более
	52
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Технические характеристики   Шкафа сушильного  ( +200°С ) ,  ШС - 80 - 02 СПУ, 80 л  

Наименование параметра  Значение параметра  

ШС - 80 - 02  

1. Объем рабочей камеры, дм  ³,  не менее  80  

2. Диапазон рабочих температур, °С  50…200  

3. Диапазон времени выдержки, мин  1…999  

4. Отклонения температуры от заданной по объему рабочей камеры  шкафа, °С  ±3  

5. Предельное отклонение времени выдержки, мин   +5  

6. Время нагрева незагруженного шкафа от температуры окружающей  среды до температуры 200 °С, мин, не более  25  

7.  Потребляемая мощность, кВт, не более  2,2  

8. Габаритные размеры шкафа, мм, не более:      ширина      глубина      высота    830   620   600  

9. Размеры рабочей камеры шкафа, мм, не менее:      ширина     глубина      высота    520   340   460  

10. Масса, кг, не более  52  

   

