Система выпуска сметной документации А0 v. 3.7.3.1 Copyright InfoStroy Ltd.		
СОГЛАСОВАНО:	Директор	УТВЕРЖДАЮ:	Директор	
	ООО "Омега-Строй"	МБОУ ООШ № 68 г. Кирова		
	
	О. А. Тверскова		Е.С. Кокоулина	
"_____" ______________ 20___ г.	"_____" ______________ 20___ г.	
	
Ведомость объемов работ №ЛС-02-01-01	
Ремонт фасада (утепление стен) ООШ 68	

№
п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
1	2	3	4	
Демонтаж	
1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	1,288	
2	Щиты настила, толщина 50 мм	м2	4,3792	
3	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,14168	
4	Демонтаж светильника, устанавливаемый вне зданий с лампами: накаливания К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы Козп=0,6; Кэм=0,6; Кзтм=0,6; Кмат=0_Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное)	шт	4	
5	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	17,696	
6	Демонтаж Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы Козп=0,3; Кэм=0,3; Кзтм=0,3; Кмат=0_Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки	100 м	0,418	
7	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	4,860588	
8	Демонтаж Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы Козп=0,3; Кэм=0,3; Кзтм=0,3; Кмат=0_Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки	100 м	0,418	
9	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	13,276265	
Устройство фасада	
10	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных	м3	6,9	
11	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 40-53 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °C не более 0,034/0,035 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,7 МПа, толщина 40-100 мм	м3	6,762	
12	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	1,38	
13	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	-2,6082	
14	Штукатурка цементная ЕК ТТ30 для внутренних и наружных работ 25кг (60шт/9 скл) (ТЦ Алтай - Сервис")	КГ	6520,5	
15	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2	1,38	
16	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101	т	0,06348	
17	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	24,84	
18	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: накаливания К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (светильник ранее демонтированный)	шт	4	
19	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	29,4936	
20	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (ранее демонтированный)	100 м	0,418	
21	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	16,201931	
22	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (ранее демонтированный)	100 м	0,418	
23	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	44,254245	
24	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,14168	
25	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	т	0,01225	
26	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без (полоса стальная толщ 3мм ширина 40 мм-13 п.м)	т	0,01225	
27	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 Кзт=1,1_Нанесении лакокрасочных материалов ручным способом	100 м2	0,01118	
28	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 Кзт=2; Кэм=2 Rзтм=2; Кмат=2_Нанесение защитного покрытия в несколько слоев (N=2 - количество слоев) Кзт=1,1_Нанесении лакокрасочных материалов ручным способом	100 м2	0,01118	
	
Составил:				Васенин А.А.	
	
Проверил: