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Техническое задание

1. Предмет контракта: Контрольно-измерительные приборы.

2. Срок исполнения обязательств по поставке товара: 40 рабочих дней с даты заключения Контракта.

[image: ]3. Наименование, функциональные и качественные характеристики, количество поставляемого товара:
	№
	Наименование объекта закупки
	Характеристики
	Кол-во

	1
	Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7 /4-Т-4Р-2А (3") или эквивалент
	Диапазон измерения относительной влажности, %	0…99
Единицы представления влажности	% отн. влажн.,°С по т.р., ppm, г/м3
Количество точек автоматической статистики, не менее	715000
Питание прибора, В	220В, 50Гц
Потребляемая прибором мощность, Вт, не более	15
Интерфейс связи с компьютером	RS-232, USB, Ethernet
Диапазон изменения выходного тока, мА	0…5, 0…20, 4…20
Дискретность изменения выходного тока, мкА, не менее	19,5
Максимальное сопротивление нагрузки, Ом, не менее	300
Нагрузочная способность реле, не менее	7 А при 220 В
Масса блока измерения, кг, не более	1
Габаритные размеры блока измерения, мм, не более	178х220х75
Средний срок службы, лет, не менее	5
Наличие первичной поверки
	1 шт.

	2
	Преобразователь измерения влажности и температуры ИПВТ-03-14-2В или эквивалент
	Диапазон измерения влажности газов, %	0…99
Диапазон измерения температуры, °С	-45…+120
Пределы абсолютной погрешности измерений температуры, °С, от минус 45 до минус 20	±0.5
Пределы абсолютной погрешности измерений температуры, °С, от минус 20 до плюс 60	±0.2
Пределы абсолютной погрешности измерений температуры, °С, от плюс 60 до плюс 150	±0.5
Габаритные размеры для первичных преобразователей, мм, не более	260х75х60
Масса первичного преобразователя не более, кг	0.4
Питание преобразователя постоянным током напряжением, В	4…30
Потребляемая мощность, Вт, не более	1
Средний срок службы, лет, не менее	5
Материал корпуса	пластмасса
Степень пылевлагозащиты, не менее	IP54
Кабель для подключения не менее 10 метров
Наличие первичной поверки
	3 шт.
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