	Приложение №___
 к Договору на оказание услуг 
от «___» _________ 20__ г.
№ ____________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на проведение Капитального ремонта в помещениях училища. 
	1. 
	Наименование выполняемых работ
	[bookmark: _Hlk195628148]Капитальный ремонт класса № 30 «Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского» 

	2. 
	Заказчик
	«Академическое музыкальное училище при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского»

	3. 
	Адрес объекта
	г. Москва, Мерзляковский пер., д.11;

	4. 
	Сроки выполнения работ
	Согласно Календарному плану производства работ по Заявке заказчика

	5. 
	Основные требования к выполняемым работам и применяемым материалам
	5.1 Подрядчик работ должен соответствовать требованиям законодательства РФ, предъявляемым к лицам, осуществляющим виды работ согласно настоящему Техническому заданию, в случае если такие требования установлены законодательством РФ.
5.2 Подрядчик выполняет все работы с использованием собственного оборудования, конструкций, изделий и материалов и прочего (своим иждивением). Все необходимые материалы, конструкции, оборудование и изделия и прочее (далее также «продукция») приобретаются Подрядчиком. Продукция должна быть не бывшей в употреблении, не восстановленной, а также свободной от прав и обязанностей на нее третьих лиц.
5.3 Все работы должны быть выполнены в соответствии с техническими регламентами на ремонтно-строительные работы нормами и требованиями нормативных документов в области охраны труда и безопасности производства работ, а также требованиями соответствующих надзорных, контролирующих и инспектирующих органов, в том числе требованиями СНиП 12-03 2001 «Безопасность труда в строительстве», правила охраны труда, строительными нормами и правилами, правилами противопожарной безопасности (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»)), СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ», требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
5.4 Устанавливаемое оборудование, конструкции, изделия и материалы должны отвечать требованиям стандартов и техническим условиям, иметь сертификаты (паспорта) соответствия безопасности или иные аналогичные документы, в случае если это установлено законодательством, быть новыми (не бывшими в эксплуатации (в использовании)). Необходимо использовать товары, соответствующие требованиям Постановления Правительства РФ от 31 декабря2009 года № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд», а также требованиям приказа Минэкономразвития РФ от 9 марта 2011года № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным Федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности» и другой нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации.
5.5 Все работы должны вестись в строгом соответствии с нормами производственной, пожарной, санитарной, экологической безопасности, безопасности дорожного движения, а также иных мер безопасности, предусмотренных законодательством РФ.
5.6 На подрядчике лежит ответственность за разборку, сборку и перемещение мебели из помещения подлежащего ремонту, а также сборку и установку мебели в помещения после проведения ремонта.
5.7 Срок гарантии качества работ устанавливается не менее 60 месяцев, срок и объем гарантии на установленное оборудование, изделия и используемые материалы – согласно гарантии изготовителя, но не менее 60 месяцев. Гарантийный срок начинает исчисляться с даты подписания сторонами документа о приемке работ. В случае если срок гарантии на установленное оборудование менее срока гарантии изготовителя, то Подрядчик берет на себя обязательство по исполнению гарантийных обязанностей сроком не менее 60 месяцев с даты подписания сторонами документа о приемке работ. Объем гарантии – 100%. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ.
5.8 Подрядчик гарантирует, что качество материалов и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им (в том числе субподрядчиками) для выполнения работ, будут соответствовать спецификациям, указанным в настоящем Техническом задании, государственным стандартам и техническим условиям Российской Федерации, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество, включая радиационную безопасность, в случае если это установлено законодательством.
5.9 Подрядчик будет проводить совместно с Заказчиком периодические испытания, проверки выполненных работ и качество используемых при выполнении работ оборудования, изделий, материалов и конструкций. Заказчик при необходимости будет привлекать для проведения испытаний и проверок сторонние организации, имеющие соответствующие разрешительные документы и сертификаты. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по контракту его субподрядчиками.
5.10 Подрядчик устранит недоделки и дефекты, выявленные в процессе приемки работ и гарантийной эксплуатации, за свой счет, если они возникнут по вине Подрядчика.
5.11 На Подрядчике лежит ответственность за обеспечение сохранности используемых им материалов, оборудования, конструкций, комплектующих изделий, материалов, техники и риск их случайной утраты и случайного повреждения до момента подписания Заказчиком акта приемки всех выполненных работ по контракту. В случае нанесения повреждений имуществу, принадлежащему Заказчику (повреждение электропроводки, кровли и т.д.) при проведении работ Подрядчиком, восстановительные работы проводятся полностью за счет средств Подрядчика, не включенных в стоимость контракта.
5.12 Подрядчик обязуется содержать территорию объекта и прилегающие к нему участки, свободными от ремонтных и строительных отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить их своевременный вывоз, а также уборку территории, на которой выполняются работы. Подрядчик не вправе использовать под строительный мусор урны и контейнеры объекта и прилегающих зданий и домов. Погрузка и вывоз отходов (строительного мусора и прочего) осуществляется силами Подрядчика и за его счет.
5.13 Подрядчик вывезет до дня подписания акта приемки всех, выполненных по контракту работ, принадлежащие ему машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, материалы, изделия, конструкции.
5.14 Подрядчик осуществит в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ (до направления Заказчику акта приемки всех выполненных работ по контракту) окончательную уборку Объекта (места выполнения работ) от отходов по результатам выполнения работ. Погрузка и вывоз отходов (строительного мусора и прочего) осуществляется силами Подрядчика и за его счет.
5.15 Подрядчик осуществит мероприятия по противопожарной безопасности и технике безопасности при работе в условиях населенного пункта.
5.16 Подрядчик выполнит в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные контрактом.
5.17 По окончании работ (до направления Заказчику акта приемки всех выполненных работ по контракту) Подрядчик передает Заказчику: 
-  журнал производства работ;
- акты на скрытые работы, оформленные в процессе производства работ (при необходимости проведения этих работ);
- сертификаты (паспорта) на использованные материалы и установленное оборудование, а также исполнительную документацию, в случае если это установлено законодательством.
5.18 Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима на строительной площадке, за повреждение имущества Заказчика и третьих лиц, причинение вреда сотрудникам Заказчика и третьим лицам возлагается на Подрядчике в соответствии с действующим Законодательством.
5.19 Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором ежедневно отражается ход выполнения работ, данные о проведении ревизий, испытаний, опробования оборудования, все согласованные отступления от сметной документации, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
5.20 Все работы должны вестись в условиях населенного пункта в строгом соответствии с нормами производственной, пожарной, санитарной, экологической безопасности, безопасности дорожного движения, а также иных мер безопасности, предусмотренных законодательством РФ.

	6.
	Нормативные документы
	6.1. - Градостроительного кодекса Российской Федерации;
6.2. - Гражданского кодекса Российской Федерации;
6.3. - Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
6.4. - Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
6.5. - Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
6.6. - Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
6.7. - «СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
6.8. - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
6.9. - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 N 40 «Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;
6.10. - «СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004»;
6.11. - «СП 118.13330.2012*. Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»;
6.12. - «СП 56.13330.2011. Свод правил. Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001»;
6.13. - «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
6.14. - «СП 2.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;
6.15. - «СП 35-103-2001. Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»;
6.16. - «СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001»;
6.17. - «СП 51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003»;
6.18. - «ГОСТ 30494-2011. Межгосударственный стандарт. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;
6.19. - «СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87»;
6.20. -  САНПИН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
6.21. и другой нормативно-технической документацией, действующей на территории РФ.







7. Объемы работ: 
                             7.1 Ведомость объёма работ 02-01-01



	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	Снятие наличников
	100 м
	0,07
	 

	2
	Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен
	100 м2
	0,283
	 

	3
	Разборка каркаса деревянных стен: из брусьев
	100 м2
	0,283
	 

	4
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м
	0,188
	 

	5
	Люстры и подвесы с количеством ламп: свыше 5 до 12 (Строительный мусор 0,006т)
	шт
	3
	 

	6
	Демонтаж: выключателей, розеток
	100 шт
	0,04
	 

	7
	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей
	шт
	1
	 

	8
	Установка сплит-систем с внутренним блоком кассетного типа мощностью: до 5 кВт
	компл
	1
	 

	9
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
	100 шт
	0,03
	 

	10
	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо (Защита полов пленкой)
	100 м2
	0,235
	 

	11
	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо (Снятие пленки)
	100 м2
	0,235
	 

	Раздел 2. Ремонтные работы

	12
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,07
	 

	13
	Наличник плоский из древесины хвойных пород, сечение 80х12 мм
	м
	7,84
	 

	14
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,11843
	 

	15
	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой по готовому основанию
	100 м2
	0,598
	 

	16
	Сетка из стекловолокна армирующая, плотность основы 80 нитей/см, плотность уток 80 нитей/см, поверхностная плотность 170 г/м2
	м2
	66,4378
	 

	17
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
	100 м2
	0,598
	 

	18
	Смеси сухие штукатурно-клеевые на цементной основе для наружных и внутренних работ, фракции 1,5 мм
	кг
	50,83
	 

	19
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	11,96
	 

	20
	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)
	100 м2
	0,598
	 

	21
	Состав пастовый минеральный или полиминеральный декоративный для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с минеральным наполнителем, размер зерна 0,5-5,0 мм
	т
	0,12558
	 

	22
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	9,568
	 

	23
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2
	0,598
	 

	24
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	т
	0,01794
	 

	25
	Грунтовка акриловая ВД-АК-02
	кг
	11,96
	 

	26
	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих и деталей крепления
	100 м2
	0,229
	 

	27
	Комплект из стального оцинкованного профиля для монтажа подвесных потолочных систем
	м2
	22,9
	 

	28
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м
	0,188
	 

	29
	Плинтус для полов из ПВХ, с кабель-каналом, размеры 22х49 мм
	м
	18,988
	 

	30
	Светильник светодиодный панельный, встраиваемый в подвесной потолок плитно-ячеистый, с подключением: к клеммной колодке светильника
	100 шт
	0,06
	 

	31
	Светильник светодиодный потолочный накладной для общественных зданий, IP40, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус пластиковый, кривая силы света косинусная, световой поток 5900-6500 лм, цветовая температура 3000-5000 К, размеры светильника 595х595 мм, мощность 45 Вт
	шт
	6
	 

	32
	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт
	0,01
	 

	33
	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, с индикатором 10 А, цвет белый, IP20
	шт
	1
	 

	34
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	0,02
	 

	35
	Кабель-канал (короб), размеры 20х10 мм
	м
	2
	 

	36
	Соединитель на стык кабель-канала, размеры 20х10 мм
	100 шт
	0,01
	 

	37
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2
	100 м
	0,06
	 

	38
	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм
	100 м
	0,06
	 

	39
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	100 м
	0,21
	 

	40
	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 25 мм
	м
	21
	 

	41
	Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 20 мм
	10 шт
	2,1
	 

	42
	Коробка ответвительная, размеры 100х100х50 мм
	шт
	3
	 

	43
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
	100 м
	0,06
	 

	44
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-660
	1000 м
	0,00612
	 

	45
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	0,15
	 

	46
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-660
	1000 м
	0,0153
	 

	47
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт
	0,02
	 

	48
	Розетка скрытого монтажа с заземляющим контактом, с защитной шторкой и крышкой, 16 А, цвет серебряный, IP20
	шт
	2
	 

	49
	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (Ранее демонтированный материал)
	шт
	2
	 

	50
	Установка сплит-систем с внутренним блоком кассетного типа мощностью: до 5 кВт (Ранее демонтированный материал)
	компл
	1
	 

	51
	Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10 (Ранее демонтированный материал)
	100 шт
	0,03
	 

	Раздел 3. Прочие работы

	52
	Затаривание строительного мусора в мешки
	т
	1,3
	 

	53
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	1т груза
	1,3
	 

	54
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км
	1т груза
	1,3
	 



8.0*Особые условия
Сроки производства работ: по Заявке заказчика, с учетом специфики образовательного учреждения.


9.Требования к системе контроля качества:
9.1. Ответственность за качество выполняемых ремонтных работ возлагается на подрядную организацию.
9.2. Представитель заказчика проверяет объемы выполненных подрядчиком строительно-монтажных работ и осуществляет их приемку, участвует в освидетельствовании скрытых работ с составлением акта на каждый вид скрытых работ с разрешением последующих работ.
9.3. Приемка объемов, качества выполненных и скрытых работ производится визуально и инструментальными измерениями.
9.4. В случае обнаружения несоответствия качества, техническим характеристикам и требованиям безопасности, в том числе экологическим требованиям, применяемых материалов, Подрядчику необходимо произвести замену материала, предварительно согласовав с техническим заказчиком в течение семи дней.
9.5. В случае непредъявления Подрядчиком скрытых работ, заказчик или технический заказчик вправе потребовать контрольного вскрытия любого участка скрытых работ в присутствии подрядчика или его представителя, для подтверждения правильности выполнения работ. Вскрытие и при необходимости устранение обнаруженных строительных отклонений, производится за счет средств подрядчика.
9.6. При отказе подрядчика от составления или подписания акта выявленных дефектов, для их подтверждения заказчик назначает независимую экспертизу, по результатам работы которой составляется соответствующий акт по фиксированию выявленных дефектов и их характера. 
9.7. При возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводу недостатков работы и их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несёт подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений подрядчиком настоящего контракта или причинной связи между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несёт сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, то в равных долях. Обращение за экспертизой не исключает право сторон обратиться по данному вопросу в суд. 9.8. Подрядчик обязан обеспечить высокое качество работ за счет:  привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензиями, разрешениями для выполнения работ;  использования инструментов и оборудования, отвечающих технологиям выполнения соответствующих видов работ.

                             10. Общие организационные вопросы
10.1. Подрядчик в течение 3 календарных дней с даты подписания договора, но не позднее даты начала производства работ, предоставляет Заказчику календарный план производства работ (далее – Календарный план) с указанием видов планируемых по договору работ и плановых дат начала и окончания каждой позиции плана. Календарный план, подписанный Подрядчиком и утвержденный Заказчиком, является приложением к договору. Подписание и утверждение Календарного плана осуществляется уполномоченными лицами Подрядчика и Заказчика в соответствии с условиями договора. Ответственность за неисполнение общего срока выполнения работ как по Этапу 3 в соответствии с п. 4 ТЗ в целом, так и отдельных позиций Календарного плана, утвержденного Заказчиком, влечет применение штрафных санкций в соответствии с условиями договора. В случае непредоставления Календарного плана Подрядчик до работ не допускается.
10.2. Перед началом работ Заказчик и подрядчик подписывают Акты осмотра объектов.
10.3. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязаны в 3-дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.
10.4. Строительный контроль, осуществляют представители Заказчика в соответствии с приказом по учреждению. Подрядчик не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с Заказчиком. 
10.5. Подрядчик обязан своевременно принимать меры к устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшей работе не приступать.
10.6. Проверка исполнительной документации Заказчиком, в срок до 30 календарных дней.
10.7. Оплата производится по факту выполнения работ после подписания акта сдачи-приемки всех выполненных работ.
10.8. Авансирование не предусмотрено.

