ДОГОВОР № 39/26
На закупку вещевого имущества для групп экстренного реагирования «обувь защитная специальная и перчатки для зашиты рук»
ИКЗ: 261202700115720140100100160000000000

г. Грозный   						                        	                       «__» ______ 2026 г.
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Чеченской Республике (далее - Главное управление), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________, действующего на основании _______, с одной стороны, и ____________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________, действующий на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» и каждая в отдельности «Сторона», руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федерального закона № 44-ФЗ), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

[bookmark: _GoBack]1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику товар, указанный в п. 1.2. настоящего Договора, в соответствии с условиями Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемый Товар.
1.2. Предметом Договора является закупка вещевого имущества для групп экстренного реагирования «обувь защитная специальная и перчатки для зашиты рук» (далее – Товар).
1.3. Количество, ассортимент, характеристики, место, цена, информация о стране происхождения Товара, а также срок поставки Товара определяются согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к Договору) и Спецификации (Приложение №2 к Договору), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора. Увеличение цен на поставляемый Товар не допускается.
1.4. Поставляемый Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при использовании в обычных условиях.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Цена настоящего Договора составляет _________ (_____________) рублей ___ копеек, с НДС или НДС не облагается.
2.2. Цена Договора, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора, является твердой и определяется на весь срок его исполнения. 
2.3. Цена Договора включает в себя все налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также все расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора, в том числе расходы Поставщика прямо не предусмотренные, но которые могут возникнуть в ходе исполнения Договора.

3. СРОКИ, УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Срок поставки Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания сторонами Договора.
3.2. Поставка Товара осуществляется по адресу нахождения Заказчика за счет Поставщика.
3.3. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчёту платёжным поручением путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счёт Поставщика, указанный в настоящем Договоре. В случае изменения расчетного счета Поставщика он обязан в двухдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчётного счёта. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счёт Поставщика, несёт Поставщик. Днем оплаты поставленного товара считается день списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.
3.4. Оплата поставленного товара производится в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Заказчиком документа о приемке товара, за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации.
3.5. Источник финансирования: Федеральный бюджет.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1. Поставщик обязуется:
4.1.1.К окончанию установленного пунктом 3.1 настоящего Договора срока поставить Заказчику товар в объеме, предусмотренном настоящим Договором.
4.1.2. Обеспечить соответствие поставленного товара предъявляемым к ним требованиям, указанным в спецификации, а также требованиям законодательства Российской Федерации.
4.1.3. Устранить недостатки товара в течение 30 календарных дней с момента заявления о них Заказчиком, нести расходы, связанные с устранением данных недостатков.
4.1.4. Гарантировать качество поставленного товара.
4.1.5. Предоставлять по требованию Заказчика полную и точную информацию о товаре, а также о ходе исполнения своих обязательств по настоящему Договору, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.
4.2. Поставщик вправе:
4.2.1. Требовать от Заказчика своевременного исполнения обязательств по приемке и оплате стоимости поставленного товара по настоящему Договору.
4.2.2. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором. 
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. Принять товар в соответствии с разделом 7 настоящего Договора и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара, указанных в спецификации, подписать и передать Поставщику документ о приемке товара.
4.3.2. Оплатить стоимость товара, поставленного Поставщиком согласно условиям настоящего Договора.
4.3.3. Осуществлять контроль за ходом исполнения условий Договора.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Требовать от Поставщика исполнения обязательств, предусмотренных Договором, надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
4.4.2. Отказать Поставщику в приемке поставленного товара в случае его ненадлежащего качества.
4.4.3. Предложить Поставщику увеличить или уменьшить в процессе исполнения настоящего Договора объем поставляемого товара, предусмотренного Договором, не более чем на 10 % в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ.
4.5. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, за исключением просрочки исполнения Заказчиком, Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается:
5.1.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, в размере 1 процента цены Договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
5.1.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ, предложившим наиболее высокий размер платы за заключение Договора, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа составляет:
а) в случае, если цена Договора не превышает начальную (максимальную) цену Договора:
- 10 процентов начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;
- 5 процентов начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- 1 процент начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена Договора превышает начальную (максимальную) цену Договора:
- 10 процентов цены Договора, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;
- 5 процентов цены Договора, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- 1 процент цены Договора, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
5.1.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет:
а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.
5.1.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренного Договором, размер штрафа составляет:
а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.
5.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафа, пени).
5.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором соответствующим отдельным этапом исполнения Договора) и фактически исполненных Поставщиком.
5.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
5.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
5.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
5.7. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от исполнения принятых обязательств, если не принимается решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.
5.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло по вине другой Стороны.
5.9.  В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени), и получения отказа (или неполучения в установленный срок ответа) Поставщика об удовлетворении данных требований, удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) одним из следующих способов из:
- денежных средств, перечисленных Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Контракта и находящихся на счете Заказчика;
- независимой гарантии путем направления соответствующего требования Гаранту;
- оплаты по Контракту путем ее уменьшения на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени);
- взыскать неустойку (штраф, пени) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в судебном порядке).
6. ПОРЯДОК И СРОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
6.1. Приёмка результата исполнения Договора осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. Заказчик осуществляет приемку результата исполнения Договора, в том числе в части соответствия количества, комплектности, объема требованиям, установленным Договором, в течение 5 (пяти) календарных дней с момента фактической поставки товара, предоставления Поставщиком документа, подтверждающего исполнение обязательств, и документов на оплату путем осуществления со стороны Заказчика следующих действий:
- приемочная комиссия Заказчика осуществляет действия, направленные на установление соответствия (несоответствия) поставленного товара и представленных Поставщиком документов, необходимых для осуществления приемки, условиям Договора;
- по результатам осуществления указанных действий составляется документ о приемке товара, подписываемый членами приемочной комиссии, и утверждается Заказчиком.
- в случае установления приемочной комиссией соответствия результата поставки товара и представленных Поставщиком документов требованиям Договора, Заказчиком подписывается документ о приемке товара, представленный Поставщиком для осуществления приемки, с подписью и печатью (при ее наличии) Поставщика, или Поставщику направляется мотивированный отказ от приемки в письменной форме.
6.3. В случае выявления несоответствия условиям Договора Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов исполнения Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке и устранено Поставщиком.
6.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки в течение 30 календарных дней с момента заявления о них Заказчиком либо возместить расходы Заказчика на устранение выявленных недостатков.
7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА
7.1. Качество товара, поставляемого по настоящему Договору, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого товара и требованиям настоящего Договора, изложенным в показателях качества Спецификации.
7.2. На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара.
Срок устранения недостатков товара, выявленных в гарантийный период, не должен превышать 30 календарных дней с момента письменного заявления о них Заказчиком.
7.3. Заказчик вправе предъявлять требования, связанные с ненадлежащим качеством поставленного товара, в течение установленного гарантийного срока. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет произвести замену дефектного товара, в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации.
7.4. При выявлении Заказчиком недостатков поставленного товара составляется акт. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты) поставленного товара, согласования порядка и сроков их устранения, Поставщик обязан направить своего представителя не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непреодолимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила), а именно: стихийные бедствия, наводнения, землетрясения, пожары, военные действия, забастовки.
8.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору одной из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону не позднее пяти календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по Договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. В случае если такие обстоятельства длятся более одного календарного месяца, Стороны праве расторгнуть настоящий Договор по соглашению Сторон.
8.3. При рассмотрении споров в связи с обстоятельствами непреодолимой силы сторона, ссылающаяся на эти обстоятельства, обязана представить документальное подтверждение их наступления (выданный лицом, уполномоченным выдавать такие документы).
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров (в досудебном порядке).
9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Чеченской Республики.
9.3. Претензия Сторон, направленная в досудебном порядке, подлежит рассмотрению в течение 14 календарных дней с момента поступления.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения обеими Сторонами и действует по 31.12.2026 г. (включительно), а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами. Окончание срока действия настоящего Договора не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по настоящему Договору.
10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. В случае изменения у какой-либо из Сторон места нахождения, названия она обязана в течение двух календарных дней письменно известить об этом другую Сторону.
10.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
10.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
10.5. Изменение условий настоящего Договора при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, а также в случае реорганизации она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) календарных дней с даты такого изменения. При этом если Поставщик не исполнит, либо ненадлежащим образом исполнит обязанность, предусмотренную настоящим пунктом, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет, несет Поставщик.
11.3. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
В случае, предусмотренном настоящим пунктом, перемена Поставщика оформляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.
11.4. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего Договора и ставших им известными в ходе исполнения настоящего Договора.
11.5. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

12. МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫСТОРОН


	Заказчик:
	Поставщик:

	Главное управление МЧС России 
по Чеченской Республике
	

	364060, ЧР, г. Грозный, ул. им. У.А. Садаева, 13
ИНН – 2027001157
КПП – 201401001 ОКТМО – 96701000
л/с – 03941784270 в УФК по Чеченской Республике; ОКПО – 08929178
казначейский счет – 03211643000000013231
ЕКС - 40102810745370000024
Наименование банка: ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области, 
г. Нижний Новгород
БИК – 012202102
	

	__________________________ «____________»
	__________________________ «____________»

	М.П.	
	М.П.




1

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Договору № 39/26
от «____» _______ 2026 года

ТЕХНИЧЕССКОЕ ЗАДАНИЕ
На закупка вещевого имущества для групп экстренного реагирования «обувь защитная специальная и перчатки для зашиты рук»
 для нужд Главного управления МЧС России по Чеченской Республике

Общие технические характеристики товара
Обувь защитная специальная
Описание объекта закупки распространяется на обувь защитную специальную, предназначенную для обеспечения личного состава групп экстренного реагирования выполняющих специальные задачи на пожарно-спасательных мотоциклах (далее - обувь).
Описание и размеры
Обувь представляет собой комбинированную конструкцию обуви с союзкой, голенищем, отрезной фигурной наружной частью голенища, переходящей в задинку и отрезной частью голенища внутренней, мягкой вставкой, боковинкой, передней деталью голенища, накладных деталей союзки и голенища, вставкой пятки, глухим клапаном под застежку «молния», подкладки чулочного типа, формованной подошвы из износоустойчивой резины. Примерный внешний вид обуви на рисунке 1 приложения 2.
Для верха обуви использована хромовая кожа с естественной нешлифованной лицевой поверхностью, кожа с полиуретановым покрытием, водоотталкивающий износостойкий текстильный материал.
На переднюю часть союзки в носочно-пучковой части настрачивается предохраняющая фигурная накладка из спилка с полиуретановым покрытием.
Подкладка чулочного типа из ламинированного пакета с мембраной. Многослойная структура мембраны обладает водонепроницаемостью и высокой паро- и воздухопроницаемостью. Для водонепроницаемости подкладки все швы чулка герметизируют специальной лентой.
Обувь имеет прокладки, выполняющие защитную функцию:
- в передней части сапог, в месте сгиба стопы, имеется мягкая вставка;
- в верхней передней части голенища настрочена укрепляющая деталь из кожи, дублированная жесткой прокладкой-усилителем;
- в области наружной и внутренней лодыжки имеются жесткие прокладки- усилители круглой формы.
Текстильные края голенища обрабатываются окантовкой из кожи.
Обувь закрепляется на ноге с помощью застежки «молния» и текстильной застежки, расположенных на внутренней стороне обуви. Отлетная часть голенища 
с настроченной текстильной застежкой (сторона с крючками) закрывает верхнюю часть застежки «молнии».
Стелька вкладная съемная анатомическая.
Обувь изготавливается клеевым методом крепления формованной подошвы из износоустойчивой резины.
Обувь по размеру в метрической и штихмассовой системах нумерации должна соответствовать требованиям, указанным в таблице 1; по виду, фасону колодки и полноте - соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.1.
Таблица 1
	Наименование системы
	Размер

	Штихмассовая
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47

	Метрическая
	247
	255
	262
	270
	277
	285
	292
	300
	307


Таблица1.1
	Вид обуви
	Половозрастная группа
	Фасон колодки ГОСТ 3927
	Полнота

	Сапоги специальные 
	мужские
	99221
	Средняя, широкая


Интервал между смежными размерами в обуви составляет 7,5 мм, между смежными полнотами в обуви одного размера - 10 мм в пучковой части.
	Обувь должна изготавливаться клеевым методом крепления подошвы.
Высота обуви, отрезной фигурной наружной части голенища в пяточной части, задника, передней детали голенища, ширина голенища, диаметр накладной детали отрезной части голенища размера обуви 277/43 должны соответствовать нормам, указанным в таблице 2.
Таблица 2
	Размер обуви
	Высота обуви, мм
	Ширина голенища, мм
	Высота отрезной фигурной наружной
части голенища в
пяточной части, мм
	Диаметр накладной
детали отрезной части голенища, мм
	Высота передней детали голенища, мм
	Высота задника, мм

	277/43
	260±3
	195+5
	62±2
	55±1
	135±2
	54±2


Примечания:
1.  Высота обуви измеряется с наружной стороны голенища по средней вертикальной линии, проведенной от середины верхнего края голенища (включая окантовку) до подошвы.
2.  Ширина голенища измеряется по линии окантовки, с наружной стороны голенища, между средними центральными линиями передней и задней частей голенища.
3.  Высота отрезной фигурной наружной части голенища в пяточной части измеряется по задней осевой линии пятки от верхнего края до подошвы.
4.  Высота передней детали голенища измеряется по передней осевой линии от верхнего до нижнего края детали.
5.  Высота задника в обуви измеряется снаружи по средней линии пяточной части от верхнего края задника до подошвы с учетом бортика.
Схема мест измерений обуви указана схеме 1 приложения 2.
Высота обуви во всех полнотах одного размера должна быть одинаковой.
Разница в высоте обуви смежных размеров должна быть - 2,0 мм по ГОСТ 447.
Разница в ширине голенища обуви смежных размеров и полнот должна быть 2,5 мм по ГОСТ 447-91.
Высота задников во всех полнотах одного размера должна быть одинаковой по ГОСТ 447-91.
Разница в высоте задников смежных размеров должна быть 2,0 мм 
по ГОСТ 447-91.
Прочность ниточных креплений заготовок верха обуви должна соответствовать нормам, указанным в таблице 3.
Таблица 3
	Вид обуви
	Наименование скрепляемых деталей
	Разрывная нагрузка по каждому образцу, Н/см (кгс/см),
не менее
	Метод испытания

	Сапоги специальные
	Боковинку настрачивают на союзку и берцы 2-мя строчками

Накладки настрачивают на союзку и отрезные части голенища 2-мя строчками

Отрезную фигурную часть голенища наружную настрачивают на отрезную часть голенища внутреннюю 2-мя строчками
	115 (11,5)


115 (11,5)


115 (11,5)
	ГОСТ
9290


Прочность клеевого крепления подошвы с верхом обуви должна быть не менее 100 Н/см (10,0 кгс/см).
Масса полупары обуви (размер 277/43) должна быть не более 950 грамм.
Гибкость должна быть не более 29 Н/см для обуви.
Подноски и задники в обуви должны быть стойкими. Остаточная деформации подносков и задников в обуви не должна быть более 1,0 мм.
Обувь в паре должна быть одинаковой по размеру, полноте, структуре и цвету материалов, хорошо отформованной, отделанной, без пятен, складок и морщин, все одноименные детали должны быть одинаковыми по плотности, толщине, форме, размерам.
Требования к сырью, материалам, допустимым отклонениям (порокам) в готовой обуви, приобретаемым изделиям.
Требования к сырью
Физико-механические показатели кож из шкур крупного рогатого скота (далее - КРС) для верха обуви, приведены в таблице 4.
Таблица 4
	№
п/п
	Наименование показателей
	Норма
	Методы
испытания

	1.
	Массовая доля влаги, %
	10-16
	ГОСТ 938.1

	2.
	Предел прочности при растяжении, 10МПа, не менее
	1,8
	ГОСТ 938.11

	3.
	Напряжение при появлении трещин лицевого слоя, 10 МПа, не менее
	1,6
	ГОСТ 938.11

	4.
	Массовая доля окиси хрома, %, не менее
	3,5
	ГОСТ 938.3

	5.
	Массовая доля веществ, экстрагируемых органическими растворителями (без полимерных соединений), %
	4-8
	ГОСТ 938.5

	6.
	Удлинение при напряжении 10 МПа, %
	25-35
	ГОСТ 938.11

	7.
	Устойчивость покрытия к многократному изгибу, после 10000 циклов, баллы, не менее
	4
	ГОСТ 13868

	8.
	Устойчивость покрытия к мокрому трению, обороты, не менее
	50
	ГОСТ 13869

	9.
	Водонепроницаемость(время просачивания) мин., не менее
	180
	ГОСТ Р ИСО 5403-1

	10.
	Относительная паропроницаемость, %, не менее
	25
	ГОСТ 938.17

	11.
	Паропроницаемость, мг/см2ч, не менее
	5,0
	ГОСТ 938.17


Физико-механические показатели кож из шкур КРС тисненая, разбитая, для верха обуви, приведены в таблице 5.
Таблица 5
	№ п/п
	Наименование показателей
	Норма
	Методы испытания

	1.
	Предел прочности при растяжении, 10 МПа, не менее:
	1,8
	ГОСТ 938.11

	2.
	Напряжение при появлении трещин лицевого слоя, 10 МПа, не менее
	1,6
	ГОСТ 938.11

	3.
	Удлинение при напряжении 10 МПа, %
	25-35
	ГОСТ 938.11

	4.
	Водонепроницаемость (время просачивания) мин., не менее
	180
	ГОСТ Р ИСО 5403-1

	5.
	Относительная паропроницаемость, %, не менее Паропроницаемость, мг/см2-ч, не менее
	25 5
	ГОСТ 938.17


Физико-механические показатели кож из шкур КРС с полиуретановым покрытием для верха обуви, приведены в таблице 6.
Таблица 6
	№ п/п
	Наименование показателей
	Норма
	Методы испытания

	1.
	Предел прочности при растяжении, 10 МПа, не менее
	1,8
	ГОСТ 938.11

	2.
	Влагоемкость после 180 мин, %, не более
	25
	ГОСТ Р 12.4.295

	3.
	Удлиннение при напряжении 10 МПа,%
	20-30
	ГОСТ 938.11


Физико-механические показатели дублированного текстильного материала Cordura (эквивалент) приведены в таблице 7
Таблица 7
	№ п/п
	Наименование показателей
	Норма
	Методы испытания

	1.
	Состав, %: трикотажное полотно - полиамид нетканый материал - полиэстер
	100 100
	ГОСТ ИСО 1833

	2.
	Поверхностная плотность трикотажного полотна, г/м2
	250±15%
	ГОСТ 8845

	3.
	Поверхностная плотность нетканого материала, г/м2
	100±10%
	ГОСТ 3811

	4.
	Общая поверхностная плотность, г/м2
	385±10%
	ГОСТ 3811

	5.
	Общая толщина, мм
	1,8±0,2
	ГОСТ 12023

	6.
	Стойкость к истиранию, циклы, не менее
	400
	ГОСТ 12739

	7.
	Паропроницаемость, мг/см2ч, не менее
	9,0
	ГОСТ 22900

	8.
	Разрывная нагрузка, Н, не менее: основа
                                                          уток
	800
800
	ГОСТ 8847

	9.
	Удлинение при разрыве %, не менее: основа
                                                                уток
	40
50
	ГОСТ 8847

	10.
	Водоотталкивание, усл. ед., не менее
	90
	ГОСТ 30292


Физико-механические показатели дублированной ткани Cordura (эквивалент) с просновками по основе и утку серебристого цвета приведены в таблице 8.
Таблица 8
	№ п/п
	Наименование показателей
	Норма
	Методы испытания

	1.
	Состав, %: ткань: - полиамид - полиэстер нетканый материал - полиэстер
	60±5% 40±5% 100
	ГОСТ ИСО 1833

	2.
	Поверхностная плотность ткани, г/м2
	250±15%
	ГОСТ 3811

	3.
	Поверхностная плотность нетканого материала, г/м2
	100±10%
	ГОСТ 3811

	4.
	Общая поверхностная плотность, г/м2
	385±10%
	ГОСТ 3811

	5.
	Общая толщина, мм
	1,6±0,2
	ГОСТ 12023

	6.
	Стойкость к истиранию, циклы, не менее
	15000
	ГОСТ 18976

	7.
	Паропроницаемость, мг/см2ч, не менее
	8
	ГОСТ 22900

	8.
	Разрывная нагрузка, Н, не менее: основа
уток
	1000
1000
	ГОСТ 3813

	9.
	Удлинение при разрыве, %, не менее: основа
уток
	10
10
	ГОСТ 3813

	10.
	Водоотталкивание, усл. ед., не менее
	90
	ГОСТ 30292


Физико-механические показатели дублированного текстильного материала Cordura (эквивалент) приведены в таблице 9.
Таблица 9
	№ п/п
	Наименование показателей
	Норма
	Методы испытания

	1.
	Состав, %: трикотажное полотно – полиамид
нетканый материал - полиэстер
	100
100
	ГОСТ ИСО 1833

	2.
	Поверхностная плотность трикотажного полотна, г/м2
	250±15%
	ГОСТ 8845

	3.
	Поверхностная плотность нетканого материала, г/м2
	575±10%
	ГОСТ 3811

	4.
	Общая поверхностная плотность, г/м2
	860±10%
	ГОСТ 3811

	5.
	Общая толщина, мм
	3,4±0,2
	ГОСТ 12023

	6.
	Стойкость к истиранию, циклы, не менее
	400
	ГОСТ 12739

	7.
	Паропроницаемость, мг/см2ч, не менее
	8
	ГОСТ 22900

	8.
	Разрывная нагрузка, Н, не менее: основа
уток
	800
800
	ГОСТ 8847

	9.
	Удлинение при разрыве %, не менее: основа
уток
	20
20
	ГОСТ 8847

	10.
	Водоотталкивание, усл. ед., не менее
	90
	ГОСТ 30292


Физико-механические показатели подкладочного трикотажного полотна объемного переплетения, приведены в таблице 10.
Таблица 10
	№
п/п
	Наименование показателей
	Норма
	Методы
испытания

	1.
	Состав, %: полиамид
полиэстер
	35±5%
65±5%
	ГОСТ ИСО 1833

	2.
	Поверхностная плотность, г/м2
	280±10%
	ГОСТ 8845

	3.
	Стойкость к истиранию, циклы, не менее
	102400
	ГОСТ Р ИСО 12947-2

	4.
	Стойкость к истиранию, циклы, не менее
	400
	ГОСТ 12739

	5.
	Толщина, мм
	2,9±0,3
	ГОСТ 12023

	6.
	Разрывная нагрузка, Н, не менее: длина
ширина
	540 225
	ГОСТ 8847

	7.
	Удлинение при разрыве, %, не менее: длина
ширина
	40
60
	ГОСТ 8847


Физико-механические показатели подкладочного ламинированного пакета с мембраной торговой марки GORE-TEX® (эквивалент), приведены в таблице 11.
Таблица 11
	№
п/п
	Наименование показателей
	Норма
	Методы
испытания

	1.
	Состав, %:
1 слой - трикотажное полотно:
полиамид
полиэстер
2 слой - двухкомпонентная мембрана, поровая:
на основе PTFE (политетрафторэтилен)
3 слой - трикотажное полотно: полиамид
	

70±5%
30±5%


100
	ГОСТ ИСО 1833

	2.
	Общая поверхностная плотность, г/м2
	250±30
	ГОСТ 3811

	3.
	Толщина, мм
	0,8±0,15
	ГОСТ 12023

	4.
	Сопротивление истиранию, циклы, не менее:
к сухому трению
к мокрому трению
	
102400
51200
	ГОСТ Р 12.4.295, п.6.12

	5.
	Устойчивость окраски к поту
	>3-4
	ГОСТ Р ИСО 105-Е04

	6.
	Устойчивость окраски к трению
	>3-4
	ГОСТ ISO 105-X12

	7.
	Теплостойкость: Rct
(коэффициент теплового
сопротивления), 10-3м2К/Вт
	<15
	ГОСТ Р ИСО
11092

	8.
	Стойкость к водяному пару: Ret (коэффициент сопротивления проникновению паров), м2Па/Вт
	<15
	ГОСТ Р ИСО 11092

	9.
	Водоупорность, мбар
	>1000
	ГОСТ Р 51553


Физико-механические показатели двухкомпонентной мембрана на основе политетрафторэтилена, поровой приведены в таблице 12.
Таблица 12
	№ п/п
	Наименование показателей
	Норма
	Методы испытания

	1.
	Паропроницаемость, мг/см2ч, не менее
	75
	ГОСТ Р 12.4.287

	2.
	Водоупорность, мм водяного столба, не менее
	10000
	ГОСТ Р 51553


Физико-механические показатели ленты для герметизации швов торговой марки GORE-TEX® (эквивалент), приведены в таблице 13.
Таблица 13
	№
п/п
	Наименование показателей
	Норма
	Методы
испытания

	1.
	Ширина ленты, мм
	22±1
	ГОСТ 3811

	2.
	Состав, %:
1 слой - трикотажное полотно:
полиамид
2 слой - пленка:
полиуретан
	

100

100
	ГОСТ ИСО
1833

	3.
	Общая поверхностная плотность, г/м2
	210±15
	ГОСТ 8845

	4.
	Толщина мембраны, мкм, не менее
	35
	ГОСТ 12023


Физико-механические показатели поролона (полиэфир полиуретана) приведены в таблице 14.
Таблица14
	№ п/п
	Наименование показателей
	Норма
	Методы испытания

	1.
	Толщина, мм
	6,0±0,3
	ГОСТ 25015

	2.
	Плотность, кг/м3
	60±5%
	ГОСТ 409


Физико-механические показатели формованной подошвы из износоустойчивой резины, приведены в таблице 15.
Таблица 15
	№
	Наименование показателей
	Норма
	Методы испытания

	1.
	Плотность, г/см, не более
	1,2
	ГОСТ 267

	2.
	Условная прочность при разрыве, МПа, не менее
	12
	ГОСТ 270

	3.
	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее
	300
	ГОСТ 270

	4.
	Относительное остаточное удлинение после разрыва, %, не более
	20
	ГОСТ 270

	5.
	Твердость по Шор А, условные единицы
	60-70
	ГОСТ 263

	6.
	Сопротивление многократному изгибу без нарушений, килоциклы, не менее
	50
	ГОСТ 422

	7.
	Потеря объема образца (сопротивление истиранию), метод Б, мм3, не более
	120
	ГОСТ 23509

	8.
	Изменение массы образца, %, не более: в масле в нефрасе
	3 10
	ГОСТ 9.030


Требования к материалам
Крой деталей верха обуви должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 16.
Таблица 16
	Наименование деталей
	Материалы и участки, из которых выкраиваются детали
	Толщина деталей, мм,

	Союзка
	Кожа для верха обуви из шкур КРС, чепрачная часть, по НД производителя
	2,2-2,4

	Отрезная фигурная часть голенища наружная, отрезная часть голенища внутренняя
	Кожа для верха обуви из шкур КРС из всех плотных участков кожи, кроме пашин по НД производителя
	2,2-2,4

	Передняя деталь голенища
	Кожа для верха обуви из шкур КРС из всех плотных участков кожи, кроме пашин по НД производителя
	2,2-2,4

	Боковинка
	Кожа для верха обуви из шкур КРС из всех плотных участков кожи, кроме пашин по НД производителя
	2,2-2,4

	Накладки отрезных частей голенища, накладка союзки
	Кожа хромовая с полиуретановым покрытием из всех плотных участков кожи по НД производителя
	1,8-2,0

	Голенище
	Дублированный текстильный материал Cordura (эквивалент), цвет черный или эквивалент по НД производителя
	3,4±0,2

	Вставка союзки
	Дублированный текстильный материал Cordura (эквивалент), цвет черный или эквивалент по НД производителя
	1,8±0,2

	Вставка пятки
	Дублированная ткань Cordura (эквивалент) с просновками по основе и утку серебристого цвета или эквивалент по НД производителя
	1,6±0,2

	Клапан, окантовка
	Кожа из шкур КРС тисненая, разбитая из всех плотных участков кожи кроме пашин по НД производителя
	1,1-1,3

	Штаферка
	Трикотажное полотно объемного переплетения по НД производителя
	2,7±0,3

	Подкладка чулочного типа
	Подкладочный ламинированный пакет с мембраной торговой марки GORE-TEX® (эквивалент) по НД производителя
	0,8±0,15

	Укрепитель боковинки
	Нетканый материал по НД производителя
	1,8±0,2

	Межподкладка под детали верха
	Термопластичный перфорированный материал по НД производителя; Хлопчатобумажные ткани по ГОСТ 19196: бязь; трикотажное полотно с односторонним полимерным покрытием по НД производителя
	0,8-0,9

	Усилитель передней детали голенища, усилители накладок отрезных деталей голенища
	Термопластический материал по НД производителя
	0,9-1,0

	Прокладка под пятку, переднюю часть голенища, вставку пятки, вставку союзки, отрезные детали голенища в области накладок
	Поролон плотность 60±0,5 кг/м по НД производителя
	6,0±0,3

	Прокладка под накладки отрезных деталей голенища
	Пенополиэтилен со сшитой структурой по
НД производителя
плотность 33 кг/м3
относительное сжатие
при нагрузке 2000 Н/м2 - 0,05%
	5,0±0,2

	Лента для герметизации швов
	Лента шириной 22±1мм по НД производителя
	

	Застежка текстильная
	Застежка текстильная черного цвета, по ГОСТ 30019.1
	

	Застежка «молния»
	Застежка пластмассовая по ОСТ 17-891
	


Детали низа обуви должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 17.
Таблица 17
	Наименование деталей
	Материалы
	Толщина деталей, мм

	Подошва (Приложение 2 рисунок 2) 
в пучковой части 
в пяточной части
	Формованная износоустойчивая резина по НД производителя
	

7,0±0,5 19,0±0,5

	Стелька основная формованная с усилителем - геленком 
	Полиамид
- в пяточной части
- в пучковой части
	
3,0±0,2
3,0±0,2

	Задник
	Термопластический материал по НД производителя
	1,5-1,6

	Подносок
	Термопластический материал по НД производителя
	1,3-1,5

	Стелька вкладная
анатомическая
(Приложение 2
рисунок 3,4)
1 слой

2 слой

3 слой


	Стелька по НД производителя



Трикотажное полотно;

ЭВА (этиленвинилацетат);

ЭВА (этиленвинилацетат) перфорированный.

Общая толщина:
в пяточной части
в пучковой части

ЭВ
	







7,7±0,1 5,9±0,1


Требования к допустимым отклонениям (порокам) готовой обуви.
Допускается наличие на деталях верха обуви сырьевых пороков, относящихся к характерным особенностям кож с естественной нешлифованной и неподшлифованной лицевой поверхностью, указанных в таблице 18.
Таблица 18
	Наименование пороков
	Наименование деталей верха обуви

	Слабовыраженные молочные линии
	На всех деталях с внутренней стороны, кроме союзок в носочной части



Не допускаются производственные пороки, превышающие значения, указанные в таблице 19.
Таблица 19
	№ п/п
	Наименование пороков
	Размер пороков

	1
	Разная длина или перекос союзок, подносков
	2

	2
	Разная длина крыльев задника в полупаре и паре, мм
	2

	3
	Разная высота обуви между парами одного размера, мм
	3

	4
	Разная высота задников в паре, мм
	2

	5
	Разница в ширине голенищ мм, в сторону увеличения
	5

	6
	Непараллельность строчек между собой и по отношению к краю деталей, длиной, мм, на союзках, голенищах, боковинках и берцах
	7


Каждая полупара обуви не должна иметь более трех пороков, перечисленных в таблице 18,19.
Требования к комплектующим материалам.
Детали заготовки должны быть скреплены синтетическими гидрофобными нитками по ГОСТ 30226.
Маркировка
Место маркировки
Маркировка на обувь наносится клеймом. Клеймо должно быть четким, линейной формы.
Клеймо наносят на маркировочную тесьму, прикрепляемую к штаферке, высотой шрифта 4-6 мм.
Полное наименование предприятия-изготовителя допускается наносить на вкладную стельку.
Размер, полноту - в геленочной и носочной части подошвы высотой шрифта 5-8 мм.
Наименование предприятия-изготовителя - в геленочной части подошвы высотой шрифта 3-6 мм.
Содержание маркировки
Клеймо должно содержать:
- товарный знак, наименование предприятия-изготовителя (при его наличии) и его местонахождение (город);
- размер;
- полноту;
- номер контролера ОТК;
 - обозначение нормативно-технической документации на изделие;
- месяц и год изготовления (последние две цифры).
Маркировка размера на подошве и заготовке должна быть в метрической и штихмассовой системах нумерации.
Способ нанесения маркировки
Маркировку обуви осуществляют нанесением клейма (штампа) несмываемой контрастной краской на маркировочной тесьме.
Клеймение наименования предприятия-изготовителя или товарный его знак (при наличии) осуществляют четким литьевым тиснением в геленочной части подошвы в процессе ее изготовления, размера и полноты - несмываемой контрастной краской в геленочной и носочной части подошвы.
1- товарный знак (при его наличии), наименование предприятия-изготовителя, город; 2 - размер, полнота 3 -номер контролера ОТК; 4 - обозначение нормативной - технической документации; 5 - месяц, год изготовления (последние две цифры).
Клеймо номера контролера ОТК должно быть круглой формы диаметром 15 мм.
Маркировку для индивидуальной тары наносят на этикетку, прикрепленную 
к ней. Этикетка должна содержать:
товарный знак, наименование предприятия, адрес;
полное наименование изделия, согласно технических условий;
обозначение нормативно-технической документации;
размер изделия в метрической и штихмассовой системах нумерации;
полноту;
цвет;
месяц и год изготовления (последние две цифры) Этикетка должна быть отпечатана типографским или литографским способом. Данные изменяющегося характера допускается проставлять штампом. Высота шрифта маркировки должна быть не менее 8мм.
Маркировка обуви для транспортирования - по ГОСТ 14192. Транспортную маркировку наносят на боковую сторону каждого ящика с обувью по трафарету, штампованием или типографским способом. Транспортная маркировка должна содержать: манипуляционные знаки;
наименование грузополучателя и пункта назначения; порядковый номер внутри партии/количество мест в партии; полное наименование вида обуви, согласно технических условий; обозначение нормативно-технической документации; цвет;
количество пар обуви (по размерам и полнотам); номер упаковщика;
месяц и год изготовления (последние две цифры) масса ящика нетто/брутто (кг); наименование предприятия-изготовителя;
наименование пункта отправления; габаритные размеры грузового места (см); объем грузового места (м3).
Упаковочный ярлык для транспортной маркировки должен содержать: номер ящика;
наименование предприятия-изготовителя, его местонахождение (город);
полное наименование вида обуви, согласно технических условий;
обозначение нормативно-технической документации;
количество пар обуви (по размерам и полнотам);
масса ящика нетто/брутто;
год изготовления (последние две цифры);
номер упаковщика.
Упаковочный ярлык для транспортной маркировки должен быть площадью не более 150 см2 из афишной или другой плотной бумаги; отпечатан типографским, литографским или машинописным способом; высота шрифта маркировки на ярлыке должна быть не более 8 мм, на трафарете не более 15 мм.
Условия применения и меры предосторожности при транспортировании, хранении и употреблении по ГОСТ 27837.
Безопасность.
Способы и средства маркировки должны удовлетворять требованиям безопасности.
Срок периодического осмотра, контроля, переконсервации - не устанавливается.
Внесение изменений, исправлений и дописывания реквизитов маркировки не допускается.

Упаковка
Правила подготовки обуви к упаковыванию.
Обувь должна быть упакована попарно в индивидуальную тару - коробки из картона коробочного марок Б, В по ГОСТ 7933 или картона гофрированного марки Т по ГОСТ 52901 размером не менее 480х345х160, перестиланием их оберточной бумагой.
Для упаковывания обуви должна применяться транспортная тара (ящик).
Обувь упаковывают по 5 пар в каждый ящик размером не менее 830х375х510, 
из гофрированного пятислойного картона марки П по ГОСТ 52901 с вкладышами по периметру из гофрированного пятислойного картона марки П по ГОСТ 52901.
Требования безопасности
Обувь должна быть не токсичной, негорючей, пожаробезопасной продукцией и не оказывать вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду.
Производственные помещения должны быть оборудованы приточно- вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021, обеспечивающей состояние воздушной среды в соответствии с нормами по ГОСТ 12.1.005.
По классификации ГОСТ 19433 обувь не является опасным грузом.
Правила приемки
Метод отбора проб готовой продукции.
Определение партии, объема выборок для физико-механических испытаний производится по ГОСТ 9289.
Методы контроля
Определение прочности шва заготовки - по ГОСТ 9290.
Определение прочности крепления подошв - по ГОСТ 9292.
Определение гибкости - по ГОСТ 9718.
Определение массы обуви - по ГОСТ 28735.
Определение общей и остаточной деформации подноска и задника - 
по ГОСТ 9135.
Гарантия изготовителя
Изготовитель гарантирует замену обуви при несоответствии качества обуви требованиям настоящих описания объекта закупки при условии соблюдения Заказчиком правил транспортирования, хранения и эксплуатации в течение всего гарантийного срока.
Гарантийный срок хранения - 3 года.
Гарантийный срок эксплуатации - 3 года.
Приложение 1
Перечень нормативно-технической документации, на которую даны ссылки описании объекта закупки.
Приложение 2
Рисунки примерного внешнего вида обуви;
Схема мест измерений обуви;
Рисунок примерного внешнего вида ходовой поверхности подошвы;
Рисунок примерного внешнего вида вкладной стельки.
Приложение 1 
ПЕРЕЧЕНЬ документов, на которые даны ссылки в описании объекта закупки
	ГОСТ 12.1.005
	ССБТ Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

	ГОСТ 12.4.021
	ССБТ Системы вентиляционные. Общие требования

	ГОСТ 3927
	Колодки обувные. Общие технические условия

	ГОСТ 447
	Обувь из кож хромового дубления для военнослужащих. Технические условия.

	ГОСТ 52901
	Картон гофрированный для упаковки продукции. Технические условия

	ГОСТ 7933
	Картон для потребительской тары. Общие технические условия

	ГОСТ 9135
	Обувь. Метод определения общей и остаточной деформации подноска и задника

	ГОСТ 9290
	Обувь. Методы определения прочности ниточных швов соединения деталей верха

	ГОСТ 9292
	Обувь. Метод определения прочности крепления подошв в обуви химических методов крепления

	ГОСТ 9289
	Обувь. Правила приемки

	ГОСТ 9718
	Обувь. Методы определения гибкости

	ГОСТ 14192
	Маркировка грузов

	ГОСТ 19433
	Грузы опасные. Классификация и маркировка

	ГОСТ 27837
	Обувь для военнослужащих. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

	ГОСТ 28735
	Обувь. Метод определения массы

	ГОСТ 30226
	Нитки обувные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия.

	ТУ 8729-022-00300297
	Материал термопластический для внутренних деталей обуви

	ГОСТ 938.1
	Кожа. Метод определения содержания влаги.

	ГОСТ 938.3
	Кожа. Метод определения содержания окиси хрома.

	ГОСТ 938.5
	Кожа. Метод определения содержания веществ, экстрагируемых органическими растворителями.

	ГОСТ 938.11
	Кожа. Метод испытания на растяжении.

	ГОСТ 13868
	Кожа хромовая для верха обуви. Метод определения устойчивости покрытия к многократному изгибу.

	ГОСТ 938.17
	Кожа. Метод определения паропроницаемости.

	ГОСТ 3811
	Материалы текстильные. Ткани, нетканые полотна и штучные изделия. Методы определения линейных размеров, линейной и поверхностной плотностей

	ГОСТ 3813
	Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия. Методы определения разрывных характеристик при растяжении

	ГОСТ 8845
	Полотна и изделия трикотажные. Методы определения влажности, массы и поверхностной плотности

	ГОСТ 8847
	Полотна трикотажные. Методы определения разрывных характеристик и растяжимости при нагрузках, меньше разрывных

	ГОСТ Р ИСО 12947-2
	Материалы текстильные. Определение стойкости к истиранию методом Мартиндейла. Часть 2. Определение момента разрушения

	ГОСТ Р 12.4.295
	Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Методы испытаний

	ГОСТ 19196
	Ткани обувные. Общие технические условия

	ГОСТ 12023
	Материалы текстильные и изделия из них. Метод определения толщины

	ГОСТ Р ИСО 5403-1
	Кожа. Определение водонепроницаемости гибкой кожи. Часть 1. Метод многократного линейного сжатия (пенетрометр)

	ГОСТ ИСО 1833
	Материалы текстильные. Методы количественного химического анализа двухкомпонентных смесей волокон

	ГОСТ 22900
	Кожа искусственная и пленочные материалы. Методы определения паропроницаемости и влагопоглощения

	ГОСТ Р 12.4.287
	Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от химических веществ. Метод определения паропроницаемости мембранных материалов и швов

	ГОСТ ISO 105-X12
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть Х12. Устойчивость окраски к трению

	ГОСТ Р ИСО 105-Е04
	Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть Е04. Метод определения устойчивости окраски к поту

	ГОСТ Р ИСО 11092
	Материалы текстильные. Физиологические воздействия. Определение теплостойкости и стойкости к водяному пару в стационарных условиях (метод испытаний с использованием изолированной конденсирующей термопластины)

	ГОСТ Р 51553
	Материалы текстильные. Метод определения водоупорности. Испытание гидростатическим давлением

	ГОСТ 18976
	Ткани текстильные. Метод определения стойкости к истиранию

	ГОСТ 12739
	Полотна и изделия трикотажные. Метод определения устойчивости к истиранию

	ГОСТ 25015
	Пластмассы ячеистые и пенорезины. Метод измерения линейных размеров

	ГОСТ 409
	Пластмассы ячеистые и резины губчатые. Метод определения кажущейся плотности

	ГОСТ 267
	Резина. Методы определения плотности

	ГОСТ 270
	Резина. Метод определения упругопрочностных свойств при растяжении

	ГОСТ 263
	Резина. Метод определения твердости по Шору А

	ГОСТ 422
	Резина для низа обуви. Методы испытаний на многократный изгиб

	ГОСТ 23509
	Резина. Метод определения сопротивления истиранию при скольжении по возобновляемой поверхности

	ГОСТ 30019.1
	Застежка текстильная. Общие технические условия

	ГОСТ 30292-96
	Полотна текстильные. Метод испытания дождеванием.

	ОСТ 17-891
	Застежка «молния»


Примерный образ
Рис 1                                       рис 2                                  рис 3
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Описание объекта закупки
ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ РУК ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 
Основная информация

Цвет: черный
Материал изделия: Суперволокно + козья кожа + углеволокно + эластичное волокно
Вид застежки: Регулируемая липучка
Особенности модели: Антискользящие и износостойкие, лёгкая защита
Габариты: Вес товара без упаковки (г) - 200 г
Материал и размеры:
Материал: 25% искусственная кожа + 20% козья кожа + 15% углеволокно + 25% эластичное волокно + 15% другие материалы.
Характеристики:
1.Высокая ударопрочность, легкая и надежная защита.
2.Сенсорная функция для указательного пальца.
3.Полноразмерный дизайн (на все пальцы).
4.Натуральная козья кожа.
5.Универсальность (подходит для мужчин и женщин).
Цвета: красный / черный / белый.
Вес: 200 грамм.
Гарантийный срок: 60 дней.
Характеристики продукта:
Высокопрочная защита из углеволокна: Перчатки для мотоцикла с полноразмерной защитой оснащены углеволоконными вставками, обеспечивающими отличную защиту костяшек и суставов пальцев.
Усиленная противоскользящая ладонь: Утолщенная амортизирующая часть ладони изготовлена из козьей кожи, что повышает сцепление с рулем, предотвращает скольжение и износ, обеспечивая уверенный контроль и комфортную вентиляцию во время езды.
Регулируемая застежка-липучка: Манжета с системой регулировки позволяет легко подгонять плотность посадки для максимального удобства.
Амортизирующая защита от ударов: Специальная защитная вставка на запястье снижает ударную нагрузку на ладонь в случае падения.
Пример перчаток - Внешний вид.
[image: C:\Users\C05B~1\AppData\Local\Temp\{0DE60D5D-44A1-4F72-8A54-1EC039460D2A}.tmp]




















ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Договору № 39/26
от «____» _______ 2026 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ
На закупка вещевого имущества для групп экстренного реагирования «Шлем специальный»
 для нужд Главного управления МЧС России по Чеченской Республике

КБК - 0310 10 4 01 90049 244 (КОСГУ – 340)
Ограничения и запреты РФ по 44-ФЗ: 1875 «Запрет закупок иностранных товаров, работ (услуг)»
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	ОКПД-2/КТРУ
	Страна производства
	Кол
-во
	Цена за ед. (руб.)
	Итого (руб.)

	1
	Обувь защитная специальная
	
пара

	15.20.32.124/
15.20.32.124-00000004
	Россия
	8
	
	

	2
	Перчатки для зашиты рук от механических воздействия
	пара

	14.12.30.150/
14.12.30.150-00000008
	Россия
	8
	
	

	ИТОГО
	
	



Сумма прописью: ________ (___________________) рублей 00 копеек, с НДС/без НДС.

Место поставки товара: 364060, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. им. У.А. Садаева, 13.
Срок поставки товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора.      
Поставляемый Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при использовании в обычных условиях.


	Заказчик:
	Поставщик:

	_______________________ «____________»
	___________________ «____________»

	М.П.	
	М.П.
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