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Приложение № 1
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

Место поставки: Смоленская область, г. Сычевка, ул. Карла Маркса, д.71.
Предмет контракта: Поставка запасных частей к автомобилям                 
 Срок действия контракта: с даты заключения контракта до 31.12.2026 г. 
    Срок поставки:  Период поставки с момента подписания контракта по 20.12.2026 г. Товар поставляется по заявке Заказчика, автотранспортом Поставщика или за его счет. Количество товара, ассортимент и конкретная дата доставки указывается в заявке. Заявка подается не позднее 5 календарных дней до даты поставки, указанной в заявке. Время поставки товара – понедельник-пятница с 8-30 до 11-30, с 13.30 до 15-00 (время московское). Досрочная поставка товара возможна только с согласия Заказчика.
Условия поставки: цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на перевозку, погрузо-разгрузочные работы (в случае поставки Товара с разгрузкой транспортного средства), страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.
          Под погрузкой-выгрузкой Товара понимается: Выгрузка Товара из транспорта поставщика в камеру хранения или на место хранения, указанное представителем Заказчика. При возврате Товара Поставщику в установленных Контрактом случаях со склада Заказчика, погрузка товара в транспорт Поставщика производится силами Поставщика.

	№ п/п
	Запасная часть
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	Стартер 11.131.675 для автомобиля ГАЗ с двигателем УМЗ "EVOTECH 2.7"
Напряжение: 12 В 
Мощность: не менее 1900 Вт 
Количество зубьев: 9
Материал: металл
Модуль шестерни: 2,5.
Направление вращения вала со стороны привода: правое.
Степень защиты:  не ниже IP55
	шт
	2

	2
	Теплообменник масляный длинный ЕВРО-2 для автомобиля КАМАЗ
Артикул: 740-20-1013200-10
Тип: кожухотрубный (трубчатый)
Материал корпуса: алюминий
Материал трубок сердцевины: медь или латунь.
	шт
	1

	3
	Рукав высокого давления 24 х 065 090
Наружный диаметр рукава: 24 мм
Длина рукава: 650 мм
Конфигурация фитингов: с одной стороны, прямой штуцер, с другой — изогнутый (угловой) штуцер 90°.
Рабочее давление: 27,5 МПа (275 бар)
Количество металлических оплёток: 2 (тип 2SN)
Фитинги: тип DK с метрической резьбой М20 × 1,5, угол уплотнения 37°
Размер ключа для накидной гайки фитинга: 24
Ресурс работы: не менее 350 тысяч циклов
Материал внутреннего слоя: NBR (бутадиен-нитрильный каучук). 
	шт
	2

	4
	Рукав высокого давления 24 х 1250
Внутренний диаметр: 24 мм. 
Внешний диаметр: 32 мм. 
Длина: 1250 мм. 
Рабочее давление: 27,5 МПа (примерно 275 атм)
Конструкция: одна металлическая оплётка (тип 1SN)
Фитинги: обжат с обеих сторон фитингами с резьбой М20 × 1,5 (DK/G)
	шт
	2

	5
	Рукав высокого давления 24 х 045 090
Внутренний диаметр: 24 мм
Длина: 450 мм 
Рабочее давление: до 25–30 МПа (250–300 бар)
Тип конструкции: оплёточный 
Фитинги: на концах установлены угловые наконечники (90°) с метрической резьбой M20 × 1,5
Материал: внутренний слой — маслостойкая синтетическая резина, армирующий слой — стальная оплётка, наружный слой — износостойкая резина 
Материал наконечников: угловой наконечник выполнен из оцинкованной стали для защиты от коррозии
	шт
	2

	6
	Рукав высокого давления 24 х 1500
Внутренний диаметр: 24 мм
Длина: 1500 мм 
Резьба фитингов: М20×1,5 (метрическая цилиндрическая)
Угол изгиба фитингов: не гнутые, гайка-гайка 
Материал трубки: синтетический каучук, устойчивый к гидравлическим маслам
Материал фитингов: углеродистая сталь с антикоррозийным (цинковым) покрытием
	шт
	4

	7
	Стартер для автомобиля с двигателем Д240 МТЗ
Напряжение: 12 В
Количество зубьев шестерни привода: 10
Диаметр фланца: 100 мм
Количество монтажных отверстий: 3.
Мощность: не менее 3,2 кВт
	шт
	1

	8
	Глушитель длинный с усиленным патрубком для МТЗ-82.1
Артикул: 60-1205015-А2
Материал: листовая сталь толщиной не менее 1,5 мм.
Длина глушителя: не менее 1360 мм
Длина корпуса: не менее 530 мм. 
Ширина корпуса: не менее 220 мм
Патрубок: длина — 50 мм, диаметр — 57 мм
Усиление патрубков: входной и выходной патрубки дополнительно усилены стальными рёбрами жёсткости толщиной не менее 2 мм
Толщина стенки входного патрубка: не менее 4 мм
Покрытие: термоэмаль. 
	шт
	1

	9
	Форсунка с распылителем для автомобиля КАМАЗ ЕВРО-2
Артикул: 216.1112010-02
Давление начала впрыскивания топлива: 270 ± 12 кгс/см².
Распылитель: модель 906.1112110-1 («906-1»)
Диаметр иглы распылителя: 4 мм
Количество распыливающих отверстий: не менее 6 шт
Диаметр распыливающих отверстий: 0,275 мм.
Пропускная способность (mf): 0,245–0,260 мм³/мин
	шт
	8

	10
	Техпластина снегоочистительная тканекордная для МТЗ
Назначение: используется как накладка на рабочий край снегоуборочных ножей, лемехов отвалов, скребков на коммунальной, дорожной и строительной технике. Защищает металлический отвал от износа и повреждений.
Материал: резиновая смесь с армированием из нитей синтетического корда. Корд равномерно распределён в объёме пластины. 
Размеры: 1000 × 250 × 40 мм
Твёрдость по Шору А: 75 единиц.
Плотность: 1,23 г/см³
Условная прочность при растяжении: не менее 5,7 Мпа
Рабочий температурный диапазон: от -50 °C до +50 °C.
Тип: ТМКЩ (тепло-, морозо-, кислото-, щелочестойкая)
Устойчивость к агрессивным средам: пластина выдерживает воздействие нефтепродуктов, масел, слабых растворов кислот и щелочей
	шт
	5




Требования к качеству, техническим характеристикам товара: поставляемый товар должен быть новым и пригодными для применения. Товар по своему качеству должен соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ на данную продукцию.
Особенности исполнения контракта.
ФКУ «Смоленская ПБСТИН» Минздрава России является режимным учреждением.
Время поставки товара – понедельник-пятница с 8-30 до 11-30, с 13.30 до 15-00 (время московское).
Для оформления пропуска на проезд к складу Заказчика водитель Поставщика и лица, осуществляющие погрузку-выгрузку Товара должны при себе иметь паспорт гражданина Российской Федерации (для иностранных граждан - документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина в Российской Федерации). Так же водитель Поставщика должен при себе иметь водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, доверенность на получение и перевоз материальных ценностей. Контроль за пропускным режимом прохождения транспорта и передвижением его по территории Заказчика осуществляется сотрудниками ФСИН России. Заказчик не несет ответственности за время, потраченное Поставщиком на прохождении пропускного режима.



